东胜区“8·18”特大暴雨自然灾害

调查评估报告

东胜区“8·18”特大暴雨自然灾害调查组

2025年10月

目  录

2

一、降雨经过及成因分析

3

二、应对处置情况

3

（一）防汛抗旱指挥部层面

4

（二）防汛抗旱指挥部成员单位层面

8

三、杭锦南路受灾及亡人情况

8

（一）道路排水设施建设情况

10

（二）道路积水情况

11

（三）人员伤亡经过

13

四、灾害成因及暴露出的问题

16

五、相关单位处理建议

17

六、整改及防范措施建议

17

（一）理顺应急指挥机制，压实防汛责任链条

17

（二）织密预警宣传网络，筑牢群众安全防线

18

（三）强化响应执行落实，提升应急处置效能

18

（四）细化防汛防范措施，守牢安全风险底线

19

（五）整合应急救援力量，凝聚防汛攻坚合力

19

（六）加快排涝设施建设，强化风险隐患整治



2025年8月18日至19日，东胜区遭遇特大暴雨天气，其强度大、范围广、持续时间长，引发城市内涝造成3人死亡，教训极为深刻。灾害发生后，东胜区委、区政府高度重视，召开区委常委会议、政府常务会议、复盘分析会议，深刻吸取教训，分析灾害成因，查找问题根源，对下一步改进工作进行安排部署，要求各部门和单位要在思想上高度重视，清醒认识防汛形势的严峻性、复杂性，时刻保持严阵以待的工作状态，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，从严从细落实各项防汛措施，针对受灾地区要加快灾后重建，系统总结防汛防涝、抢险救灾工作中的经验与不足，严肃认真开展灾害调查工作。

8月22日，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防洪法》《自然灾害评估暂行办法》等相关规定，经东胜区人民政府批准，由区应急管理局、区住房和城乡建设局、区公安局、区水利局、区气象局、区纪委监委等有关部门组成东胜区“8·18”特大暴雨自然灾害调查组（以下简称“调查组”），聘请相关领域权威专家进行指导。

调查组坚持“依法依规、实事求是、科学严谨、全面客观”的原则，通过现场勘查、调阅资料、走访群众、询问谈话、分析计算、专家论证等方式，复盘灾害发生经过和应对处置过程，分析灾害成因和存在的问题，查明了灾害原因及性质，提出了改进措施和建议。
经调查认定，东胜区“8·18”特大暴雨灾害是一场因突破历史极值特大暴雨引发城市内涝，造成人员伤亡和财产损失的自然灾害。
一、降雨经过及成因分析

2025年8月18日午后至19日凌晨，东胜区遭遇短时强降雨。其中，18日20时—23时，累计降雨量49.3毫米，18日23时—24时，东胜区国家基本气象站最大小时降雨量76.4毫米，超建站以来历史极值（2022年8月14日小时降雨量53.4毫米）；18日20时—19日1时，5小时降雨量161毫米，达到特大暴雨级别（根据《降水量等级》GB/T28592-2012规定，12小时降水量大于140mm，为特大暴雨）。本次降雨过程，最大小时降雨量和日降雨量都突破历史极值。

此次强降雨过程主要是由于大气环流形式演变，东胜区处于高空500百帕西太平洋副热带高压588线西北部，西北路冷空气不断分裂南下。低层700百帕、850百帕偏南水汽输送通道建立，低空急流逐渐形成，上空为高能高湿的环境。从低层到高层形成“上干冷、下暖湿”的环境条件，非常有利于强对流天气的产生。

18日23时50分左右，随着低层切变的移入，降水进一步发展加强，且受高层西太平洋副热带高压“高压坝”阻挡效应，低空切变一直维持在东胜区稳定少动，加之低空急流水汽的持续输送，导致降水量短时内急剧增加，形成了此次极端强降雨天气过程。

本次降雨造成公共基础设施损毁291处（围墙、电梯、道路、污水管网等），道路损毁667.95公里，桥梁受损3座，房屋倒损253间；农作物受损约2256.6公顷，牲畜家禽死亡（羊、鸡、兔子）994只；累计转移安置群众642人，因灾死亡3人。
二、应对处置情况

（一）防汛抗旱指挥部层面

1.应急响应启动

8月18日13时，东胜区防汛抗旱指挥部启动全区防汛三级应急响应；14时，东胜区城市防汛指挥部办公室启动城市防汛三级应急响应。

8月19日1时，东胜区防汛抗旱指挥部将全区防汛三级应急响应调整为二级应急响应。
2.调度与救援

区防汛抗旱指挥部就此次降水过程进行了统筹安排，18日15时36分，区城市防汛指挥部办公室向各成员单位发布预警信息，要求各成员单位严格落实应急预案相关责任，严格执行应急值班值守，提前安排部署，做好各项防汛应急准备工作。
18日23时30分，瞬时降雨量骤增，区防汛抗旱指挥部对区水利、住建、交通等重点部门防汛工作进行再安排再部署，要求各镇、街道、各部门务必引起高度重视、保持高度警惕，全力做好防汛救灾各项工作。期间，统筹调度1支国企综合救援队伍（万维救援队）和3支社会救援队伍（蓝天、安达、海豹）对华研中学、三台基等区域进行抽排水，对被困人员、车辆等进行抢险救援。区公安民警、消防救援队伍、市政抢险人员及民间救援力量快速整合，累计投入救援人员690余名、排涝人员400余名、应急车辆240余台，全力开展人员转移、排涝抢险等工作，累计转移安置群众642人、救援涉水车辆37辆、救助被困人员75人，最大限度降低自然灾害损失。

3.预警发布情况

东胜区气象局、应急管理局、水利局、住房和城乡建设局、鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局、交通局等部门加强信息共享机制，及时向区相关防汛责任人发送强降雨和洪水提醒信息，将暴雨预警信息及时电话提醒叫应，指导督促落实防御措施。累计发布防汛专题信息1期，转发暴雨蓝色、黄色、橙色、红色预警各1次，雷电黄色预警4次，冰雹橙色预警2次，大风蓝色预警1次，气象信息专报1期，地质灾害气象风险预警1期，山洪气象灾害风险预警1期，城市内涝风险1期，累计阅读量8.2万人次；通过“东胜发布”微信公众号、微信群、短信、应急小喇叭、市文体交通广播等多渠道发布预警信息，微信公众号发布预警信息两篇，联合三大运营商发送预警短信90余万条，实现预警信息“到点到户到人”。
（二）防汛抗旱指挥部成员单位层面

防汛抗旱指挥部各成员单位迅速行动，开展全区各路段巡查，全力防范应对强降雨天气。期间累计出动应急抢险人员1600人次，出动防汛抢险车辆360车次，设置雨水井、雨水箅子警示标志103处，并对过往车辆进行喊话劝阻，同步开展救援工作。

1.东胜区气象局

8月17日17时18分，东胜区气象局发布未来一周天气预报，“周一至周二，多云，有一次降雨过程，白天风力较大，降雨期间伴随强对流天气”。

8月18日11时，东胜区气象局启动重大气象灾害（暴雨）三级应急响应，同时启动叫应机制。

12时，东胜区气象局、应急管理局联合发布防汛专题信息：“我区迎中到大雨，局地暴雨，各地需注意防范暴雨洪涝灾害”。

13时05分、16时28分、17时38分、19时03分、22时20分、23时、23时28分，东胜区气象局分别发布了雷电黄色预警信息、冰雹橙色预警信息、暴雨蓝色预警信息、雷电黄色预警信息、暴雨黄色预警信息、暴雨橙色预警信息暴雨红色预警信息，再次启动叫应机制。

23时50分，东胜区气象局调整重大气象灾害（暴雨）三级应急响应为（暴雨）二级。

2.鄂尔多斯市公安局交通管理支队东胜区大队（以下简称“东胜区交管大队”）

8月18日9时，东胜区交管大队召开专题会议，启动防汛抢险应急预案，安排部署防汛工作。要求大队主要领导24小时值守调度、分管领导包片、中队领导包线、民辅警包点位，全警迅速投入临战状态。15时许，东胜区交管大队对各中队防汛救援物资进行清查，同步下发隔离护栏1300米、救生圈 50个、警戒带30盒、救援绳18根、调集40台清障车至各中队辖区。
18日20时20分、22时40分，东胜区交管大队分别下达指令，要求各中队加强路面巡逻，达不到通行条件的路段要及时封控。23时，东胜区交管大队全员上岗防汛，主要领导在指挥大厅进行调度，分管领导全部到路面一线指挥。23时18分，东胜区交管大队按照区防汛抗旱指挥部办公室指令，对乌审街与吉劳庆路交叉路口等多个积水路口进行封控。23时30分，东胜区交管大队岗勤一中队分别对辖区乌审街与吉劳庆路交叉路口、天骄路与乌审街交叉路口、吉劳庆小学丁字路口等大路口进行封控，并同步开展救援工作。
3.东胜区市政事业服务中心

18日15时，东胜区市政服务中心召开防汛工作专题会议，安排部署夜间防汛工作，要求全体领导干部立即进入临战状态，严格执行24小时值班和领导带班制度，安排人员立即巡查市政道路、排水管网、护坡、挡墙、路灯、照明等市政基础设施，发现隐患及时进行处置。

20时20分许，东胜区市政服务中心工作人员到达杭锦南路积水点查看积水和雨水排口情况，当时道路无积水，排口通畅收水正常。21时30分许，东胜区市政服务中心工作人员到达杭锦南路与纺织街积水点北侧打开雨篦子排水，22时后，在积水点北侧劝阻车辆通行。23时40分许，东胜区市政服务中心工作人员在杭锦南路积水点最低点位置打开雨水篦加快排水，并在纺织街与杭锦南路十字路口劝阻车辆通行。

4.东胜区应急管理局
东胜区应急管理局及时发布气象灾害预警信息，8月18日13时，启动全区防汛三级应急响应，8月19日1时，将防汛三级应急响应调整为二级应急响应；发挥调度指挥职责作用，组织防汛抗旱指挥部办公室人员全体上岗；与城防办和农防办密切沟通，调度消防、人武、公安、万维救援队、安达和蓝天等救援队参与抢险救援，派出巡查队伍进入城区巡查积水情况，并在积水区域开展疏导、劝阻、警戒、救援工作，累计出动救援人员324人次，救援车辆55辆次，救援装备83台次，参与救援43起，救援群众89人；灾后及时收集信息，核查受灾情况并整理上报。

5.东胜区住房和城乡建设局

8月18日12时，与区气象局电话沟通会商气象情况，14时，启动城市防汛三级应急响应，要求各成员单位要按照职能职责，组织巡查各自领域内的重点防汛区域和点位，做好防范、应急处置和24小时值守工作，遇有险情及时主动抢险。分别于16时、18时再与区气象局沟通会商气象情况，并电话通知市政等重点成员单位进一步做好应急准备和值班值守，全力防范应对强降雨天气。19时开始，主要领导、分管领导及相关科室负责人在住建局指挥大厅通过东胜区智慧城市内涝预警监测平台实时调度、指挥各成员单位开展防汛工作。分别于20时、23时派出工作人员对杭锦南路、五完小东侧等区域进行巡查。随着降雨持续，进一步明确做出封控灾涝区域指令，并多次通知交管、公安、街道办事处等部门加强积水路段封控。实时统计上报积水区域监测数据，及时向上级汇报现场应急抢险情况，并指挥调度公安派出所、城管、人武部等成员单位加强协同配合，及时高效开展抢修救援。

6.东胜区公安分局
8月18日夜间，累计出警627人，警车137辆，累计救援被困车辆277辆，转移救助群众502人。19日2时许，会同人武部在杭锦南路一辆车顶救援一名女子（李某玲），经120急救中心医护人员现场确认已无生命体征；4时49分，在杭锦南路积水点的车辆中，发现一男子和孩子（李某玲丈夫和孩子）在车内溺亡。

7.东胜区消防救援大队
8月18日晚23时—19日2时，东胜区消防救援大队累计处理警情66起，出动消防车辆55辆（次）、指战员254名（次），转移营救被困人员67名。

三、杭锦南路受灾及亡人情况

（一）道路排水设施建设情况

杭锦南路是东胜区建成比较早的一条道路，2021年进行了改建，改建的设计单位是内蒙古交通设计研究院有限责任公司，建设单位是鄂尔多斯市弘基炜业控股集团有限公司。改建后雨水系统采用管道排水，管径依次为：鄂尔多斯大街至乌审街管径DN800，乌审街至电大巷管径为DN1200，电大巷至纺织街管径为DN1500，DN1500管线一直延伸至金鹰翠湖天地忘湖居西侧自然雨水沟渠，最后进入三台基水库，该管道排水的汇水面积为72.4公顷。经现场勘察，该路段管道排水畅通，无淤积堵塞，自然沟渠出水口排水畅通无堵塞情况。

杭锦南路（鄂尔多斯大街-纺织街区间）是南北方向，全长1395米，道路整体北高南低，最高点为杭锦南路与鄂尔多斯大街交叉口，高程为1445.2米，杭锦南路与乌审街交叉口高程1442.3米，杭锦南路与电大巷交叉口高程1439.6米，最低点位于杭锦南路与纺织街交叉口北侧120米处，高程为1438.7米。
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图1 汇水区域积水道路图
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图2 杭锦南路等深线图
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图3 杭锦南路积水区域雨水检查井管道图
（二）道路积水情况

8月18日23时9分许，观测点积水（电大巷南向）已达到120毫米；23时16分，积水观测点范围大面积扩散，水位到达245毫米，并持续增长；23时31分，水位完全淹没路边台阶，即将蔓延到居民门口第二台阶，水位400毫米左右，到达橙色预警值，水位持续增长；23时51分，积水观测点水位587毫米，达到红色预警；8月19日0时3分，积水达到1022毫米；0时33分积水达到2014毫米；1时，积水观测点水位2216毫米，水位达到最大值，多辆汽车被水淹没。之后随降雨逐渐减弱，水位基本稳定在1039毫米，持续时间较长。
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图4 积水点水深变化和时间关系的曲线
（三）人员伤亡经过

8月18日23时30分至19日1时，杭锦南路雨水管网满负荷运行，导致路面积水涨势加快，最深积水迅速从约400毫米增加至约2米，用于隔离的水马、锥桶等设施设备被雨水冲至路边，积水深度高于车辆高度，路边大量停放车辆被水淹没，有部分车辆未听从封控人员喊话劝阻，强行进入该路段。

8月19日00时1分42秒，涉事车辆由北向南驶入杭锦路与乌审街交叉口，00时2分，继续向南驶过电大巷，0时3分15秒，驶入杭锦南路积水区域，车子停下。

00时21分，东胜区消防救援大队接到鄂尔多斯市消防救援支队指挥中心派警，称杭锦南路有人员被困，立即就近调派消防救援人员赶赴现场。

00时36分，消防救援人员到达杭锦南路，经与报警人员电话联系，无法取得联系。随即对现场被困车辆和被困人员开始营救。期间，发现一辆黑色轿车被困水中，经排查车内有一名孕妇和男子，随即将被困人员救出，并继续返回搜救。

01时20分，发现一辆被困车辆车顶有3名被困人员、树上有1名被困人员，在营救时，被告知还有一辆车被淹，救援人员立即进行搜寻。发现一辆车完全浸没水中，车里有1名女子被困（该女子当时已无意识，车顶距离水面约20厘米），救援人员立即实施水下破窗，将该女子拉出并游泳转移至安全区域。随即对附近被困车辆及5名被困人员进行救援。人武部会同消防救援大队、解放路派出所救援人员，驾驶皮划艇将被水淹溺无意识人员从安全区域（死者李某玲）救出，经120急救中心医护人员现场确认已无生命体征。杭锦南路积水水位降低后，搜救人员排查发现一辆白色本田车（车牌号为蒙G499V9）内有2名被困人员（1名男性和1名男孩，后确认为死者李某玲丈夫刘某虎和孩子）。经120急救中心工作人员现场确认2名人员已无生命体征。

5时02分，东胜区应急管理局向上级部门报送该起事件情况，7时20分进行续报。
经回溯，公安110接报警平台数据，未发现死者报警求助电话；119接报警平台接到李某玲报警求助电话，调派救援力量前往救援。区公安分局对死者李某玲、刘某虎血液酒精含量检测，驾驶员刘某虎检验结果为81.67mg/100ml，为醉酒驾车；李某玲检验结果为176.83mg/100ml，处于醉酒状态。
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图5  蒙G499V9车辆在杭锦路和乌审街交路口处的照片

四、灾害成因及暴露出的问题

一是降雨过程极端性强，历史罕见。8月18日16时至19日5时，东胜区遭遇超强降雨天气。全区27个站点中，暴雨（50-99.9毫米）3个站，大暴雨（100.0-249.9毫米）24个站，大暴雨范围覆盖极广。最大降雨量出现在罕台镇的装备制造基地气象观测站，为214.0毫米。最大小时雨强出现在东青小学气象观测站，18日夜间达78.7毫米。东胜城区本站降水量高达202.4毫米。此次降雨过程的日降水量（202.4毫米）和最大小时雨强（76.4毫米，国家站）均大幅突破东胜区气象站自建站以来的历史极值（原极值分别为129.3毫米和53.4毫米）。

二是排水排涝基础设施存在短板。对低洼地带、易涝点位、危旧房屋、围墙、护坡及基础设施等开展防汛安全隐患排查整治不彻底，未从根本上消除风险。杭锦南路雨水管道2021年改建，当年雨水管道改造项目的终点是纺织街，其下游段纺织街至金鹰翠湖天地忘湖居西侧的管道未改造，管道仍然是DN1500，受下游雨水管道管径影响，最大雨水管径为DN1500，管道从电大巷北120米处到纺织街段，长度482.645米，管道坡度为千分之零点五，这样计算设计排水流量每小时10566立方米，而按规范下限计算排水流量应达到每小时17275立方米；该段管道设计流量相对偏小，达不到规范要求中心城区排水防涝要求，面对超历史极值的短时强降雨情况，导致雨水管网满溢、路面积水猛涨。
三是应急响应不及时。按照《东胜区城市防汛应急预案》明确的启动应急响应条件，根据气象灾害预报信息，区防汛指挥部于18日13时启动防汛三级响应，并于19日1时调整为防汛二级响应机制。从响应情况来看，个别单位风险研判不及时、不到位，行动推进迟缓、前期准备不足，未能有效组织开展抢险救灾工作，未能最大程度减少群众财产损失。强降雨期间，住建、公安、交管、消防、水利、人武、镇街道等防汛主力部门虽都积极行动，开展应急处置工作，但多为“各自应战”，没有形成协同联动的工作合力。
四是部分群众安全意识淡薄。8月18日，东胜区防汛抗旱指挥部通过东胜发布等媒体多次发布暴雨雷电预警，但仍有个别市民的风险防范意识不足，东胜区市政、住建、交管及街道办事处等单位在杭锦南路积水路段设置水马、反光锥桶等方式强化封控，并安排专人在主路段对过往车辆进行喊话劝阻，但仍有部分车辆未听从指挥，强行进入该路段。

五是管控措施落实不坚决。《鄂尔多斯市东胜区防汛抗旱应急预案》《东胜区城市防汛应急预案》以及防汛抗旱指挥部各成员单位防汛抗旱应急预案，对极端天气考虑不充分，职责任务不够明确具体；个别部门负责人对不同风险等级响应机制下的重点管控措施不清楚、把握不精准，个别街道未认真排查辖区重点低洼路段等积水区域，未及时设立警告标示并排除隐患；个别部门对重点易积水路段巡查不够全面，对积水路段落实管控措施不够彻底。

六是应急救援不到位。主要依靠公安、消防组织应急救援，统筹整合利用企业救援队和社会救援力量不到位，分级救援队伍没有建立起来。强降雨受灾情况下，城区调度救援力量比较慢，救援人员对涉水救援可能出现的特殊情况考虑不全面、准备不充分，导致在应急救援过程中出现水上救援设备调派慢、皮划艇操作不熟练等问题，影响救援成效。

七是应急演练不到位。常态化开展应急演练频次不高，聚焦传统风险点管控与群众转移安置较多，模拟极端天气下深水区域救援、泄洪联动等复杂抢险救援场景较少，指挥系统统筹协同、区内外力量调度、信息共享机制运行等关键环节演练还不够到位。面对实时变化的雨情与动态调整的风险点位，防汛一线干部紧急应对处置能力存在不足，导致实际救援过程中出现部门配合脱节、救援处置效率不高的问题。
五、相关单位处理建议
1.东胜区住房和城乡建设局。作为城市防汛指挥部办公室，负责城区内防汛工作的组织、协调、督查、指导等工作。8月19日1时，东胜区防汛抗旱指挥部将全区防汛三级应急响应调整为二级应急响应，城市防汛指挥部办公室未根据气象实际情况和区防汛抗旱指挥部的部署，调整和启动城区防汛二级应急响应，对强降雨可能造成的灾害情况研判不足，建议向东胜区人民政府作书面检查。

2.东胜区交管大队。在交通管制方面未很好的履行防汛交通管理的责任，面对历史罕见的极端强降水天气，对重点易积水路段巡查不够全面，对积水路段落实管控措施不到位，建议向东胜区人民政府作书面检查。

3.东胜区市政事业服务中心。面对历史罕见的极端强降水天气，研判认识不足，对重点积水路段落实抽排水措施不到位，建议向东胜区人民政府作书面检查。

4.东胜区应急管理局。作为防汛抗旱指挥部办公室，东胜区气象局调整重大气象灾害（暴雨）三级应急响应为（暴雨）二级，区防汛抗旱指挥部将全区防汛三级应急响应调整为二级应急响应后，对重大气象灾害（暴雨）的风险研判不足，建议向东胜区人民政府作书面检查。
5.东胜区建设街道办事处。未认真摸排辖区内易发生洪涝灾害隐患点并及时设立警告标识、向相关部门反映具体情况，当路段积水形成后，未组织应急抽水队在第一时间进行应急抢险和防护，建议向东胜区人民政府作书面检查。

六、整改及防范措施建议

（一）理顺应急指挥机制，压实防汛责任链条

重新梳理区防汛指挥部成员职责，明确不同层级、不同等级应急响应对应的指挥领导与具体工作要点，层层压紧压实防汛责任。整合住建、气象、水利等部门防汛系统数据资源，统一接入总指挥部智慧调度平台，实行扁平化管理调度工作。严格落实应急响应值守要求，确保启动响应后各相关负责人及防汛一线干部全员在岗，全力保障防汛指挥体系政令畅通、运转高效、管控有效。

（二）织密预警宣传网络，筑牢群众安全防线
提高雨情、汛情监测预报预警频次，通过官方平台、手机短信、微信群、喊话装备等多种方式开展针对性宣传，着力以图文形式、家常话语言让群众了解预警颜色等级含义、灾害程度、防御防范重点等内容，督促各镇街道、行业主管部门做好各自领域宣传告知工作，确保及时通知到户到人到企业，确保防汛宣传调度的及时性、覆盖度。

（三）强化响应执行落实，提升应急处置效能

优化应急响应启动流程，完善分级分类处置机制，明确不同险情等级的启动条件、处置流程及时限。严格落实领导带班与24小时值班制度，规范险情灾情信息报送，确保及时准确。依托智慧城市内涝监测平台、应急指挥平台及工作群组等信息化手段，启用应急通讯设备，实现指挥调度直达一线，推动应急响应扁平化、高效化，做到响应迅速、处置有力，最大限度减少灾害损失。

（四）细化防汛防范措施，守牢安全风险底线

聚焦城区内涝点、平房区、低洼地带、地下空间等重点部位，明确小区物业、开发企业、业主委员会、居委会的管控责任，提前组织危险区人员转移安置，确保警示标识与硬隔离措施落地。加强城区内积水道路的硬管控工作，根据硬管控需求，提前准备隔离装置、工程机械、反光标志、喊话装备、应急照明装备等物资。全面排查学校、医院、商场、养老机构等重点场所，以及水电气网等生命线工程风险隐患，压实部门、单位及企业主体责任，严格落实针对性防护措施。

（五）整合应急救援力量，凝聚防汛攻坚合力

加强救援队伍建设，统筹东胜区消防、公安、村社区及社会组织力量，由区指挥部统一调度，按抢险需求科学编组人员，为公安和消防大队配齐水陆两栖车，提前备足沙袋、水泵、救生衣等防汛物资装备。坚持人防与技防结合，常态化开展队员技能训练、多场景应急抢险演练，提前做好重点区域救援力量预置调配，做实基础保障，全面提升东胜地区复杂条件下抢大险、救大灾的实战能力。

（六）加快排涝设施建设，强化风险隐患整治
结合东胜区防汛实际与城市发展需求，全面梳理城区排水防涝系统短板弱项，加快推进老旧排水管网改造，逐步升级城区排水防涝系统，组建基础设施抢修专项队伍，加快修复破损路面、疏通堵塞管网、抢修破损供排水设施，增强排水排涝能力，切实筑牢城市防汛安全防线。
















