项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司矿田西部火点隐患封堵覆盖治理项目
	[bookmark: _GoBack]鄂尔多斯市东胜区铜川镇潮脑梁村潮脑梁煤矿
	内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限公司  
	内蒙古腾烽环境检测有限公司
	一、该项目属于新建项目，位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇潮脑梁村潮脑梁煤矿。项目总占地面积79000平方米，总投资410.5万元，其中环保投资151万元。主要建设内容及规模：本项目利用黄土进行封堵，并覆盖表土进行土地复垦、绿化。治理土地总面积为7.90hm2，其中火区治理面积为5.04hm2，取土区治理面积为2.86hm2 。

	潮脑梁煤炭有限公司委托内蒙古煤炭地质勘查（集团）一一七有限公司编制了《内蒙古自治区东胜煤田潮脑梁煤矿火区调查报告》，在此基础上内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司编制了《内蒙古鄂尔多斯市潮脑梁煤炭有限责任公司矿田西部火点隐患封堵覆盖治理方案》（以下简称《治理方案》）,鄂尔多斯市东胜区能源局组织专家对《治理方案》进行了评审。 
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期表土开挖、场地平整、土方的开挖、回填、堆放及运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工期生活污水依托潮脑梁煤矿现有生活污水处理设施处理。
3、施工期选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
5、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
6、按照法律法规和主管部门要求，坚持因地制宜原则，做好生态保护及生态修复工作，保障区域生态功能不退化。施工结束后对取土区和火区治理区采取覆土措施，尽快进行土地复垦、绿化。
7、严格遵循“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，严格落实污染防治措施。
8、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                



