










鄂环东审字〔2024〕11号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
双欣建设智能混凝土搅拌站安装工程
建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古双欣矿业有限公司：
你单位报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《双欣建设智能混凝土搅拌站安装工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
1、 该项目属于新建项目，位于东胜区铜川镇内蒙古双欣矿业有限公司杨家村煤矿矿业场地内。项目总占地面积840平方米，总投资545万元，其中环保投资30.4万元。主要建设内容及规模：新建一条混凝土搅拌机组生产线，包括新建1座全封闭商混站房，2个100吨水泥储罐，1座全封闭原料棚及其它配套辅助工程。项目建成后，年生产混凝土26000立方米，喷浆料8000立方米。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托矿区生活污水处理设施处理。施工泥浆废水经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4、固体废物集中堆放及时清运交有关部门进行相关处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
[bookmark: _GoBack]1、运营期物料储存、装卸、输送、生产过程全封闭。水泥上料废气经收集处理后由2根15米高排气筒排放，物料搅拌废气经收集处理后由1根15米高排气筒排放，均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。项目无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。
2、运营期搅拌机冲洗废水经废水沉淀池沉淀后回用于搅拌机冲洗。不新增生活污水。
3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
3、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
4、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
5、 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                       
   




鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2024年5月13日  
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