










鄂环东审字〔2025〕12号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾
填埋场渗滤液处理项目环境影响
报告表的批复

鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司：
你单位报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，鄂尔多斯市生态环境局对你单位实施了处罚，罚款已缴纳。你单位必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。《报告表》经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于改扩建项目，位于东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场占地范围内。项目总占地面积4793.93平方米，总投资950万元，其中环保投资357.75万元。主要建设内容及规模：新建1座处理规模为70m3/d的生活垃圾渗滤液处理站，调节池依托原有，改扩建后渗滤液处理工艺为“脱氨系统+预处理+两级DTRO系统+蒸发”工艺；新建1座115平方米杂盐暂存间、1座5平方米危废暂存间及配套的公辅工程、储运工程和环保工程。
    《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。运营期废气经收集处理后由一根15米高排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；大气污染物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。
2、水污染防治措施。运营期生活污水依托厂区外公共卫生间，最终进入市政生活污水管网。渗滤液处理站出水同时满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准后，用于填埋场绿化及道路浇洒用水，不外排；浓水经蒸发系统蒸发，不外排。
[bookmark: _GoBack]3、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4、固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。杂盐暂存间、危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。妥善处置各类固体废弃物。杂盐暂存于杂盐暂存间，鉴定前按照危废进行管理处置；污泥委托有处置能力的单位进行处置；危废必须由有资质单位处置。
5、地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
3、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
4、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。  

              
                      
鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2025年6月17日  
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