项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	鄂尔多斯市东胜区乌素生活垃圾无害化处理厂渗滤液处理二号车间建设项目
	鄂尔多斯市东胜区铜川镇枳机塔村乌素社
	鄂尔多斯市环皓环保有限公司
	鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司
	一、该项目属于技术改造项目，位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇枳机塔村乌素社。项目总占地面积400平方米，总投资450万元，其中环保投资54万元。主要建设内容及规模：在鄂尔多斯市东胜区乌素生活垃圾无害化处理厂用地范围内新建渗滤液处理二号车间，主要工艺为预处理+五级STRO膜处理，日处理量为200立方米/天，每年5月至11月运行。本项目设备检修时，运行原处理站系统（一备一用）。

	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工期生活污水依托鄂尔多斯市东胜区乌素生活垃圾无害化处理厂。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。运营期废气经收集处理后由15米高排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；大气污染物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。
2、水污染防治措施。运营期生活污水和生产废水经渗滤液处理站处理后，出水同时满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准后，用于喷洒垃圾作业面、道路冲洗抑尘、绿化，多余部分交由环卫部门绿化利用。渗滤液处理站浓液通过回灌竖井回灌至垃圾填埋区，不外排。
3、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，基础减振和加强设备保养等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危险废物贮存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物进入废液池中，收集后交由有资质单位处置。
5、地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
[bookmark: _GoBack]四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                                         



