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[bookmark: _Toc144507125]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯市君龙商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站项目

	项目代码
	东发改发〔2011〕59号

	建设单位联系人
	孟强
	联系方式
	14794774666

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕合镇袁家梁商砼园区B7地块

	地理坐标
	N:39°44′20.650″, E:109°57′25.442″

	国民经济
行业类别
	C3021水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	“二十七、非金属矿物制品业30，55石膏、水泥制品及类似制品制造302”中的“ 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门
	鄂尔多斯市东胜区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号
	东发改发〔2011〕59号

	总投资（万元）
	2451.98
	环保投资（万元）
	174.5

	环保投资占比（%）
	7.11
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：项目于2011年主体工程建成并投入生产，2013年10月停产。商混园区已缴纳罚款，其中包括本项目（证明文件见附件）。
	用地面积（m2）
	17486.1

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目不需要开展“大气、地表水、环境风险、生态和海洋”专项评价工作，具体见表1-1。
表1-1 项目专项评价设置情况判定表
	专项评价的类别
	专项评价的类别设计项目类别
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染、二噁英、苯并芘[a]、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目不排放此类污染物质，因此不设大气专项评价专题。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水不直接外排，且不属于污水集中处理厂项目。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。

	生态
	取水口下游 500m 范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物建设项目。
	本项目不设生态专题评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目不设海洋专题评价




	规划情况
	2024年11月28日，鄂尔多斯市人民政府关于东胜区罕台镇等3个镇国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（鄂府发〔2024〕74号）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《鄂尔多斯市人民政府关于东胜区罕台镇等3个镇国土空间总体规划（2021—2035年）》，生态治理及农旅发展区，严格保护区域内的基本草原及公益林，禁止占用。生态修复重点区域，规划造林绿化空间主要集中区。本项目位于东胜区罕合镇袁家梁商砼园区B7地块，属于工业用地，占地范围不涉及基本草原、公益林等敏感区，项目采取合理的污染治理措施后，对周围环境影响较小。综上，项目建设符合东胜区罕台镇国土空间总体规划要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制类和淘汰类项目。本项目已于2011年3月15日取得鄂尔多斯市东胜区发展和改革局关于本项目备案文件通知，备案文号为：东发改发〔2011〕59号。
综上，本项目符合国家产业政策。
2.选址可行性分析
本项目位于东胜区罕合镇袁家梁商砼园区B7地块，根据《鄂尔多斯市东胜区规划局出具建设用地规划条件意见书》，占地类型为工业用地。项目所在区域及周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无珍稀保护动植物，不在生态保护红线范围内，评价范围内不存在居民区，根据鄂尔多斯市东胜区罕台镇人民政府关于鄂尔多斯市君龙商砼有限责任公司开展从事生产经营活动的说明，允许在占地范围内依法进行生产经营（详见附件）。
3.与“生态环境分区管控”符合性分析
（1）生态保护红线
[bookmark: _GoBack]根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》的通知和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护
基本要求。
基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳
整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。
依据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通
知》（环环评〔2016〕150 号）、《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24 号）、《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，以及其他相关政策，分析项目“三线一单”符合性分析具体如下：
（1）生态保护红线
全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积根据国家和自治区最新批复动态调整。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕合镇袁家梁商砼园区B7地块，属于东胜区大气环境高排放重点管控区，编号为ZH15060220001，为重点管控单元，不属于国家法律法规、规章和规划确定或县级以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不属于生态红线保护区。因此项目建设符合生态保护红线管控要求。
[image: ]本项目位置

图1-1  鄂尔多斯市生态保护红线分布图
（2）环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2024年6月3日）中鄂尔多斯市的环境空气质量监测数据，鄂尔多斯市属于环境空气质量达标地区；经现状监测，敏感点大气（TSP）现状测量值满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求，说明区域环境质量整体良好。 
本项目运营期废气经处理后，均达标排放；生活污水排入厂区自建的防渗化粪池，最终拉运至附近污水处理厂处置；生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用不外排。厂界噪声预测值满足相关标准，对周围声环境影响较小；固废全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。综上，从环保角度，项目选址合理。
因此，项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响；项目所在地环境质量可维持现有水平，新建项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上限
本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕合镇袁家梁商砼园区B7地块，属于东胜区城镇边界重点管控区，编号为ZH15060220001，为重点管控单元。本项目的生态环境准入清单符合性见下表。
表1-2  鄂尔多斯市生态环境准入清单符合性分析表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控要求
	项目落实情况
	符合性

	ZH15060220001
	东胜区大气环境高排放重点管控区
	空间布局约束
	1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
	1.本项目不新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
2.本项目不在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边建设。
3.本项目生产用水使用鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司再生水，生活用水采用桶装水，不开采地下水。
	符合

	
	
	污染物排放管控
	1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”
	/
	/

	
	
	资源开发效率
	1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。
	本项目生产用水使用鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司再生水，生活用水采用桶装水。
	符合


综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。



[bookmark: _Toc144507126]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目建设内容及规模
1.1项目基本情况
（1）项目名称：鄂尔多斯市君龙商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站项目
（2）建设性质：新建
（3）建设单位：鄂尔多斯市君龙商砼有限责任公司
（4）建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕合镇袁家梁商砼园区B7地块，项目区中心坐标为N：39°44′20.650″，E：109°57′25.442″，地理位置图见附图1。
（5）项目投资：本项目总投资为2451.98万元，其中环保投资174.5万元，占总投资的7.11%.
（6）运行时间：项目年运行天数为150d，每天运行8h。
1.2项目建设内容
本项目占地面积约17486.1m2，建设内容主要包括两条180混凝土生产线及配套储运工程、办公及生活配套设施等。
项目组成见下表2-1。

表2-1  项目组成一览表
	[bookmark: _Hlk161504630]工程
名称
	项目组
	建设内容
	备注

	主体工程
	生产线
	共设2条混凝土生产线。钢结构全封闭搅拌楼2座，每栋搅拌楼里各设置1台180型搅拌机以及搅拌机操作室及配套装置。
	已建

	储运工程
	运输系统
（车辆）
	厂区围绕搅拌楼和原料堆场设置运输通道，运输道路厂内约200m，均进行了硬化，硬化面积约1990m2；原料进厂、产品出厂均由汽车运输。
	已建

	
	皮带运输
	砂、碎石密闭皮带输送系统，由皮带输送至搅拌机，竖皮带长16m，设置在砂石料棚里面，斜皮带长49m。
	已建

	
	储料系统
	项目共设4个水泥筒仓，4个粉煤灰筒仓。每条生产线配备水泥筒仓2个，单个200t，项目总存储量为800t，为项目1.5天储量；粉煤灰筒仓2个，单个200t，总存储量为800t，为项目4天储量。规格均为直径5m，罐高14m，总高度21m。
	已建

	
	
	项目共设4个外加剂储罐，每条生产线配备外加剂储罐2个，每个10t，总存储量为40t，为项目2天储量。直径为2.3m，罐高2.35m，高度为2.6m；防渗采取水泥结晶型防渗材料防渗，渗透系数小于10-7cm/s
	已建

	
	
	40t储水箱2个，用于储存生产用水。
	已建

	
	砂石料棚
	1栋彩钢结构全封闭储棚储存砂石料，长50m，宽20m，占地面积为1000m2。砂石料堆高6m，可储4800t砂石料，为项目1.5天储量。砂石料厂与本项目同一园区，运距短，暂存量可行。
	新建

	辅助工程
	办公楼
	二层砖混结构，长76.6m，宽13.9m，占地1064.74m2，1栋2层，包含化验室及办公室。其中化验室占地250m2，位于办公楼一楼，用于对商品混凝土的强度进行测试。
	已建

	
	磅房
	单层砖混结构，长13.3m，宽7.2m，占地95.76m2。
	已建

	
	库房
	单层砖混结构，长65m，宽5m，占地325m2。
	已建

	
	泵房
	单层砖混结构，长42.2m，宽7.1m，占地299.62m2。
	已建

	
	发电机房
	单层砖混结构，长24.5m，宽6m，占地147m2。配备柴油发电机，厂内不设柴油罐，每次需要直接购买柴油添加，不储存。
	已建

	公用
工程
	供水
	生产用水使用鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司再生水，由输水管道输送项目厂区。生活用水采用桶装水。
	已建

	
	排水
	生活污水经化粪池（5m3）收集沉淀后，拉运至附近污水处理厂处置。
	已建

	
	
	设备清洗废水、洗砂机废水及地面冲洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后循环利用，不外排。
	已建

	
	供电
	项目用电依托附近电网。
	已建

	
	供暖
	本项目冬季采暖方式为电采暖，为驻站人员冬季采暖使用。
	新建

	环保
工程
	废气
	物料堆存装卸粉尘
	每个水泥、粉煤灰筒仓顶部配置1台袋式除尘器（共8台），处理仓内粉尘，除尘效率99.7%。
	已建

	
	
	
	砂石料库采取全封闭、地面硬化+洒水车（1辆）定期洒水，以减少堆存粉尘。
	已建

	
	
	物料混合搅拌粉尘
	全封闭结构，搅拌粉尘经布袋除尘器（共两台）处理后少量粉尘在搅拌机排口排放，搅拌机在全封闭搅拌楼内，除尘效率为99.7%。
	已建

	
	
	物料输送储存粉尘
	砂石材料配料斗、投料斗均为半密闭，并设有1台雾炮，用于洒水抑尘，在配料仓的料斗上方设置彩钢板遮挡，抑尘效率可达到80%，最后经密闭皮带输送至搅拌站主机仓内。
	已建

	
	
	运输车辆
	运输道路使用道路洒水车辆（1辆）进行不定时洒水，以减少道路扬尘。
	已建

	
	废水
	化粪池（5m3）1座，生活污水经化粪池沉淀后，拉运至附近污水处理厂进行处理；
沉淀池（10m3）1座，清洗及冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；
	已建

	
	噪声
	采用低噪声设备，采取有效的隔声、减震等防噪措施。
	已建

	
	固废
	生活垃圾
	生活垃圾集中收集至垃圾箱后，定期由环卫部门统一处置。
	已建

	
	
	生产固废
	除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。
	已建

	
	
	
	废滤袋由厂家更换时回收。
	已建

	
	
	
	抽检后产生的废混凝土集中收集暂存于原料库一侧，作为原料回用到生产中。
	已建

	
	
	
	沉淀池泥沙回用于生产工序。
	已建

	防渗
	厂区为简单防渗：办公区、厂区道路、砂石料棚、搅拌机主楼、化验室进行硬化处理，C30抗渗等级为P6的混凝土铺设15cm水泥地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）。化粪池、沉淀池为一般防渗：化粪池、沉淀池主体为30cm厚的C30抗渗等级为P6的混凝土结构，内部抹防水砂浆，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数≤10-7cm/s）。


2.主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-2。
表2-2    主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	混凝土生产线

	1
	混凝土搅拌系统
	HZS180
	套
	2
	外购

	2
	输送带
	49m、16m
	条
	1
	外购

	3
	水泥筒仓
	容积300m3、200t
	个
	4
	外购

	4
	粉煤灰筒仓
	容积300m3、200t
	个
	4
	外购

	5
	外加剂储罐
	10t
	个
	4
	外购

	6
	储水罐
	40t
	个
	2
	外购

	7
	称量装置
	/
	套
	2
	外购

	8
	混凝土运输车辆
	/
	辆
	4
	外购

	9
	泵车
	/
	台
	1
	外购

	10
	铲车
	50型
	辆
	1
	外购

	11
	洗砂机
	/
	台
	1
	外购

	化验室

	1
	压力机
	DYE-2000型
	台
	1
	外购

	2
	压力机
	DYE-300型
	台
	1
	外购

	3
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160
	台
	1
	外购

	4
	胶砂试体成型振实机
	JJ-5
	台
	1
	外购

	5
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-15
	台
	1
	外购

	6
	雷氏煮沸箱
	FZ-31A
	台
	1
	外购

	7
	全自动准养护箱
	HY-40B
	台
	1
	外购

	8
	电热鼓风干燥箱
	101-1
	台
	1
	外购

	9
	电子天平
	5kg/0.1g
	台
	1
	外购

	10
	全自动养护室控温控湿设备
	60型压缩机式
	台
	1
	外购


3.原材料及能源消耗
本项目建设规模为年产30万立方商砼，产品标号为C15-C60。详见下表。
表2-3    项目产品方案
	产品名称
	规格
	水泥:砂:石子:水
配合比
	生产规模
	备注

	商品混凝土
	C15
	1:3.12:4.87:0.71
	300000m3/a
	根据购买方的需求进行不同标号的混凝土生产

	
	C20
	1:1.56:2.89:0.51
	
	

	
	C25
	1:2.01:3.81:0.52
	
	

	
	C30
	1:1.11:2.72:0.38
	
	

	
	C35
	1:1.22:2.48:0.44
	
	

	
	C40
	1:1.34:3.12:0.48
	
	

	
	C45
	1:1.62:2.44:0.35
	
	

	
	C50
	1:1.56:2.89:0.51
	
	

	
	C60
	1:1.52:2.47:0.33
	
	


原辅材料及能源消耗情况见下表2-4。
表2-4    原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	原辅材料
	单位
	年耗量
	备注

	原辅料
	1
	水泥
	t/a
	90000
	粉状、筒仓储存

	
	2
	粉煤灰
	t/a
	30000
	粉状、筒仓储存

	
	3
	砂
	t/a
	171124
	颗粒状、砂石料库

	
	4
	碎石
	t/a
	396121
	块状、砂石料库

	
	5
	外加剂
	t/a
	3000
	液状、储罐储存

	能源
	1
	电
	kwh
	60000
	专属变压器

	
	2
	水
	m3/a
	46050
	鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司再生水由罐车拉运


项目部分原辅材料的成分和性质：
（1）水泥
水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量以及石膏掺量和粉磨细度等因素决定。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥，其性质是不同的。
（2）粉煤灰
粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50%～70%之间。晶体部分主要包括莫来石和石英，此外还有少量未燃尽炭，含量约为1%～22%。从化学成分看，粉煤灰主要含有SiO2（30%～60%），Al2O3（13%～20%），CaO（2%～5%），Fe2O3（3%～10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。
（3）外加剂
它是一种减水、缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。主要成分为萘系（NSF），它们分子结构单元中都含有磺酸基，最佳的分子结构一般为线型主链，并同时有多个长支链，主要通过缩合反应得到。使用该外加剂可以大幅度降低混凝土用水量，从而提高混凝土强度，特别适用于制备高强或流态混凝土；同时，还能延长混凝土凝结时间，降低水泥水化热，适用于各种需要混凝土缓凝的场合。
4.劳动定员及工作制度
项目劳动定员5人，年工作天数为150d，每天工作8h。
5.公用工程
5.1给排水
项目生产用水使用鄂尔多斯市东胜区洁通排水产业有限责任公司再生水，由输水管道输送项目厂区。员工生活用水外购桶装水。
（1）生产工艺
根据商品混凝土配合比要求，企业提供生产用水量约为45000m3/a（300m3/d），全部带入产品中，无废水产生。
（2）设备清洗
项目搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。项目配备了一台搅拌机，每天工作完毕后对搅拌机进行冲洗，每次冲洗水用量约为3m3/次·台，全年冲洗次数为150次。因此，项目搅拌机全年冲洗水用量为450m3/a（3m3/d），产污系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为360m3/a（2.4m3/d）。设备清洗废水经沉淀处理后全部回用，不外排。
（3）场地冲洗
项目定期对搅拌楼周围场地进行冲洗，一年约冲洗75次，每次冲洗约2m3/次，即150m3/a（1m3/d）。产污系数按0.8计，场地冲洗废水产生量为120m3/a（0.8m3/d）。场地冲洗经沉淀处理后全部回用，不外排。
（4）砂石料库洒水
项目砂石料库占地1000m2，参照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（2020年版）－城市环境卫生管理—场地、道路喷洒定额按2L/m2·d，项目每天洒水1次，用水量为2m3/d，服务期限共计150天，则项目洒水降尘共计需要300m3/a，洒水全部自然蒸发损耗。
（5）洗砂机补水
项目设置洗砂机1台，根据建设方提供资料，根据建设方提供，仅C50-C60高强度混凝土需要进行洗砂，单量少，最多10000方估算，则年清洗砂量约为6240吨/年，则洗砂机用水为9360m3/a（62.4m3/d），洗砂机用水循环使用，少量洗砂水被产品带走耗损，其中砂粒产品带走的水分量约占产品总重量的8%，参照《排水工程》（第二册，中国建筑工业出版社），因此，洗砂机需要补水约为5m3/d。
（6）员工生活
项目定员为5人。员工生活用水按照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（2020 年版）中用水定额0.06m3/人•天计，则本项目员工生活用水量为0.3m3/d（45m3/a）。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，生活污水产污系数按0.8计，则项目污水产生量为0.24m3/d（36m3/a），生活污水经化粪池沉淀后拉运至附近污水处理厂。
表2-5    水平衡一览表（单位m3/d）
	名称
	用水量
	来源
	废水
	损耗

	
	
	新水
	中水
	回用水
	
	

	生产工艺
	300
	/
	296.8
	3.2
	/
	300

	设备清洗
	3
	/
	3
	/
	2.4
	0.6

	场地冲洗
	1
	/
	1
	/
	0.8
	0.2

	砂石库洒水
	2
	/
	2
	/
	/
	2

	洗砂机补水
	5
	/
	5
	/
	/
	5

	员工生活
	0.3
	0.3
	/
	/
	0.24
	0.06

	合计
	311.3
	0.3
	308.1
	3.2
	3.44
	307.86



308.1
2
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图2-1    项目水平衡图（单位：m3/d）
5.2、供电
项目供电由当地的供电局电力系统提供，用电量约6万kW·h/a。
5.3、供热
本项目冬季采暖方式为电采暖。
5.4、运输方式及储存方法
项目生产过程中原辅料主要为砂、碎石、水泥、粉煤灰、外加剂等。砂、碎石经运输车辆运至公司后堆放在原料仓库，水泥、粉煤灰采用密闭的车辆运输至厂区，用输灰管将车辆的出料口与筒仓的进料口连接，采用车辆配套的压缩空气将车辆中的粉料输送至原料仓中储存，外加剂经运输车辆运至公司后存放至搅拌楼旁储罐中。
5.5、运输路线
本项目根据人流与车流分设的原则，形成畅通的车行路线，保证人员、车辆出入的快捷和安全，并与场区外侧主要道路连接，并保证舒适的步行环境，形成便捷、顺畅的交通道路网，创造方便快捷的工作环境。
6.平面布置
厂区整体呈长方形，搅拌机主楼位于整厂区南部位置，水泥及粉煤灰筒仓位于主机楼东侧，外加剂储罐位于水泥及粉煤灰筒仓下，砂石料库位于搅拌楼北侧，便于物料传输，化验室紧邻办公生活区，储水罐位于主机楼北侧，主机楼北侧连接1根斜皮带至砂石料棚，办公生活区位于整个厂区南部，办公生活区与生产区域相对独立，厂区总平面布置图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程及产污节点
项目施工期对环境的主要影响为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。
施工流程及各阶段主要污染物产生节点见下图。
[image: 施工期]
图2-2    施工期工艺流程及产污节点示意图
2.运营期生产工艺流程及产污节点
项目营运期生产工艺流程图如下：




图2-3    运营期工艺流程及产污节点示意图
（1） 物料输送
本项目所用的原料为砂（0.3mm～4.75mm）、碎石（5mm～31.5mm）、水泥、粉煤灰等，外购的砂、碎石通过斗车运输至项目砂石料库，砂石输送过程主要产生粉尘，为无组织排放；水泥、粉煤灰通过密闭车辆运输至筒仓底，通过输灰管将车辆的出料口与筒仓的进料口连接，采用运输车辆配备的空压机将车辆中的粉料通过压缩空气压送到原料筒仓中储存，在输送水泥、粉煤灰过程中会产生粉尘，筒仓内配置袋式除尘器进行除尘，除尘之后粉尘经顶部排口进行排空。
（2）洗砂
由于本地砂石厂出料普遍含泥量在5%左右，但C50-C60强度混凝土需要砂石含泥量要求在1%左右，因此部分砂石原料砂使用前需进行洗砂。砂石料通过传送带输送到进入洗砂机进一步进行泥砂分离，最终分离的细砂进入搅拌机，洗砂过程中产生的含泥废水直接流入沉淀池，经沉淀分离后泥沙进入其他生产线生产低强度混凝土，洗砂水循环使用，该工序无废水及粉尘产生。
（3）配料
生产前，根据各标号混凝土的配比对各种原材料进行称量，称量及配料过程均通过微机控制系统控制。
（4）投料
砂、碎石被堆放在原料库房，沙子在使用前需要进入洗砂机进行清洗，清洗过后通过装载机运至砂石进料斗。进料斗配套的称量装置称量后由皮带输送装置提升至搅拌楼的骨料进料仓，进料完成后打开料仓底部的放料阀门，将骨料一次性放入搅拌主机仓内；投料过程中产生的粉尘以无组织形式排放。储存于筒仓中的水泥、粉煤灰由筒仓底部自带的螺旋进料机输送至搅拌楼的粉料进料仓内进行称量，称量完成后打开料仓底部的放料阀门，将粉料放至搅拌主机仓内；然后将水和液态外加剂通过泵抽送至液态物称量仓中，称量完成后通过管道输送至搅拌主机仓内。
（5）搅拌
自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机自动盖料，密封搅拌。仓筒进料和出料过程中由于仓筒内气压变化造成粉料局部起尘，项目仓筒配套设有除尘装置；粉料进料仓为密闭式，当粉料进料称量时产生的粉尘全部进入除尘器内收集，停止工作后由于气压变化粉尘逐渐沉降至粉料仓；粉料仓将粉料输送至搅拌主机仓进行搅拌过程。在搅拌过程中会产生粉尘，搅拌楼内设置除尘器对搅拌粉尘进行收集，处理后少量粉尘在搅拌楼内排放，属于无组织排放。
（6）抽检
混凝土出厂前需进行抽检，抽取少量的混凝土样品进行混凝土强度、坍落度等指标检测。检测指标主要为物理指标，不涉及化学实验。经过抽检合格的物品将被装车运往施工现场，而不合格的物品将进行再次搅拌回用。
（7）出厂
将抽检合格的商品混凝土装入车辆出厂。
3.产污环节分析
根据工艺流程分析，本项目运营期主要产污环节及采用的污染防治措施详见下表。
表2-6  项目主要产污环节及采用污染防治措施一览表
	污染类别
	产污环节
	污染源名称
	主要污染物
	拟采取的措施

	废气
	物料输送
	运输车辆产生的扬尘
	颗粒物
	路面清扫+洒水抑尘

	
	库料存储
	砂石装卸、堆放产生的扬尘
	颗粒物
	全封闭砂石料库+定期洒水抑尘

	
	
	砂石配料、投料、皮带输送产生的无组织粉尘
	颗粒物
	半封闭料斗（输送皮带）+雾炮洒水抑尘

	
	混凝土制备
	筒仓呼吸孔
	颗粒物
	筒仓顶部袋式除尘器+仓顶22m排放

	
	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	袋式除尘器除尘+全封闭

	废水
	设备清洗
	设备清洗废水
	SS
	排放至沉淀池（10m3）经沉淀后，澄清液回用于生产。

	
	场地冲洗
	场地冲洗废水
	
	

	
	员工日常
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	经化粪池沉淀后拉运至附近污水处理厂。

	固废
	抽检
	废混凝土
	废混凝土
	集中收集暂存于原料库一侧，作为原料回用到生产中。

	
	混凝土制备
	除尘灰
	颗粒物
	经过收集后作为原料回用到生产中。

	
	沉淀池
	沉淀池泥沙
	沉淀池泥沙
	定期清掏外售，作为原料回用到生产中。

	
	除尘器
	废滤袋
	废滤袋
	由厂家更换时回收

	
	员工日常
	生活垃圾
	果皮、食物残渣等
	由垃圾箱进行集中收集，并定期由环卫部门进行统一清运。

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	等效连续A声级
	选购低噪声设备，设备置于封闭式厂房内，高噪声设备采取基础减振措施。


4.物料平衡
项目物料平衡表见表2-7、图2-4。
表2-7  项目物料平衡表
	原辅料投入
	产出

	物料名称
	年用量（t/a）
	产品名称
	产量（t/a）

	砂石装卸、堆放

	砂
	171124
	砂石料
	567245

	碎石
	396121
	砂石装卸、堆放扬尘
	14.9

	合计
	567245
	合计
	567230.1

	砂石配料、投料、皮带输送

	砂石料
	567245
	砂石料
	567230.1

	/
	/
	砂石配料、投料、皮带输送粉尘
	13.6

	合计
	567245
	合计
	567216.5

	筒仓储运

	水泥
	90000
	水泥
	89999.805

	粉煤灰
	30000
	粉煤灰
	29999.935

	/
	/
	筒仓有组织排放粉尘
	0.26

	合计
	120000
	合计
	120000

	搅拌混合

	水泥
	89999.805
	混凝土
	735027.75

	粉煤灰
	29999.935
	搅拌排放粉尘
	0.286

	外加剂
	3000
	设备清洗损耗
	90

	生产用水
	45000
	设备清洗废水
	360

	设备清洗水
	450
	除尘灰
	183.204

	砂石料
	567216.5
	沉淀池泥沙
	5

	合计
	735666.24
	合计
	735666.24

	抽检

	混凝土
	735027.75
	商品混凝土
	735000

	/
	/
	废混凝土
	27.75

	合计
	735027.75
	合计
	735027.75


注：商品混凝土根据不同型号密度会有一定的差异，一般混凝土密度为2.30～2.50t/m3，本项目商品混凝土密度按2.45t/m3考虑，则30万m3混凝土重量则为735000t。


	与项目有关的原有环境污染问题
	






项目于2011年主体工程建成并投入生产，2013年10月停产。商混园区已缴纳罚款，其中包括本项目（证明文件见附件），现依据相关法律规定完善环评手续。
根据现场调查，目前项目存在以下问题：储料棚未建设物料露天堆放；本次评价针对存在的问题制定了环保措施及设施，减少环境污染。





















[bookmark: _Toc144507127]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	一、区域环境质量现状
1.环境空气质量现状
（1）项目所在区域环境质量达标情况
[bookmark: _Hlk78372480]根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容：“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。
项目所在地区为环境空气二类功能区，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中数据作为评价区域达标情况的依据，《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
①监测布点
按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表（污染类影响）（试行）》的要求，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边五千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本项目排放的其他污染物主要为TSP。本次环境空气质量现状监测在当季主导风向的下风向设1个监测点，其具体布设情况见表3-1所示，位置详见大气环境现状监测布点图3-1。
表3-1  其他污染物补充监测点位基本信息
	序号
	点位名称
	与项目相对位置
	经纬度

	1
	A1
	厂区下风向
	东经：109°57′21.73477″
北纬：39°44′28.12453″

	2
	A2
	袁家粱村
	东经：109°57′17.64064″
北纬：39°44′8.38776″


②监测项目
监测项目：TSP。
③评价标准
本项目TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
表3-2  环境空气质量标准（单位：µg/m3）
	污染物
	24小时均值
	8小时均值
	1小时均值

	TSP
	300
	/
	/


④监测结果
本项目TSP环境质量现状监测委托内蒙古科远环境检测有限公司监测，于2024年7月22日至24日对本项目所在地进行了现状监测，监测结果见下表。
表3-3  检测技术依据及仪器设备一览表
	序号
	检测项目
	使用仪器设备
（管理编号）
	仪器溯源方式及有效期
	检测技术依据
	检出限

	1
	总悬浮颗粒物
	DL-6200 环境空气颗粒物综合采样器
(KY-2210)(KY-2209)
	检定
2024.09.03
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
HJ 1263-2022
	0.007
mg/m3

	
	
	PX125DZH 天平
(KY-1816)
	校准
2024.09.18
	
	


表3-4  气象参数报告
	检测科室
	现场室
	检测人员
	石媛 陈程

	采样日期
	采样时间段
	气温（℃）
	气压（kPa）
	风速（m/s）
	风向

	2024.07.20
	02:00-03:00
	22.5
	85.2
	1.4
	S

	
	08:00-09:00
	24.3
	85.1
	1.3
	S

	
	14:00-15:00
	32.4
	85.2
	1.4
	S

	
	20:00-21:00
	28.7
	85.1
	1.4
	S

	
	00:00-24:00
	26.9
	85.2
	1.4
	S

	2024.07.21
	02:00-03:00
	25.4
	85.2
	1.4
	W

	
	08:00-09:00
	22.6
	85.1
	1.5
	W

	
	14:00-15:00
	29.8
	85.1
	2.4
	W

	
	20:00-21:00
	28.7
	85.1
	1.3
	W

	
	00:00-24:00
	26.7
	85.1
	1.7
	W

	2024.07.22
	02:00-03:00
	24.3
	85.1
	1.4
	W

	
	08:00-09:00
	28.6
	84.9
	1.3
	W

	
	14:00-15:00
	32.7
	85.1
	1.2
	W

	
	20:00-21:00
	28.3
	85.1
	2.4
	S

	
	00:00-24:00
	28.5
	85.1
	1.6
	S

	备注
	—


表3-5  环境空气监测结果表
	检测点位
	采样时间段
	样品编号
	检测结果
（mg/m3）
	标准限值（mg/m3）
	是否
达标

	厂区下风向
	00:00-24:00
	856HQ1-01-01
	0.114
	0.300
	达标

	
	00:00-24:00
	856HQ1-01-02
	0.103
	
	达标

	
	00:00-24:00
	856HQ1-01-03
	0.117
	
	达标

	袁家粱村
	00:00-24:00
	856HQ1-02-01
	0.104
	0.300
	达标

	
	00:00-24:00
	856HQ1-02-02
	0.106
	
	达标

	
	00:00-24:00
	856HQ1-02-03
	0.118
	
	达标

	参考标准
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2


由监测结果可知，项目所在区TSP满足《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求。
[image: ]
图3-1  大气环境现状监测布点图
2.声环境质量
本项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标，因此不进行现状监测。
3.土壤和地下水环境质量现状
按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A-地下水环境影响评价行业分类表之划分，建设项目地下水环境影响评价项目类别属Ⅳ类（参见附录A-地下水环境影响评价行业分类表-60、砼结构构件制造、商品混凝土加工—全部），因此无需进行地下水监测及评价。
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，判定本项目土壤类别为“其他行业—全部”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2“Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价”。

	环境保护目标
	环境保护目标
本项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、文化区等敏感目标，厂界50m范围内无村庄等人群集中区域；本项目500m范围内无地下水集中式饮用水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目区周边无生态环境保护目标。针对施工场地以及运营期周围具体环境敏感点进行现场考察，并结合项目本身的特点，确定该项目的具体保护目标及保护级别见表3-6。具体环境保护目标见下图。
表3-6  项目大气、噪声环境保护目标一览表
	环境要素
	保护范围
	保护目标名称
	坐标
	相对位置
	距离（m）
	人数
	保护级别

	环境空气
	厂界外扩500m范围
	袁家粱村
	东经：109°57′16.802″
北纬：39°44′7.465″
	S
	300
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	声环境
	厂界外扩50m范围
	厂界外50m范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

	地下水环境
	厂界外扩500m范围
	厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

	土壤环境
	厂界内50m范围
	厂界内50m范围内无土壤环境保护目标
	--
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图例
本项目
噪声评价范围
大气评价范围
保护目标

图3-2    保护目标图
1.大气污染物排放标准
1.1施工期
本项目施工期产生的废气污染物主要是颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”。
表3-7  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3)

	颗粒物
	周围外浓度最高点
	1.0


1.2、运营期
废气有组织及无组织排放分别执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1及表3标准。
表3-8  《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（单位：mg/m3）
	生产过程
	生产设备
	颗粒物

	散装水泥中转站及水泥制品生产
	水泥仓及其他通风生产设备
	20


表3-9 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（单位：mg/m3）
	序号
	污染物项目
	限值
	含义
	无组织排放监控位置

	1
	颗粒物
	0.5
	监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点


2.废水
项目运营期主要为生活污水，生活污水经化粪池沉淀满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准后，拉运至附近污水处理厂处理。
表3-10  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（三级标准）（单位：mg/L）
	项目
	PH
	SS
	COD
	BOD5
	NH3－N

	三级标准
	6～9
	400
	500
	300
	/


3.噪声
本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-11。
表3-11  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（摘录）
	昼间限值
	夜间限值
	标准来源

	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


根据鄂尔多斯市声环境功能区划图，本项目属于2类声功能区。厂界四周噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，标准值见表3-12。
表3-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间
	夜间

	2类声环境功能区
	60d(A)
	50dB(A)


[image: 微信图片_20250905100115]本项目位置










图3-3   本项目与声环境功能区划图位置
4.固体废物控制标准
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

	总量控制指标
	









根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中规定，现阶段实施污染物总量控制的指标为挥发性有机物、NOx、COD和NH3-N。本项目产生的大气污染物主要为TSP；生活污水最终进入附近污水处理厂，因此无需申请总量。














[bookmark: _Toc144507128]四、主要的环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1.废气
为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施：
①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内；
②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；
③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；
④建筑材料堆放过程中采取覆盖苫布、对堆场进行洒水措施；
⑤土建工程基坑开挖场地在施工前进行洒水降尘，并在四周设置围挡
⑥开挖土方堆放过程中采取覆盖苫布、对堆场进行洒水措施。
通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期间扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。
2.废水
施工期废水来源主要为施工泥浆水、机械设备清洗水等。本项目施工期施工人员借住周边居民住房，项目施工期不设施工营地，不设食堂，施工雇用当地民工作业，施工人员均不在现场住宿。生活污水依托现有化粪池沉淀后，拉运至附近污水处理厂进行处理。
施工过程中废水主要包括施工泥浆水、机械设备清洗水等。施工废水中主要含有悬浮物。建设过程中对于机械清洗应设固定清洗位置。对清洗废水和泥浆水用收集池收集沉淀，可循环利用，对周边水环境没有影响。
3.噪声
施工期环境影响主要来源于施工现场机械噪声，施工中常用的施工机械主要有推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒、运输车辆等，这些设备都将产生噪声，其噪声源强度可达80-100dB（A）。因此，施工过程中应注重采取相应的控制措施，严格遵照施工噪声管理的时限规定，防止噪声影响周围环境。具体要求如下：
①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；
②选择低噪声的机械设备；
③控制噪声传播：将各种噪声比较大的机械设备远离敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理；
④加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛。
⑤建筑施工需要限制夜间22:00至6:00进行机械施工，并严格控制噪声影响强的机械设备在夜间作业。如果需要连续昼夜施工，必须经过相关部门审批同意后方可施工。
施工噪声具有时段性的特点，因此它的影响只限于施工期，施工结束后即消失。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪音；注意保养机械设备，合理操作，尽量使机械维护保持在最低噪声级水平。由于施工噪声具有时段性的特点，施工结束后立即消失。
4.固体废物
施工期产生的固体废物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。施工过程中产生的建筑废物主要为新建过程中产生的多余土方及建设过程中产生的建筑垃圾；项目施工期施工人员约20人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•天计算，则施工期生活垃圾产生量为20kg/d。项目施工期约为6个月，则生活垃圾产生量为3.6t/a，采用垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门统一清运。
对施工过程中产生的弃土及时回填，多余的土方和建筑垃圾等废物分类回收，不能回收处理的应及时清运至当地执法部门指定地点进行合理处置。为防止运输过程中垃圾遗撒，运输时应采用封盖、抑尘措施。施工人员的生活垃圾采用垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门统一清运。经以上措施，本项目施工期固体废物对周边环境的影响较小。
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本项目运营期大气污染物主要为粉尘，运输车辆产生的扬尘；混凝土生产线（筒仓呼吸孔及搅拌粉尘）；砂石库料（砂石卸料车扬尘、砂石配料、投料、皮带输送产生的粉尘）。
1.运输车辆产生的扬尘
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算：
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式中：Qp：总扬尘量，t/a；
      L：运距，km；
      Q’：运输量，t/a。
本项目车辆在厂区内行驶距离按200m计，本项目原材料运输量共计690245t，车运载量约40t，运输车辆需运输230008车，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁情况下的扬尘量见表4-1所示：
表4-1    车辆行驶扬尘量（单位：kg/d）
	   路况
车况
	0.1
（kg/m2）
	0.2
（kg/m2）
	0.3
（kg/m2）
	0.4
（kg/m2）
	0.5
（kg/m2）
	0.6
（kg/m2）

	空车
	0.20
	0.34
	0.47
	0.58
	0.68
	0.78

	重车
	0.66
	1.12
	1.51
	1.88
	2.22
	2.54

	合计
	0.86
	1.46
	1.98
	2.46
	2.90
	3.32


运输道路进行水泥硬化、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备洒水车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施，可有效减少运输道路粉尘的排放，其抑尘效率可达80%以上，基于这种情况，本环评对道路路况进行了0.2kg/m2的计算。综上，汽车动力起尘量计算结果为：




Qp=1.11×10-3×0.2×690245/40×（1-80%）=7.28t/a
经过计算，项目运输车辆扬尘无组织排放量为7.28t/a。
2.砂石料库
①砂石装卸、堆放产生扬尘
本项目砂石料装卸采用卡车装卸，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，颗粒物产生量核算公式如下：



式中：指颗粒物产生量（单位：吨）；

指装卸扬尘产生量（单位：吨）

指风蚀扬尘产生量（单位：吨）

指年物料运载车次（单位：车），本项目年运载约14182车；

指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目为40t/车；



指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），指各省风速概化系数，见附录1，本项目取0.0017，指物料含水率概化系数，见附录2，本项目取0.0017；

指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（单位：千克/平方米），本项目取3.6062kg/m2；

指堆场占地面积（单位：平方米）本项目砂石料库占地面积为800m2。
综上，砂石装卸、堆放产生的扬尘计算结果为：




颗粒物排放量核算公式如下：



式中：指颗粒物产生量（单位：吨）；

指颗粒物排放量（单位：吨）；

指颗粒物控制措施效率（单位：%），见附录4；本项目采用洒水抑尘，降尘量达74%；

指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目为全封闭堆场，取90%。
综上，砂石装卸、堆放扬尘排放量计算结果为：


根据以上计算，砂石装卸、堆放扬尘产生量为574.5t/a，产生速率为478.75kg/h；本项目砂石料库采用全封闭措施，并定期进行洒水抑尘。本项目为全封闭堆场，抑尘效率90%；采用洒水抑尘，抑尘效率74%，最终砂石装卸和堆放无组织扬尘排放量为14.9t/a，排放速率为12.34kg/h。
②砂石输送粉尘
本项目的砂石提升采用搅拌站配套的皮带输送方式，而水泥和粉煤灰则通过压缩空气吹入散装水泥和粉煤灰筒仓。此外，螺旋输送机还为粉料计量仓（又称粉料进料仓）提供供料，本项目所有生产工序均采用电脑集中控制，各工序之间的联锁、联动协调性和安全性非常强。
本项目粉料设置于密闭的仓筒内，粉料卸料过程中产生的少量粉尘全部密封在仓筒内，由于仓筒顶部设置除尘器，因此收集后的粉尘又逐渐沉降至仓筒内；砂石材料配料斗、投料斗均为全密闭并设有1台雾炮，用于洒水抑尘，在配料仓的料斗上方设置彩钢板遮挡，抑尘效率可达到80%，最后经全封闭皮带输送至搅拌站主机仓内。
项目进料物料主要为砂子和碎石，进料量约为567245t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业，物料输送储存颗粒物产污系数为0.12kg/t-产品。
表4-2  砂石输送污染物产排情况一览表
	物料
	产尘系数
	时间
	产生量
	雾炮抑尘率
	排放量

	t/a
	kg/t
	h
	t/a
	kg/h
	%
	t/a
	kg/h

	567245
	0.12
	1200
	68.07
	56.72
	80
	13.6
	11.34


本项目砂石料装卸均在密闭厂房进行，输送粉尘采用搅拌站内采用雾炮抑尘，通过以上处理措施砂石投料粉尘排放量可削减约80%以上，砂石输送粉尘无组织排放量约为13.6t/a，排放速率为11.34kg/h。无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求，对环境空气影响较小。
3.混凝土生产线
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册，参考混凝土制品废气产排系数，项目筒仓呼吸孔及搅拌粉尘产生系数详见下表。
表4-3  项目筒仓呼吸孔及搅拌粉尘产生系数一览表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	系数单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	治理效率

	混凝土制品
	水泥、砂子、石子等
	物料输送储存
	废气量
	标立方米/吨—产品
	22.0
	/
	/

	
	
	
	颗粒物
	千克/吨—产品
	0.12
	袋式除尘器
	99.7%

	
	
	物料混合搅拌
	废气量
	标立方米/吨—产品
	25
	/
	/

	
	
	
	颗粒物
	千克/吨—产品
	0.13
	袋式除尘器
	99.7%


①筒仓呼吸孔
本项目水泥、粉煤灰原料均采用筒仓储存，厂区共有8个粉料筒仓（4水泥筒仓，4粉煤灰筒仓）。在往筒仓中输送水泥（粉煤灰）时均经过仓顶除尘器过滤后排放，本项目设置筒仓8个，配置袋式除尘器安装位置于筒仓仓顶，仓顶高22m，除尘效率达99.7%。
本项目粉料筒仓产排污情况见下表。
表4-4  筒仓呼吸孔产排污一览表
	排放源
	筒仓

	混凝土产量（t/a）
	735000

	运行时间（h）
	1200

	颗粒物产污系数
	0.12kg/t

	废气量产污系数（Nm3/t-产品）
	22.0

	排放高度（m）
	22

	粉尘产生情况
	产生量（t/a）
	88.2

	
	产生速率（kg/h）
	73.5

	
	产生浓度（mg/m3）
	5454.55
	5454.55
	5454.55
	5454.55

	废气量（m3/h）
	16170000

	除尘效率（%）
	99.7
	99.7
	99.7
	99.7

	粉尘排放情况
	排放量（t/a）
	0.26

	
	排放速率（kg/h）
	0.22

	
	排放浓度（mg/m3）
	16.36
	16.36
	16.36
	16.36

	排放形式
	有组织

	排放标准
	排放浓度（mg/m3）
	20


项目仓顶设置布袋除尘器，除尘后经仓顶22m高呼吸孔排放，粉尘排放浓度为16.36mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放标准。
②搅拌粉尘
粉料（水泥、粉煤灰）由管式螺旋输送机喂入粉料配料仓叠加计量后投入混合机进行混合，搅拌过程中产生粉尘。本项目搅拌机顶部装有袋式除尘器。搅拌机设在全封闭搅拌楼内，搅拌楼高16m，少量粉尘经处理后在搅拌机排口排放。建设单位选用袋式除尘器，并加强日常管理，保证除尘器除尘效率达99.7%。
本项目搅拌机产排污情况见下表。
表4-5  搅拌机粉尘污染物产排情况一览表
	产品量（t/a）
	735000

	运行时间（h）
	1200

	颗粒物产污系数
	0.13kg/t

	废气量产污系数（Nm3/t-产品）
	25.0

	粉尘产生情况
	产生量（t/a）
	95.55

	
	产生速率（kg/h）
	79.62

	
	产生浓度（mg/m3）
	5200

	除尘效率（%）
	99.7

	一级除尘粉尘排放情况
	排放量（t/a）
	0.286

	
	排放速率（kg/h）
	0.238

	
	排放浓度（mg/m3）
	15.6

	排放形式
	无组织

	排放标准
	排放浓度（mg/m3）
	20


搅拌机设在全封闭搅拌楼内，少量粉尘经处理后在搅拌机排口排放，排放浓度为0.039mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放标准。
4.大气污染物产排及治理情况汇总
（1）正常工况
本项目大气污染源产排及治理情况汇总见下表。
表4-6  大气污染物产生、排放、治理情况汇总表
	污染源
	排放方式
	排放口编号
	污染因子
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	达标情况

	
	
	
	
	mg/m3
	t/a
	
	mg/m3
	t/a
	

	运输车辆
	无组织
	/
	颗粒物
	-
	0.85
	路面清扫+洒水
	-
	7.28
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求，颗粒物0.5mg/m3

	砂石装卸、堆放
	无组织
	/
	颗粒物
	-
	573
	密闭厂房+洒水抑尘
	-
	14.9
	

	砂石输送
	无组织
	/
	颗粒物
	-
	68.07
	半封闭料斗+雾炮抑尘
	-
	13.6
	

	筒仓呼吸孔粉尘
	有组织
	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#
	颗粒物
	5454.55
	88.2
	全封闭输送带+密闭筒仓+袋式除尘器+22m仓顶排放
	16.36
	0.26
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值要求，颗粒物20mg/m3

	
	
	
	颗粒物
	5454.55
	
	
	16.36
	
	

	
	
	
	颗粒物
	5454.55
	
	
	16.36
	
	

	
	
	
	颗粒物
	5454.55
	
	
	16.36
	
	

	搅拌粉尘
	无组织
	9#、10#
	颗粒物
	5200
	95.55
	搅拌主机全封闭+袋式除尘器
	0.238
	0.286
	

	项目
	排放量（t/a）

	有组织
	颗粒物
	0.26

	无组织
	
	36.066


（2）非正常工况
本项目非正常排放主要考虑除尘系统出现故障时，引起高浓度污染物排放。非正常排放时间一年发生的次数按5次计，一次持续时间为1h。评价考虑环保设备故障时处理效率降至30%，发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则立即通知生产车间停止生产。非正常工况下废气污染物排放情况详见表4-7。
表4-7    非正常工况废气排放情况
	污染源
	排放方式
	污染因子
	污染物产生情况

	
	
	
	mg/m3
	t/a

	筒仓呼吸孔
	水泥筒仓
	有组织
	颗粒物
	5454.55
	0.37

	
	粉煤灰筒仓
	
	颗粒物
	5454.55
	

	搅拌粉尘
	无组织
	颗粒物
	5200
	0.4


本项目废气产生源废气污染物排放量均较小，且配备了技术可行的废气处理装置，车间可密闭，废气捕集效率高，废气经收集处理后排放；在正常工况下，项目采取的污染防治措施技术可行，可以实现污染物的稳定达标排放，且项目距离敏感目标较远，非正常工况下，通过立即停产，加强管理等措施，可减小对周围环境影响。综上，本项目在严格落实各项大气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。
二、水环境影响分析
项目用水量主要为混凝土配制用水（生产工艺用水）、设备清洗用水、场地冲洗用水和生活用水。项目生产工艺用水全部进入产品，不产生废水。项目洗砂水循环使用，不产生废水。
1.生产废水
生产废水包括设备清洗废水和场地冲洗废水。根据前述水平衡分析，设备清洗废水和场地冲洗废水产生量为3.2m3/d（480m3/a），生产废水中主要污染物为悬浮物。项目产生生产废水经沉淀池处理后上清水回用至生产用水。因此，产生的废水不外排，不会对环境产生不良影响。
2.生活污水
本项目劳动定员为5人，员工生活排水量为0.24m3/d（36m3/a）。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N。根据《给水排水设计手册（第六册）》，我国北方典型生活污水水质，确定项目生活污水产生浓度分别为COD 350mg/L，BOD5 240mg/L，SS 100mg/L，氨氮35mg/L。本项目污染物产排情况见下表。
表4-8  生活污水中各污染物产生浓度及产生量
	废水量
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	36m3/a
	350
	240
	100
	35

	
	0.013
	0.009
	0.004
	0.001


生活污水经化粪池沉淀后，定期拉运至附近污水处理厂处理。
表4-9    防渗情况一览表
	名称
	采取措施
	建设情况

	一般防渗区
	沉淀池、化粪池及外加剂罐区地面
	主体为30cm厚的C30抗渗等级为P6的混凝土结构，内部抹防水砂浆，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数≤10-7cm/s）
	已建

	简单防渗区
	办公区、厂区道路、搅拌机主楼
	C30抗渗等级为P6的混凝土铺设15cm水泥地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）
	已建

	
	砂石料棚
	C30抗渗等级为P6的混凝土铺设15cm水泥地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s
	新建


三、声环境影响分析
1.噪声源强
本项目运营期噪声源为搅拌机、循环泵、装载机等运行产生的噪声污染，声源源强在70-80dB（A）之间，主要机械设备的噪声值见下表。
表4-10  项目噪声源强表
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	搅拌机
	/
	6.5
	16.7
	1.2
	/
	80
	选用低噪声设备
	昼间

	2
	循环泵
	/
	28.1
	-12.3
	1.2
	/
	70
	
	

	3
	装载机
	/
	25.6
	20
	1.2
	/
	70
	
	


2.噪声预测
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。其计算公式如下：
相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
②室内声源等效室外声源声功率级计算方法
室外的倍频带声压级


式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB；
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB
某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级


式中：Q—指向性因数；
R—房间常数；
r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。
室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
③噪声贡献值计算
拟建项目声源对预测点产生的贡献值为：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
④预测值计算
预测点的噪声预测值（Leq）计算公式：


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施，运营期厂界噪声预测结果见下表。
表4-11    厂界噪声预测结果  单位：Leq（dB（A））
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	东侧
	43.3
	-15.7
	1.2
	昼间
	37.6
	60
	达标

	东侧
	43.3
	-15.7
	1.2
	夜间
	37.6
	50
	达标

	南侧
	-9.2
	-98.2
	1.2
	昼间
	16
	60
	达标

	南侧
	-9.2
	-98.2
	1.2
	夜间
	16
	50
	达标

	西侧
	-0.8
	-1.1
	1.2
	昼间
	43.9
	60
	达标

	西侧
	-0.8
	-1.1
	1.2
	夜间
	43.9
	50
	达标

	北侧
	10.5
	14.6
	1.2
	昼间
	48.6
	60
	达标

	北侧
	10.5
	14.6
	1.2
	夜间
	48.6
	50
	不达标


由上表可知，项目投产后，厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准的限值要求，对周边声环境影响不大。
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图4-1    等声级线图
3.噪声控制措施
本项目运营期噪声源为搅拌楼、运输车辆、装载机、输送带装置等运行产生的噪声污染，声源强度在70-85dB（A）之间。为减少噪声的影响，本环评提出，建设单位应采取以下措施降低噪声影响：
从声源上控制噪声水平，设备噪声采取减振、隔声、消声等措施降噪措施；
加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声；
加强员工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶。
采取以上防治措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此项目产生噪声对周围声环境影响很小。
四、固体废物影响分析
本项目不设机修车间，设备外送检修，不在厂内进行，故厂区内无危险废物产生。因此固体废物主要有废混凝土、除尘灰、沉淀池泥沙、废滤袋以及职工生活垃圾。                 
1.废混凝土
根据同类企业生产经验数据，项目生产过程产生的废混凝土量约27.75t/a，该部分集中收集暂存于原料库一侧，作为原料回用到生产中。
2.除尘灰
项目生产工序采用布除尘器收集后会产生收集粉尘，粉尘收集量为183.204t/a，主要成分为水泥粉末、粉煤灰粉末等，经过收集后可作为原料回用到生产中。
3.沉淀池泥沙
对设备、车辆清洗产生的废水采用沉淀池沉淀处理后废水回用，由此产生泥沙，泥沙产生量约为5t/a，回用于生产工序。
4.废滤袋
项目布袋除尘器滤袋平均每年更换一次，产生量约为0.4t/a，作为一般固废集中收集，结合《固体废物分类与代码目录》，固废代码为900-009-S59，由厂家更换时回收。
5.生活垃圾
项目员工有5人，年工作150天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，生活垃圾产生量约为0.38t/a，生活垃圾采用垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门统一清运。
本项目一般工业固体废物产生及处置情况汇总表如下：
表4-12  项目固体废物产生情况一览表
	序号
	固废名称
	预测产生（t/a）
	处理方式

	1
	废混凝土
	27.749
	集中收集暂存于原料库一侧，作为原料回用到生产中。

	2
	除尘灰
	183.49
	回用于生产工序。

	3
	沉淀池泥沙
	5
	回用于生产工序。

	4
	废滤袋
	0.4
	由厂家更换时回收。

	5
	生活垃圾
	0.38
	收集后外售。


五、环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）以及拟建项目废气和噪声等污染源的产、排情况，评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示：
本项目环境监测计划见下表。
表4-13  环境监测计划
	类别
	监测位置
	监测因子
	监测频率
	执行标准

	废气
	厂界无组织
	颗粒物
	每季度一次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值要求

	
	筒仓仓顶
	颗粒物
	每季度一次
	

	噪声
	厂界
	等效A声级
	每季度一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


六、建设项目环境保护“三同时”验收内容
建设项目环境保护“三同时”验收内容见下表。
表4-14  建设项目环境保护“三同时”验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	环保措施
	验收因子
	验收标准

	废气
	运输车辆产生的扬尘
	颗粒物
	路面清扫+洒水
	颗粒物
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值

	
	砂石装卸、堆放产生扬尘
	颗粒物
	密闭原料库+洒水抑尘
	颗粒物
	

	
	筒仓呼吸孔
	颗粒物
	袋式除尘器+仓顶排放
	颗粒物
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值要求

	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	袋式除尘器+全封闭
	颗粒物
	

	废水
	设备清洗废水
	SS
	全部回用于生产，直接排放至项目沉淀池（10m3）
	—
	不外排

	
	场地冲洗
	
	
	
	

	
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、氨氮及SS等
	经化粪池沉淀后定期拉运至附近污水处理厂
	—
	不外排

	固废
	废混凝土
	废混凝土
	回用于生产工序
	—
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求

	
	除尘器
	除尘灰
	收集处理后作为原料回用到生产中
	
	

	
	沉淀池
	沉淀池泥沙
	回用于生产工序
	
	

	
	除尘器
	废滤袋
	由厂家更换时回收
	
	

	
	员工
	生活垃圾
	设垃圾桶集中收集后，委托当地环卫部门清运处理
	—
	妥善处理

	噪声
	设备
	噪声
	减振、隔声、消声等
	厂界排放至：
昼间≤60dB（A）
夜间≤50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求


七、环保投资估算
本项目总投资为2451.98万元，其中环保投资174.5万元，占总投资的7.11%。本项目污染防治措施及环保投资情况见下表。
表4-15  环保投资估算一览表
	序号
	项目名称
	污染源
	污染因子
	环保措施
	数量
	投资（万元）

	1
	废气治理
	运输车辆产生的扬尘
	颗粒物
	道路清扫+洒水
	/
	/

	
	
	筒仓呼吸孔
	颗粒物
	袋式除尘器+仓顶排放
	8
	20

	
	
	搅拌粉尘
	颗粒物
	袋式除尘器+全封闭
	2
	10

	
	
	砂石装卸、堆放产生的扬尘
	颗粒物
	全封闭厂房+洒水车洒水抑尘
	1
	82

	
	
	砂石配料、投料、皮带输送产生的无组织粉尘
	颗粒物
	全封闭料斗+雾炮抑尘
	1
	5

	2
	废水治理
	工作人员
	生活污水
	防渗化粪池
	1
	2

	
	
	生产废水
	SS
	沉淀池
	1
	3

	3
	噪声治理
	生产设备
	等效连续A声级
	减振垫
	/
	2

	4
	固废治理
	生产废料、沉淀池泥沙收集后回用于生产工序。
除尘器收集后会产生粉尘，经过处理后可作为原料回用到生产中。废滤袋由厂家更换时回收。
项目员工生活垃圾采用垃圾箱集中收集后定期由环卫部门统一清运。
	/
	0.5

	5
	厂区硬化
	/
	/
	50

	合计
	/
	174.5
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	    内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输汽车产生的扬尘
	颗粒物
	清扫道路+洒水车（1辆）洒水
	水泥《工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准限值要求

	
	砂石料装卸、堆存粉尘
	颗粒物
	密闭堆场+洒水车（1辆）洒水抑尘
	

	
	砂石输送产生的粉尘
	颗粒物
	全封闭料斗+雾炮（1台）抑尘
	

	
	筒仓
	颗粒物
	袋式除尘器（共8台）+仓顶排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值要求

	
	搅拌机
	颗粒物
	袋式除尘器除尘（共2台）+全封闭
	

	地表水环境
	设备清洗废水
	SS
	直接排放至项目沉淀池，澄清液全部回用于生产
	无外排废水

	
	冲洗地面废水
	
	
	

	
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、氨氮及SS等
	经化粪池沉淀后，定期拉运至附近污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求

	声环境
	生产设备
	设备噪声（等效A声级）
	隔声、消声、减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生产废料、沉淀池泥沙收集后回用于生产工序；除尘器收集后会产生粉尘，经过处理后可作为原料回用到生产中；废滤袋由厂家更换时回收；员工生活垃圾采用垃圾箱集中收集后定期由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区为简单防渗：办公区、厂区道路、砂石料棚、搅拌机主楼进行硬化处理，C30抗渗等级为P6的混凝土铺设15cm水泥地面，等效黏土防渗层Mb≥1.5m（渗透系数≤10-7cm/s）。化粪池、沉淀池为一般防渗：化粪池、沉淀池主体为30cm厚的C30抗渗等级为P6的混凝土结构，内部抹防水砂浆，等效黏土防渗层Mb≥6.0m（渗透系数≤10-7cm/s）。

	生态保护措施
	本项目用地范围内无生态环境保护目标，运营期对生态环境影响很小。

	环境风险防范措施
	/

	其他环境管理要求
	1.环境保护管理：
①设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促检查本项目执行国家环境保护方针政策法规及制定的环境管理制度情况；
②明确各层管理机构环保人员职责，健全污染防治设施操作规程；对各项污染防治设施定期检查，要确保污染防治治理设施正常运行； 
③加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识；
④负责全厂环保资料档案管理工作，包括污染设施运行记录，污染物排放量，生活垃圾处置记录等。
2.污染治理设施管理：
①对污染治理设施的管理，必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账；
②依照本项目的实际情况，运营期监测委托有资质单位进行检测；按照计划，对项目各排污口进行常规监测。
3.与排污许可证制度衔接
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令 第 11 号），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30—石膏、水泥制品及类似制品制造302，水泥制品制造3021”属于排污登记管理类别。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
4.竣工环保验收要求
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。
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六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。项目施工期和运营期不可避免地会对周围环境产生影响。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，使废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内。从环境保护的角度分析，该建设项目可行。
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[bookmark: _Toc144507132]建设项目污染物排放量汇总表
	          项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	有组织
	/
	/
	/
	0.26t/a
	/
	0.26t/a
	+0.26t/a

	
	
	无组织
	/
	/
	/
	36.066t/a
	/
	36.066t/a
	+36.066t/a

	废水
	SS
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	+0.004t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.013t/a
	/
	0.013t/a
	+0.013t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.009t/a
	/
	0.009t/a
	+0.009t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	一般工业固体废物
	废混凝土
	/
	/
	/
	27.75t/a
	/
	27.5t/a
	+27.5t/a

	
	沉淀池泥沙
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	+5t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	183.204t/a
	/
	183.204t/a
	+183.204t/a

	
	废滤袋
	/
	/
	/
	0.4t/a
	
	0.4t/a
	0.4t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.38t/a
	/
	0.38t/a
	+0.38t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。
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[image: ][image: 东胜]本项目位置
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办公楼
砂石料棚
库房
磅房

搅拌楼区

粉料筒仓区
发电机房
泵房
洗砂机
沉淀池
1:1000
比例尺（cm）

[image: ]附图3：项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
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附件2：建设用地规划条件意见书
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附件3：备案文件[image: ][image: ]
附件4：经营情况说明
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附件5：罚款缴纳证明[image: ea7f992c315bcde818ad075270f7a49]
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附件7：“三线一单”查询报告
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附件8：自然资源局文件
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附件9：文物局文件[image: 微信图片_20250924170747][image: 微信图片_20250924170749]
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