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鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
鄂尔多斯市君龙商砼有限责任公司

商品混凝土搅拌站项目环境

影响报告表的批复

鄂尔多斯市君龙商砼有限责任公司：

你单位报送的由鄂尔多斯市鸿希环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市君龙商砼有限责任公司商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，你单位必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。《报告表》经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：

一、该项目位于东胜区罕合镇袁家梁商砼园区B7地块。项目总占地面积17486.1平方米，总投资2451.98万元，其中环保投资174.5万元。主要建设内容及规模：建设两条180混凝土生产线，配套建设公辅工程、储运工程以及环保工程等。项目建成后，年生产商品混凝土30万立方米。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施

1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水经现有化粪池沉淀后拉运处置。

3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。

（二）严格落实运营期污染防治措施

1、大气污染防治措施。运营期物料储存、装卸、输送、生产过程全封闭。筒仓呼吸粉尘经布袋除尘器处理后由仓顶排口排放，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值。搅拌粉尘经布袋除尘器处理后在全封闭搅拌楼内自然沉降。项目无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。

2、水污染防治措施。运营期生产废水全部回用于生产，不外排。生活污水经化粪池沉淀后定期拉运处置。
3、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取基础减振，定期维护等措施，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。

5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                       
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