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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿自用拌合站项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	孙歌
	联系方式
	18947776992

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿井田范围内

	地理坐标
	1号拌合站：N：39°46′42.869″，E：110°9′25.023″
2号拌合站：N：39°47′12.568″，E：110°9′49.252″

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造

C3029其他水泥类似制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30；55石膏、水泥制品及类似制品制造302

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	国家发展改革委
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	发改能源〔2012〕3049号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	770.1

	环保投资占比
	77.01%
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地面积（m2）
	11280

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》判别，本项目不需开展专项评价。

表1-1     项目专项评价设置情况判定表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不涉及废水直排
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及取水口
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及向海排放污染物


	规划情况
	2022年，内蒙古自治区能源局组织编制《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）》，现阶段还未取得规划批文。

	规划环境影响

评价情况
	《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》；

中华人民共和国生态环境部关于《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见，（环审〔2023〕78号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析

塔拉壕煤矿隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯万利煤炭矿区，该矿区已取得《国家发展改革委关于内蒙古鄂尔多斯万利矿区总体规划的批复》（发改能源〔2007〕32号），《内蒙古自治区鄂尔多斯万利煤炭矿区总体规划（修编）》由中煤科工集团南京设计研究院有限公司于2022年开始编制，目前未审批。

万利煤炭矿区南北长24~50km，东西宽6~42km，矿区面积1092.90平方公里。规划矿区开发总规模为193.50Mt/a，共规划51座煤矿，其中塔拉壕矿井规模1200万t/a，塔拉壕矿井的采矿证矿业权面积为42.6217km2，采矿证范围全部位于总体规划划定的井田范围内，本项目属于煤矿井下生产配套工程，符合《鄂尔多斯万利煤炭矿区总体规划（修编）》。本项目在内蒙古自治区鄂尔多斯万利煤炭矿区中位置见图1-1。
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图1-1  本项目在内蒙古自治区鄂尔多斯万利煤炭矿区中位置
2、规划环境影响评价符合性分析

《内蒙古自治区鄂尔多斯万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》由中煤科工集团南京设计研究院有限公司于2023年5月编制完成，生态环境部于2023年7月14日发布《关于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2023〕78号）。

塔拉壕煤矿与矿区规划环评以及审查意见的符合性在《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿环境影响后评价报告书》（2024年）中已作分析，本项目属于塔拉壕煤矿井下生产配套工程，规划环评以及审查意见未对本项目建设的煤矿自用拌合站做出要求，故本次报告表不进行规划环境影响评价符合性分析。

	其他符合性分析
	1、与内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划符合性

根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》（内政办发〔2021〕51号）内容“第五章 持续改善大气环境质量”中“第二节 持续推进重点污染源治理”：针对铸造、铁合金、焦29化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。

本项目建设全封闭材料棚、水泥筒仓、拌合车间，所有生产工序均在全封闭环境下进行，搅拌废气经布袋除尘器处理后排放，符合内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划要求。
2、与鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划符合性

根据《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》（鄂府办发〔2022〕7号）内容“第五章 推进协同治理，持续改善大气环境”中“第三节 加强其他大气污染物治理”：推进低空面源污染防治，推进全市各类工业企业、煤矿、洗选煤厂、集装站粉状物料堆场全封闭储存设施。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价。

本项目建设全封闭材料棚、水泥筒仓、拌合车间，所有生产工序均在全封闭环境下进行，搅拌废气经布袋除尘器处理后排放。施工期场地四周设置围挡，建筑材料入库贮存或者覆盖防尘布、防尘网，运输车辆加盖篷布，运输道路定期洒水抑尘。符合鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划要求。
3、“生态环境分区管控”符合性分析

根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、自治区生态环境厅《关于开展2023年生态环境分区管控成果动态更新工作的通知》（内环办〔2023〕89号）有关要求，结合鄂尔多斯市“十四五”时期各相关规划、国土空间规划及最新政策要求，印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。
基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系，即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，内蒙古自治区生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。

本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，属于重点管控单元。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域，根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于塔拉壕煤矿矿区占用自然保护区和生态保护红线情况的说明》，经技术套图，塔拉壕煤矿矿区范围未占用东胜区生态保护红线范围，且未占用自然保护区。因此项目选址不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。
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图1-2  本项目与生态保护红线关系图
（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》可知，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。根据环境质量现状监测结果，区域环境空气质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。

本项目运营后污染物在采取相应的污染防治措施后，均达标排放，产生的污染物较少，不会明显降低区域环境质量现状。因此项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击，能维持环境功能区质量现状，本项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线

项目所在地周边基础设施完善，项目运营期水资源、电能等资源消耗较少，相对区域资源利用总量较少，项目资源消耗符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据“鄂尔多斯市生态环境局关于发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知”以及三线一单查询报告，本项目2座拌合站所在位置属于《鄂尔多斯市生态环境准入清单》中“东胜区重点管控单元-东胜区城镇边界（ZH15060220010）”以及“东胜区重点管控单元-万利矿区及周边煤矿区（ZH15060220006）”。鄂尔多斯市环境管控单元图见图1-3，单元管控要求见下表。

表1-2 与生态环境准入清单要求对比表（1）

环境管控

单元名称

管控要求

本项目

东胜区城镇边界ZH15060220010
空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；
2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业；
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
1.本项目不新建燃煤锅炉；

2.本项目周边无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位。本项目不涉及重金属及恶臭气体排放。
3.本项目生产用水为矿井水，不涉及自备水井开采地下水。
污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。
本项目不新增劳动定员，为塔拉壕煤矿原有工作人员调配，不设生活区，无生活污水；洗车废水、罐车清洗废水经沉淀池沉淀后回用。
资源开发效率
1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源；
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

1.生产用水利用塔拉壕煤矿处理后的矿井水。

2.不涉及地下水开采。
表1-3  与生态环境准入清单要求对比表（2）

环境管控

单元名称

管控要求

本项目

万利矿区及周边煤矿区ZH15060220006
资源开发效率
1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
1.本项目不涉及煤炭洗选。

2.不涉及煤炭开采。

3.生产用水采用处理后的矿井水。

4.不属于勘查项目。
综上所述，本项目符合国家和地方“生态环境分区管控”的相关要求。

4、产业结构政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类、限制类和淘汰类之外的，属于允许类。本项目建设的混凝土拌合站为井工煤矿生产的配套项目，用于井下巷道的硬化和墙壁、顶部的喷浆。
项目的建设符合国家产业政策。
5、选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域。

根据《内蒙古自治区文物局关于伊泰煤炭股份有限公司铜匠川矿区塔拉壕煤矿建设的批复》（内文物发〔2007〕163号），塔拉壕煤矿井田范围未发现国家级和自治区级重点文物保护单位。

根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于塔拉壕煤矿矿区占用自然保护区和生态保护红线情况的说明》（2021年10月25日），塔拉壕煤矿矿区未占用东胜区生态保护红线范围，且未占用自然保护区。

根据《鄂尔多斯市林业和草原局东胜区分局关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿矿区范围公益林核查情况的回函》（2024年3月4日），塔拉壕煤矿矿区范围不涉及国家级公益林。
本项目周边地处开阔，村民均已搬迁，严格实施报告表提出的各项污染防治措施后，对周边环境影响较小，因此从环保角度分析，本项目选址合理。
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图1-3     本项目在鄂尔多斯市“三线一单”环境管控单元中位置示意图
二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿位于鄂尔多斯市东胜区和准格尔旗交界处，属于鄂尔多斯万利煤炭矿区，井田范围的地理坐标为东经110°06′42″~110°11′12″，北纬39°44′01″~39°47′46″，井田面积42.6217km2，核定产能1200万t/a，配套同等规模选煤厂。

原环境保护部于2009年9月8日以环审〔2009〕404号文对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井环境影响报告书》予以批复，塔拉壕煤矿于2012年10月开工建设，由于项目的工业场地和首采工作面位置与城市禁采区重叠，2016年按照项目核准开展了变更环境影响评价工作，2016年7月18日原环境保护部以“环审〔2016〕102号”对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井变更环境影响报告书》予以批复，2017年9月28日，原环境保护部以《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2017〕66号）通过竣工环境保护验收。

2021年9月15日，内蒙古自治区能源局以内能煤运函字〔2021〕754号文出具了《关于核定内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿生产能力核定的复函》，塔拉壕煤矿生产能力由600万吨/年核增至1000万吨/年。2021年9月15日后塔拉壕煤矿逐步按照1000万吨/年生产规模生产。2022年5月7日，内蒙古自治区生态环境厅以“内环审〔2022〕10号”文对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井年产1000万吨/年改扩建项目环境影响评价报告书》予以批复。2023年7月塔拉壕煤矿组织召开“内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井年产1000万吨/年改扩建项目”竣工环境保护自主验收会议并形成环保验收意见。

根据内蒙古自治区能源局印发《内蒙古自治区能源局关于宏丰等4处煤矿核定生产能力的复函》（内能煤管函〔2023〕143号），同意塔拉壕煤矿生产能力由1000万吨/年核增至1200万吨/年，核增后矿区范围不变。2024年7月19日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂审函〔2024〕4号文对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿环境影响后评价报告书》予以备案。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿拟建设2座自用拌合站，生产不同类型的混凝土为井下生产时巷道建设服务。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十七、非金属矿物制品业/55石膏、水泥制品及类似制品制造”，需编制环境影响报告表。根据“鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境局分级审批环境影响评价文件的建设项目（非辐射类）目录（2025年版）》的通知”（鄂环发〔2025〕67号），该项目由鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责审批。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，结合该项目的性质、特点以及区域环境功能特征，通过现场勘察、调研和查阅资料，按照环评技术导则要求编制了该项目环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批。
2、建设内容与规模

本项目建设地点位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿井田范围内。主要建设内容包括新建2座混凝土拌合站，1号拌合站内有2条生产线，2号拌合站内有1条生产线，配套建设公辅工程、环保工程等。

1号拌合站位于一号风井场地南侧50m，距离工业场地1020m，中心地理坐标110°9′25.023″，39°46′42.869″，占地面积8700m2，生产规模为10万m3/a，为井下巷道地面硬化提供混凝土；2号拌合站位于二号风井场地东北侧20m，距离工业场地150m，中心地理坐标110°9′49.252″，39°47′12.568″，占地面积2580m2，生产规模为5万m3/a，为井下巷道喷浆提供水泥制品。
项目组成表见表2-1。

表2-1 项目组成一览表
名称

项目组成

主要建设内容

备注

主体

工程

1号

拌合站

拌合车间一

位于材料棚一内，全封闭砖混结构，占地170m2。内置滚筒搅拌机组2套，生产规模为5万m3/a，储水箱1个，容积13.5m3。
新建
拌合车间二

位于材料棚一内，全封闭砖混结构，占地210m2，内置滚筒搅拌机组2套，生产规模为5万m3/a，储水箱1个，容积3.5m3。
新建
2号

拌合站

拌合车间三

位于材料棚二北侧，与材料棚相连，全封闭砖混结构，占地150m2，内置滚筒搅拌机组2套，生产规模为5万m3/a，储水箱1个，容积3m3。
新建
储运

工程

1号

拌合站

库房

位于材料棚一内，全封闭砖混结构，占地160m2，存放日常工具、配件。
新建
水泥筒仓一

全封闭钢结构筒仓，水泥最大存量200t，φ5m×H20m。
新建
材料棚一

全封闭钢结构，占地4500m2，高8m，存放砂石材料。
新建
2号

拌合站

水泥筒仓二
全封闭钢结构筒仓，水泥最大存量200t，φ5m×H20m。
新建
材料棚二
全封闭钢结构，占地1500m2，高8m，存放砂石材料。
新建
辅助

工程

1号

拌合站
沉淀池
占地面积为70m2，容积7m3。
新建
2号

拌合站
沉淀池
占地面积为70m2，容积7m3。
新建
公用

工程

供水

经处理后的塔拉壕煤矿矿井水，1号拌合站生产用水由水车拉运，储存在水箱内，2号拌合站生产用水由管道输送，储存在水箱内。
依托
供电

拌合站用电引自工业场地现有35kV变电站

依托
供热

冬季水箱采用电加热

依托
环保工程

废气

1号拌合站
物料堆存装卸粉尘

材料棚一全封闭，棚内设1台雾炮机抑尘。
--
物料输送储存粉尘
水泥筒仓一全封闭结构，上方呼吸口设置1台滤芯式料仓收尘机环保除尘。
--
装载机上料粉尘
生产工序均在全封闭材料棚内进行，棚内设1台雾炮机抑尘。
--

物料混合搅拌粉尘
每台搅拌机上方设1个集气罩收集粉尘，1号拌合站搅拌废气合并经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒P1排放。
--
2号拌合站
物料堆存装卸粉尘
材料棚二全封闭，棚内设1台雾炮机抑尘。
--
物料输送储存粉尘
水泥筒仓二全封闭结构，上方呼吸口设置1台滤芯式料仓收尘机环保除尘。
--
装载机上料粉尘
生产工序均在全封闭材料棚内进行，棚内设1台雾炮机抑尘。
--
物料混合搅拌粉尘
每台搅拌机上方设1个集气罩收集粉尘，2号拌合站搅拌废气合并经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒P2排放。
--
废水

1号拌合站
无新增生活污水；搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘
--
2号拌合站
噪声
1号拌合站
选用低噪声设备，设基础减振，设备定期维修、保养，厂房隔声
--
2号拌合站

固废

1号拌合站
除尘灰
除尘系统产生的除尘灰回用于生产工序
--
沉淀池泥砂
沉淀池泥砂回用于生产工序
--
废滤袋、废滤芯
废滤袋、废滤芯由厂家更换时回收
--
日常垃圾
设垃圾箱收集，定期由环卫部门清运
--
2号拌合站
除尘灰
除尘系统产生的除尘灰回用于生产工序
--
沉淀池泥砂
沉淀池泥砂回用于生产工序
--
废滤袋、废滤芯
废滤袋、废滤芯由厂家更换时回收
--
日常垃圾
设垃圾箱收集，定期由环卫部门清运
--
防渗

1号拌合站
拌合站厂区地面砂砾石硬化；沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗。
--
2号拌合站
3、物料平衡及产品方案
表2-2 物料平衡及产品方案一览表
序号

产品
规模
材料名称

配比（1m3=2.3t）
年消耗量

备注
1
混凝土

（井下巷道地面硬化）
1号拌合站

10万m3
沙子
734kg/m3
73400t
外购
2
水泥
274kg/m3
27400t
外购
3
碎石

1114kg/m3
111400t
外购
4
水

178kg/m3
17800t
矿井水
5
水泥制品（井下巷道喷浆）
2号拌合站

5万m3
沙子
868kg/m3
43400t
外购
6
水泥
405kg/m3
20250t
外购
7
碎石

867kg/m3
43350t
外购
8
水

160kg/m3
8000t
矿井水
4、设备清单

表2-3 设备清单一览表
序号
项目

设备名称
型号/参数
数量
1
1号

拌合站

滚筒型搅拌机
JZM500/750
4台
2
装载机
30型
2台
3
卸料斗
耐磨损结构
4个
4
水泥筒仓
200t

1个
5
计量系统

计量斗及称重感应器
4套
6
储水箱
13.5m3，3.5m3
2个
7
负压收尘系统
/
4套
8
布袋除尘器

/

1台

9
雾炮
最大射程50m
1台
10
料仓收尘机
滤芯式
1台
11
2号

拌合站

滚筒型搅拌机
JZM500/750
2台
12
装载机
20型
1台
13
井下无轨胶轮料车
/
15辆
14
卸料斗
耐磨损结构
2个
15
水泥筒仓
200t
1个
16
计量系统

计量斗及称重感应器
2套
17
储水箱
3m3
1个
18
负压收尘系统
/
2套
19
布袋除尘器

/
1台
20
雾炮
最大射程50m
1台
21
料仓收尘机
滤芯式
1台
5、公用工程

（1）给排水

①给水
本项目共需工作人员8人，为塔拉壕煤矿现有工作人员调配，不新增劳动定员，工作人员不设生活区，均在塔拉壕煤矿工业场地宿舍居住。日常饮水外购桶装水，单人饮水量约2L/d，本项目共8名工作人员，桶装水用水量约0.016m3/d（5.84m3/a）。
生产用水主要为拌合工艺用水、搅拌机冲洗用水、车辆冲洗用水、雾炮降尘用水，生产用水来源为煤矿处理后的矿井水。
拌合工艺用水：根据建设单位按照井下实际使用提供的配比，井下巷道地面硬化混凝土年用水量为17800m3，井下巷道喷浆水泥制品年用水量为8000m3，则本项目拌合工艺用水量为25800m3/a。
搅拌机冲洗用水：按搅拌机平均每2d冲洗一次，单台搅拌机每次冲洗水1m3计，1号拌合站搅拌机冲洗用水量为730m3/a，2号拌合站搅拌机冲洗用水量为365m3/a，本项目搅拌机冲洗用水量共1095m3/a。
车辆冲洗用水：1号拌合站为井下巷道地面硬化提供混凝土，直接进入连接地面与巷道的管道，不需车辆运送。2号拌合站为井下巷道喷浆提供水泥制品，需由井下无轨胶轮料车运送，共15辆，需每天冲洗，冲洗水量0.02m3/辆，故2号拌合站车辆冲洗用水量为109.5m3/a。
雾炮降尘用水：每座材料棚各设置1台雾炮机抑尘，单台雾炮机喷洒用水为4m3/d，则本项目拌合工艺用水量为2920m3/a。
综上，本项目生产用水量为29924.5m3/a。
②排水

本项目不新增劳动定员，为塔拉壕煤矿现有工作人员调配，不设生活区，均在塔拉壕煤矿工业场地宿舍居住，无新增生活污水。
拌合工艺用水、雾炮降尘用水全部消耗，搅拌机冲洗用水、车辆冲洗用水的废水产生量按照用水量的80%计算，则1号拌合站搅拌机冲洗废水产生量为584m3/a，2号拌合站搅拌机冲洗废水产生量为292m3/a，本项目搅拌机冲洗废水产生量共876m3/a，2号拌合站车辆冲洗废水产生量为87.6m3/a。

综上，本项目生产废水量为963.6m3/a，经拌合站内沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。

（2）供电

本项目用电引自工业场地现有35kV变电站。

（3）供暖

本项目冬季生产时水箱采用电加热。
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图2-1  饮用水平衡图    单位（m3/a）
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图2-2  生产用水平衡图    单位（m3/a）
6、劳动定员及工作制度

本项目工作人员为8人，均由塔拉壕煤矿现有工作人员中调配，不新增劳动定员。全年运行365天，每天12小时工作制。

7、项目平面布置
本项目2座拌合站均位于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿井田范围内，1号拌合站位于一号风井场地南侧50m，距离工业场地1020m，中心地理坐标110°9′25.023″，39°46′42.869″，2号拌合站位于二号风井场地东北侧20m，距离工业场地150m，中心地理坐标110°9′49.252″，39°47′12.568″。1号拌合站从一号风井场地道路进入，出入口设在北侧，拌合站内主要建筑物材料棚位于南侧，拌合车间位于材料棚内，剩余空地满足车辆进出。2号拌合站从外排土场道路进入，出入口设在北侧，拌合站内主要建筑物材料棚位于南侧，拌合车间与材料棚连为一体，剩余空地满足车辆进出。平面设计紧密结合项目工作流程，体现“简洁、流畅、方便、节省”等原则，合理布局各功能分区，充分、高效地利用场地。项目总平面布置见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程及产污环节简述

1、施工期工艺流程：

本项目施工期间的基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及产污节点见下图。
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 图2-3  施工期工艺流程及产排污节点图

施工期主要污染情况
（1）废气：施工扬尘。

（2）废水：施工泥浆废水和施工人员生活污水。 

（3）噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。 

（4）固废：主要为施工过程的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
运营期工艺流程
混凝土搅拌站主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和自动控制系统等5大系统和其他附属设施组成。其主要生产工艺如下： 

（1）备料工序 

沙子、碎石由汽车运输到拌合站内全封闭材料棚内，材料棚内设雾炮洒水抑尘；水泥由专用罐车运输进场，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吹入水泥筒仓，整个输送过程全部在封闭的管道中完成，筒仓配备料仓收尘机；1号拌合站生产用水由水车拉运，储存在水箱内，2号拌合站生产用水由管道输送，储存在水箱内。
（2）配料工序 

沙子、碎石由装载机从材料棚转运至计量系统，经过计量后由料斗送至搅拌机内，整个过程均在全封闭构筑物内完成（1号拌合站的拌合车间位于材料棚内，2号拌合车间的拌合车间紧挨材料棚）；水泥通过管道输送到计量系统计量后输送入搅拌机；搅拌用水采用管道供水，计量后送入搅拌机。 
（3）搅拌工序 

经过计量后的各种原材料进入搅拌机中进行搅拌，搅拌机上方各设1个集气罩收集粉尘，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。

（4）成品输送

搅拌完成后，1号拌合站用于井下巷道地面硬化的混凝土直接通过连接地面与巷道的管道送至巷道内使用（该管道与地面接近垂直，井下修建巷道时已建成）；2号拌合站用于井下巷道喷浆的水泥制品通过井下无轨胶轮料车拉运至井下使用。
运营期主要污染工序

（1）废气：物料堆存装卸粉尘、物料输送储存粉尘、装载机上料粉尘、物料混合搅拌粉尘。 

（2）废水：搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水。

（3）噪声：主要噪声源为装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置等生产过程中产生的机械噪声。

（4）固废：主要为除尘系统产生的除尘灰、沉淀池产生的泥砂、除尘器产生的废滤袋、废滤芯、工作人员日常垃圾。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4  项目运营期工艺流程及产排污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目厂区位于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿井田范围内，此地点未批复过建设项目，不存在原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）常规污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求，常规污染物应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据内蒙古自治区生态环境厅网站发布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。本项目位于鄂尔多斯市东胜区，项目所在区域为环境空气质量达标区。

（2）特征污染物环境质量现状

本项目中涉及的废气特征污染物为TSP，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次评价在夏季主导风向下风向布设2个环境空气质量现状监测点，对其进行3天的环境质量现状监测。
表3-1 环境空气质量现状监测点位分布一览表
序号
监测因子
检测点位

检测频次

1
TSP
1号拌合站N，坐标110°9′25.931″，39°46′49.444″，

2号拌合站N，坐标110°9′50.032″，39°47′17.166″
日均值/3天
表3-2  检测方法及方法来源、使用仪器及检出限
序号

检测项目

检测方法及标准号

检出限

1

TSP
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ1263-2022）
7ug/m3
内蒙古碧蓝环境检测有限公司于2025年6月24日-26日对特征污染物TSP进行环境质量现状监测。监测结果见下表，现状监测报告见附件。
表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果一览表
检测

点位
检测

项目
检测

类别
单位
检测结果
浓度限值
6月24日
6月25日
6月26日
下风向一
TSP
日均值

ug/m3
259
236
249
300
下风向二
219
226
213
由上表可知，特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，项目所在区域环境空气质量较好。
2、声环境质量现状

根据对照“鄂尔多斯市（东胜、康巴什）声环境功能区划”，本项目所在地点不属于区划范围内。项目周边50m范围内无学校、医院、居民区及其他声环境敏感目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制指南  污染影响类》相关规定，不开展声环境质量现状调查。

3、土壤、地下水环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目生产废水中主要污染物为泥沙，生产废水经沉淀池沉淀后回用，沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗。同时对照《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目属于IV类项目，可不开展地下水现状调查与评价；对照《建设项目环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目为II

 = 4 \* ROMAN \* MERGEFORMAT I类项目，占地规模为小型（≤5hm2），敏感程度属于“不敏感”，由此判定土壤评价等级为“—”，可不开展土壤现状调查与评价。故不对地下水、土壤进行现状调查。

	环境保护目标
	本项目位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿井田范围内。

1号拌合站位于一号风井场地南侧50m，距离工业场地1020m，中心地理坐标110°9′25.023″，39°46′42.869″，北侧为一号风井场地，东侧为神山豁子村村民旧房屋（村民已搬迁），南侧为空地，西侧为煤矿火工库，距离最近的敏感点为东南侧2km处的神山沟村。2号拌合站位于二号风井场地东北侧20m，距离工业场地150m，中心地理坐标110°9′49.252″，39°47′12.568″，厂区北侧为空地，东侧为煤矿已复垦外排土场，南侧为停车场，西南侧为二号风井场地，距离最近的敏感点为东南侧1.8km处的神山沟村。

项目周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区、重点保护文物、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，项目环境保护目标及保护级别见下表，环境保护目标分布及范围见附图。
表3-4  环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护对象

方位

户数

人数

与项目

距离（m）

环境功能目标

环境空气
厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准
地下水环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值
声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类标准



	污染

物排

放控

制标
准
	1、废气
施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值，具体标准值见表3-5。
运营期有组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值要求；厂界无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求，见表3-6。
表3-5  施工期废气执行标准
序号

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

表3-6 运营期废气执行标准
污染物项目
颗粒物
水泥仓及其他通风生产设备
20mg/m3
厂界外20m处上风向设监控点，下风向设监控点
0.5mg/m3
2、废水

施工期施工人员生活污水依托煤矿现有生活污水处理站处理；施工期产生的施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。
运营期拌合站内不设生活区，无新增生活污水；生产废水经沉淀池沉淀后回用于拌合站场地洒水抑尘。

3、噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，具体标准见表3-7。
表3-7 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间Leq [ dB（A）]

夜间Leq [ dB（A）]

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表3-8。

 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

噪声限值Leq [ dB（A）]

昼间
夜间
2类
60
50
4、固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

	总量控制指标
	本项目不涉及总量控制污染物的排放，无需申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施

施工废气主要为施工扬尘。

（1）施工期基础工程的开挖、弃土弃渣临时堆放产生的扬尘。

（2）建筑材料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘。

（3）施工期车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。

为了控制施工期扬尘的影响，建设单位在施工建设期间严格采取了以下施工污染控制对策：

（1）工程建设期间，施工场地四周建设围挡，可有效阻挡粉尘扩散。

（2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、沙土等易起尘物料，在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，尽量减少搬运环节，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。

（3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。施工期要求施工单位加强管理，运输车辆采取加盖篷布、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时清扫道路，对车辆进行冲洗，并指定专人对运输道路定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少道路扬尘对环境的污染影响。

（4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，覆盖防尘网、防尘布，同时定期洒水。

通过采取以上措施后，可限制粉尘的产生，施工期扬尘产生量较小，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，对周边环境空气质量影响较小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值的要求。另外，施工期产生的废气属短期污染，其影响将随施工行为的结束而消失。
2、施工期水环境保护措施

施工期不设施工营地，施工人员为当地施工队伍，施工人员生活污水依托塔拉壕煤矿生活污水处理站，不外排。

施工生产废水主要是含泥浆或砂石的施工泥浆废水，主要污染物是SS，经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。

采取以上措施后，施工期水环境影响较小。另外建设期比较短，随着工程结束这些影响会随之消失。
3、施工期声环境保护措施

施工期噪声源主要来自机械作业时产生的噪声和振动，以及材料运输车辆的流动声源噪声。机械设备作业产生的噪声随距离的衰减较快，属于中低频间断噪声，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，其影响范围较小。

为减少施工噪声对周围环境的影响，施工单位及建设单位采取以下措施：

（1）制定科学的施工计划，合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量机械设备，以避免局部声级过高；

（2）尽量采用低噪声设备，同时对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级，设备使用完毕后及时关闭；

（3）合理安排施工时间，不得在22:00-06:00进行施工活动；

（4）车辆出入现场时低速、禁鸣。
采取以上措施对施工噪声进行控制后，最大限度地降低了施工噪声对周围环境的影响，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的噪声限值要求，对周围环境的影响较小，并且施工期噪声影响随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。
4、施工期固体废物环境保护措施

本项目施工期间不设置施工营地，施工期生活垃圾收集后由环卫部门清运处理。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等，固体废物集中堆放、及时清理，施工单位尽量做到挖填平衡，可以利用的全部用于本项目的建设，不能利用的外运到建筑垃圾处理场，避免露天长期堆放可能产生的二次污染。同时，在施工期间要监督管理，增强施工人员的环境意识。
采取以上固体废物污染防治措施后，本项目施工期产生的固体废物对周边环境影响可接受。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施
本项目运营期废气主要为物料堆存装卸粉尘、物料输送储存粉尘、装载机上料粉尘、物料混合搅拌粉尘。
（1）物料堆存装卸粉尘
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中颗粒物产生量计算方法，公式如下：

P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3
P—颗粒物产生量，t；

ZCy—装卸扬尘产生量，t；

FCy—风蚀扬尘产生量，t；

Nc—年物料运载车次，车；

D—单车平均运载量，t/车；

（a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/t；

a—各省风速概化系数；

b—物料含水率概化系数；

Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2；

S—堆场占地面积，m2。

计算因子取值：

利用50t自卸卡车汽运（D为50）；

本项目1号拌合站建成后年拉运沙子、碎石共184800t，共需3696车次（Nc为3696）；

本项目2号拌合站建成后年拉运沙子、碎石共86750t，共需1735车次（Nc为1735）；
根据系数手册中“附录1”，确定风速概化系数a（内蒙古自治区）为0.0017；

根据系数手册中“附录2”，堆存物料类型参照“各种石灰石产品”系数，确定物料含水率概化系数b为0.0017；

根据系数手册中“附录3”，堆存物料类型参考“各种石灰石产品”，确定风蚀扬尘概化系数Ef为3.6062；

本项目材料棚一面积S为4500m2，材料棚二面积S为1500m2。
经计算，1号拌合站建成后的颗粒物产生量P1为217.2558t/a；2号拌合站建成后的颗粒物产生量P2为97.5686t/a。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中颗粒物排放量计算方法，公式如下：

Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm）

P—颗粒物产生量，t；

Uc—颗粒物排放量，t；

Cm—颗粒物控制措施控制效率，%；

Tm—堆场类型控制效率，%。

计算因子取值：

本项目颗粒物产生量P1为217.2558t/a；P2为97.5686t/a；

根据系数手册中“附录4”，确定洒水抑尘的控制效率Cm为74%；

根据系数手册中“附录5”，参考密闭式控制效率Tm为99%。

经计算，1号拌合站堆存装卸废气无组织颗粒物排放量Uc1为0.565t/a；2号拌合站堆存装卸废气无组织颗粒物排放量Uc2为0.254t/a。
本项目车辆运输过程加盖苫布，厂区内砂砾石硬化，原料沙子、碎石全部贮存于全封闭材料棚内，棚内设置雾炮抑尘，降尘措施能够覆盖物料贮存区域，物料堆存装卸废气对周围大气环境影响较小，无组织排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物排放限值要求。
（2）物料输送储存粉尘
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）”中物料输送储存粉尘产污系数，见表4-1。

表4-1  水泥制品制造行业系数表
工段名称

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物

指标

单位

产污系数

末端治理技术

末端治理效果

物料输送

混凝土制品

水泥砂子石子等

物料输送储存

所有规模

废气

废气量

标立方米/吨-产品

22.0

/

/

颗粒物

千克/吨-产品

0.12

袋式

除尘

99.7

物料搅拌

物料混合搅拌

废气
废气量
标立方米/吨-产品
25

/

/

颗粒物
千克/吨-产品
0.13

袋式

除尘

99.7

物料输送
各种水泥制品
水泥砂子石子钢筋
物料输送储存
所有规模
废气
废气量
标立方米/吨-产品
41.8
/
/
颗粒物
千克/吨-产品
0.19
袋式

除尘
99.7
物料搅拌
物料混合搅拌
废气
废气量
标立方米/吨-产品
129
/
/
颗粒物
千克/吨-产品
0.523
袋式

除尘
99.7
本项目1号拌合站建成后为井下巷道地面硬化提供混凝土10万m3/a；2号拌合站建成后为井下巷道喷浆提供水泥制品5万m3/a，混凝土、水泥制品密度取2.3t/m3。

则本项目1号拌合站建成后水泥输送储存粉尘产生量为27.6t/a；2号拌合站建成后水泥输送储存粉尘产生量为21.85t/a。

本项目水泥储存于立式筒仓内，通过管道输送方式从专用车密闭输送至筒仓，筒仓顶部呼吸口均设置滤芯式料仓收尘机进行环保除尘，滤芯式收尘机治理效率为99.7%。筒仓内粉尘是因内部压强变化产生的，主要是进出料时才会产生，粉状物料筒仓的呼吸口主动给配置风机进行抽气，反而会扰动内部，故不设风机，产生的粉尘直接由滤芯式收尘机拦截回筒仓内，筒仓呼吸口高20m，归为有组织排放，但不列入监测计划。

经计算1号拌合站建成后水泥输送储存粉尘排放量为0.083t/a，2号拌合站建成后水泥输送储存粉尘排放量为0.066t/a。

（3）装载机上料粉尘
本项目沙子、石料由装载机搬运送入料斗，目前，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造业”中并无该步骤粉尘产生量计算所需的产污系数，故参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章·混凝土分批搅拌厂”“装水泥、沙和粒料入称量斗”所给出的逸散尘排放因子，取0.01kg/t。

本项目1号拌合站建成后装载机上料年搬运沙子、碎石共184800t/a；2号拌合站建成后装载机上料年搬运沙子、碎石共86750t/a。
则本项目1号拌合站建成后装载机上料粉尘产生量为1.848t/a；2号拌合站建成后装载机上料粉尘产生量为0.868t/a。

装载机上料整个过程均在全封闭材料棚中进行，棚内设雾炮机抑尘，无组织粉尘去除效率以80%计。

经计算，1号拌合站建成后装载机上料粉尘排放量为0.37t/a；2号拌合站建成后装载机上料粉尘排放量为0.174t/a。对周围大气环境影响较小，无组织排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物排放限值要求。

（4）物料混合搅拌粉尘
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造业（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）”中物料混合搅拌粉尘产污系数，见表4-1。
本项目1号拌合站建成后为井下巷道地面硬化提供混凝土10万m3/a；2号拌合站建成后为井下巷道喷浆提供水泥制品5万m3/a，混凝土、水泥制品密度取2.3t/m3。

则本项目1号拌合站建成后物料混合搅拌粉尘产生量为29.9t/a，工业废气量为5750000Nm3/a；2号拌合站建成后物料混合搅拌粉尘产生量为60.145t/a，工业废气量为14835000Nm3/a。

本项目2座拌合站内的搅拌机各设1个集气罩收集粉尘，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，1号拌合站设1根排气筒P1，2号拌合站设1根排气筒P2。集气罩粉尘收集效率为90%，袋式除尘治理效率为99.7%。

经计算1号拌合站建成后物料混合搅拌粉尘排放量为0.081t/a，排放浓度为14.087mg/m3；2号拌合站建成后物料混合搅拌粉尘排放量为0.162t/a，排放浓度为10.920mg/m3。排气筒P1、P2排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值要求。
1号拌合站建成后未收集的物料混合搅拌粉尘量为2.99t/a；2号拌合站建成后未收集的物料混合搅拌粉尘量为6.014t/a。这部分废气以无组织形式逸散，物料混合搅拌均在全封闭的拌合车间内进行，粉尘大多沉降在车间地面上，且搅拌过程中加入大量的水，未收集的混合搅拌粉尘去除效率以80%计。

则1号拌合站建成后物料混合搅拌无组织粉尘排放量为0.598t/a；2号拌合站建成后物料混合搅拌无组织粉尘排放量为1.203t/a。对周围大气环境影响较小，无组织排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物排放限值要求。

表4-2 大气污染物排放量核算表
序号

产生源
排放类型
污染物
排放浓度
排放量

1
物料堆存装卸
1号拌合站
无组织

颗粒物
/
0.565t/a
2
2号拌合站
无组织

/
0.254t/a
3
物料输送储存
1号拌合站
有组织

/
0.083t/a
4
2号拌合站
有组织

/
0.066t/a
5
装载机上料
1号拌合站
无组织

/
0.37t/a
6
2号拌合站
无组织

/
0.174t/a
7
物料混合搅拌
1号拌合站

有组织

14.087mg/m3
0.081t/a
8
无组织

/

0.598t/a
9
2号拌合站

有组织

10.920mg/m3
0.162t/a
10
无组织

/

1.203t/a
合计
有组织
/
0.392t/a

无组织
/
3.164t/a

表4-3  本项目排放口一览表
点位名称

排放口编号
排气筒高度
排放口类型
排气筒坐标
1号拌合站排放口
P1
15m
一般排放口
110°9′25.895″，39°46′42.394″
2号拌合站排放口
P2
15m
一般排放口
110°9′48.895″，39°47′13.315″
表4-4  废气监测计划表
污染源

监测

项目

监测点位置

监测点数

监测频率

执行标准

有组织粉尘

颗粒物

P1、P2
2
1次/2年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1

1号拌合站厂区无组织粉尘

颗粒物

厂界外上风向设参照点1个、下风向设监控点3个

4

1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3
2号拌合站厂区无组织粉尘
颗粒物
厂界外上风向设参照点1个、下风向设监控点3个
4
1次/季度
2、运营期水环境影响和保护措施
本项目工作人员8人，为塔拉壕煤矿现有工作人员调配，不新增劳动定员，不设生活区，均在塔拉壕煤矿工业场地宿舍居住，运营期不新增生活污水。

运营期生产废水包括搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水。

1号拌合站建成后搅拌机冲洗用水量为730m3/a，废水产生量按照用水量的80%计算，则搅拌机冲洗废水产生量为584m3/a。

2号拌合站建成后搅拌机冲洗用水量为365m3/a，废水产生量按照用水量的80%计算，则搅拌机冲洗废水产生量为292m3/a。

1号拌合站产品不需车辆运送，2号拌合站建成后车辆冲洗用水量为109.5m3/a，废水产生量按照用水量的80%计算，则车辆冲洗废水量为87.6m3/a。

搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水主要污染物为泥沙，SS浓度约为200g/L，2座拌合站内各有一个容积7m3的沉淀池，生产废水经沉淀后回用于洒水抑尘。沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗，沉淀池容积与防渗可满足废水的处理需求。
本项目采取以上防治措施后，废水得到合理处置，不外排，处置措施可行，厂区和生产车间地面混凝土硬化，对周边水环境影响较小。
表4-5  废水排放情况一览表
名称
废水类型
污染物
排放量

处置措施
1号拌合站
搅拌机冲洗废水
泥砂

584m3/a
经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，不外排
2号拌合站
搅拌机冲洗废水

292m3/a

车辆冲洗废水

87.6m3/a
合计
总废水量
963.6m3/a

3、运营期噪声环境影响和保护措施
本项目运营期噪声主要为装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置等生产过程中产生的机械噪声。所用设备噪声级如下。
表4-6  主要生产机械噪声源强表
序号
设备名称

Leq（A）

备注

1
搅拌机
75~90
/
2
装载机
77~86
载荷大时声级较大
3
风机
70~80
/
4
螺旋输送

65~75
堵料时声级较大

5
水泵
65~75
/
参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）计算本项目厂界噪声贡献值，根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响，仅考虑距离衰减值、墙壁等因素，其噪声预测公式为：

LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL

式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA(r0)—距离声源中心r0处的A声级，dB（A）；

r、r0—距声源的距离，m；

TL—墙壁隔声量及消音隔声设备，TL取20dB（A）。

运营期设备同时运行时噪声叠加值的计算公式为：  
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表4-7   1号拌合站厂界噪声贡献值一览表      单位：dB（A）
序号
设备名称

与厂界距离（m）

噪声贡献值  dB（A）
东
南
西
北
东
南
西
北
1
搅拌机1
64
20
50
71
33.88 
43.98 
36.02 
32.97 
2
搅拌机2
34
29
80
67
39.37 
40.75 
31.94 
33.48 
3

搅拌机3

64
20
50
71
33.88 

43.98 

36.02 

32.97 

4
搅拌机4

34
29
80
67
39.37 

40.75 

31.94 

33.48 

5
装载机1
73
22
42
69
28.73 
39.15 
33.54 
29.22 
6
装载机2
33
34
80
62
35.63 
35.37 
27.94 
30.15 
7
风机
55
22
61
71
25.19 
33.15 
24.29 
22.97 
8
螺旋输送
51
24
64
70
20.85 
27.40 
18.88 
18.10 
9
水泵
59
22
56
70
19.58 
28.15 
20.04 
18.10 
厂界噪声贡献值
44.33 
49.48 
41.60 
40.26 
表4-8   2号拌合站厂界噪声贡献值一览表      单位：dB（A）
序号
设备名称

与厂界距离（m）

噪声贡献值  dB（A）
东
南
西
北
东
南
西
北
1
搅拌机5
24
49
17
23
42.40 

36.20 

45.39 

42.77 

2
搅拌机6

24
49
17
23
42.40 

36.20 

45.39 

42.77 

3
装载机3
23
44
19
27
42.77 

37.13 

44.42 

41.37 

4
风机
30
55
12
19
36.46 

31.19 

44.42 

40.42 

5
螺旋输送
33
46
7
28
35.63 

32.74 

49.10 

37.06 

6
水泵
23
58
20
14
32.77 

24.73 

33.98 

37.08 

厂界噪声贡献值
48.03 
42.30 
53.19 
48.62 
本项目噪声污染防治具体通过以下措施：

（1）优先选用先进的低噪声设备；

（2）对设备进行基础减振；

（3）定期维修、保养，以防设备故障形成的非正常生产噪声；

（4）进出车辆减速慢行，禁止鸣笛；

（5）合理安排设备，主要产噪设备均合理布置于全封闭车间内，并通过距离衰减降低噪声。

本项目2座拌合站均位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区铜川镇常青村塔拉壕煤矿井田范围内，所有生产活动均在全封闭车间内进行，厂界外50m范围内无声环境保护目标，距离最近的敏感点为东南侧1.8km处的神山沟村，运营期产生的噪声可以得到有效控制，对周边环境影响较小。经以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表4-9  厂界噪声监测计划表
污染源

监测点位

监测因子

监测频率

标准

厂界噪声

1号、2号拌合站厂界四周
Leq(A)

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、运营期固体废物环境影响和保护措施
本项目固体废物主要为除尘系统产生的除尘灰、沉淀池产生的泥砂、除尘器产生的废滤袋、废滤芯、工作人员日常垃圾。
除尘灰
根据有组织废气产生及排放量计算，本项目1号拌合站建成后除尘灰产生量约为26.829t/a，2号拌合站建成后除尘灰产生量约为53.968t/a。除尘灰收集后返回生产工序再利用，筒仓顶部呼吸口安装的滤芯式收尘机直接将筒仓内粉尘拦回筒仓内，不外排。
沉淀池产生的泥砂
生产废水经沉淀池沉淀后回用，沉淀池底部主要污染物为泥砂，1号拌合站建成后泥砂产生量约为116.8t/a；2号拌合站工程建成后泥砂产生量约为75.92t/a，收集后当作原料回用于拌合工序再利用，不外排。
（3）废滤袋、废滤芯

布袋除尘器会产生废滤袋，2座拌合站各产生废滤袋约0.01t/a，料仓收尘机会产生废滤芯，每个收尘机内有14个滤芯，每个滤芯重5kg，每两年更换一次，2座拌合站各产生废滤芯约0.035t/a，废滤袋、废滤芯在厂家进行更换时直接由厂家回收，不外排。

（4）工作人员日常垃圾

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾，拌合站内设垃圾箱集中收集后定期由环卫部门清运，不外排。
本项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，综上所述，固体废物均得到合理处置，不外排，对周围环境的影响较小，可接受，环评要求固废及时清运，避免长期贮存。
表4-10  固废产生情况一览表
名称
固废类型
产生量

处置措施
执行标准
1号拌合站
除尘灰
26.829t/a
收集后返回生产工序再利用

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

沉淀池泥砂
116.8t/a

废滤袋

0.01t/a
厂家更换时直接回收

废滤芯

0.035t/a
2号拌合站
除尘灰
53.968t/a
收集后返回生产工序再利用

沉淀池泥砂

75.92t/a
废滤袋

0.01t/a
厂家更换时直接回收

废滤芯

0.035t/a
5、环保投资

项目总投资为1000万元，其中环保投资估算为770.1万元，环保投资占总投资的77.01%。环保投资估算详见下表。
表4-11  环保投资估算一览表

类型

污染物
环保措施内容
投资

（万元）
废气

物料堆存装卸粉尘
2座材料棚均全封闭，棚内各设1台雾炮机抑尘

720
物料输送储存粉尘
2座全封闭水泥筒仓，上方呼吸口均设置1台滤芯式料仓收尘机环保除尘

8
装载机上料粉尘
生产工序均在2座全封闭材料棚内进行，棚内各设1台雾炮机抑尘
/
物料混合搅拌粉尘
每台搅拌机各设1个集气罩收集粉尘，1号拌合站的搅拌废气经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，2号拌合站搅拌废气经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放

26
废水
搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经7m3沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘

4
噪声

选用低噪声设备，设基础减振，设备定期维修、保养，厂房隔声
2
固废

除尘灰
除尘系统产生的除尘灰回用于生产工序
0
沉淀池泥砂
沉淀池泥砂回用于生产工序
0
废滤袋、废滤芯
废滤袋、废滤芯由厂家更换时回收
0
日常垃圾
设垃圾箱收集，定期由环卫部门清运
0.1
防渗

2座拌合站厂区地面均砂砾石硬化；沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗
10
合计

770.1



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1号拌合站
	物料堆存装卸粉尘
	颗粒物
	材料棚一全封闭，棚内设1台雾炮机抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求

	
	
	物料输送储存粉尘
	颗粒物
	水泥筒仓一全封闭结构，上方呼吸口设1台滤芯式料仓收尘机环保除尘
	

	
	
	装载机上料粉尘
	颗粒物
	材料棚一全封闭，生产工序均在材料棚内进行，棚内设1台雾炮机抑尘
	

	
	
	物料混合搅拌粉尘
	颗粒物
	搅拌机均在拌合车间一、拌合车间二内生产，设集气罩收集粉尘，搅拌废气经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产排放限值要求

	
	2号拌合站
	物料堆存装卸粉尘
	颗粒物
	材料棚二全封闭，棚内设1台雾炮机抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求

	
	
	物料输送储存粉尘
	颗粒物
	水泥筒仓二全封闭结构，上方呼吸口设置1台滤芯式料仓收尘机环保除尘
	

	
	
	装载机上料粉尘
	颗粒物
	材料棚二全封闭，生产工序均在材料棚内进行，棚内设1台雾炮机抑尘
	

	
	
	物料混合搅拌粉尘
	颗粒物
	搅拌机在拌合车间三内生产，设集气罩收集粉尘，搅拌废气经1台布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品生产排放限值要求

	地表水环境
	1号拌合站
	生产废水
	泥砂
	搅拌机冲洗废水经7m3沉淀后回用于洒水抑尘
	不外排

	
	2号拌合站
	生产废水
	泥砂
	搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水经7m3沉淀后回用于洒水抑尘
	不外排

	声环境
	生产设备机械噪声
	噪声
	选用低噪声设备，设基础减振，设备定期维修、保养，厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废气处理
	除尘灰
	除尘系统产生的除尘灰回用于生产工序
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	沉淀池
	泥砂
	沉淀池泥砂回用于生产工序
	

	
	环保设施
	废滤袋、废滤芯
	废滤袋、废滤芯由厂家更换时回收
	

	
	员工日常
	日常垃圾
	设垃圾箱收集，定期由环卫部门清运
	

	土壤及地下水污染防治措施
	2座拌合站厂区地面均砂砾石硬化；沉淀池底部基础采取砂垫层铺底，再在上层铺20cm的混凝土进行硬化，四周池壁采用砖砌再用水泥硬化防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	①建立环境管理机构，制定环境管理制度；

②在施工过程中要加强管理，增强员工的环保意识，尽量将对环境的破坏维持到最小；

③严格执行“三同时”制度及日常环保管理工作，项目配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。并在使用过程中加强管理，确保各种治污设施正常运转；

④全部设施正常运转的情况下，将各污染防治设施及污染物排放情况向当地生态环境主管部门进行申报登记；

⑤项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目环境保护管理条例》规定，对配套建设的环境保护设施开展竣工环境保护验收工作，并依法向社会公开验收报告，验收合格后，方可投入生产或使用；

⑥企业必须保证所有环保设施的正常运行，并制定自行监测计划按时进行检测，保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。


六、结论
	综上所述，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿自用拌合站项目符合国家产业政策，项目选址可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在运营过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小，周围环境质量可维持现状。从环保角度出发，本项目的建设可行。


附表                     建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	0.392t/a
	/
	0.392t/a
	+0.392t/a

	
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	3.164t/a
	/
	3.164t/a
	+3.164t/a

	废水
	搅拌机冲洗废水
	/
	/
	/
	876m3/a
	/
	0
	0

	
	车辆冲洗废水
	/
	/
	/
	87.6m3/a
	/
	0
	0

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	80.797t/a
	/
	0
	0

	
	沉淀池泥砂
	/
	/
	/
	192.72t/a
	/
	0
	0

	
	废滤袋
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0
	0

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.07t/a
	/
	0
	0

	
	日常垃圾
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  项目地理位置图





附图2  本项目位置关系
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附图3  1号拌合站平面布置图
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附图4  2号拌合站平面布置图
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附图5  大气现状监测点位图（1号拌合站）
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附图6  大气现状监测点位图（2号拌合站）
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