











鄂环东审字〔2025〕22号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕
煤矿自用拌合站建设项目环境
影响报告表的批复

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿：
你单位报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿自用拌合站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于新建项目，位于东胜区铜川镇常青村，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿井田范围内。项目总占地面积11280平方米，总投资1000万元，其中环保投资770.1万元。主要建设内容及规模：新建2座混凝土拌合站，1号拌合站占地面积8700平方米，内设2条生产线，年生产规模为10万立方米，为井下巷道地面硬化提供混凝土；2号拌合站占地面积2580平方米，内设1条生产线，年生产规模为5万立方米，为井下巷道喷浆提供水泥制品；配套建设公辅工程、储运工程和环保工程等。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托煤矿现有生活污水处理站处理。施工泥浆废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。运营期物料储存、装卸、输送、生产过程全封闭。筒仓呼吸粉尘经滤芯式除尘器处理后由20米高仓顶排放，1号、2号拌合站物料混合搅拌粉尘经收集处理后分别由各自15米高排气筒排放，有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值。无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。
2、水污染防治措施。运营期不新增生活污水，生产废水经沉淀池沉淀后回用于拌合站场地洒水抑尘，不外排。
3、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取基础减振，定期维护等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
3、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
4、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
5、 该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
6、 [bookmark: _GoBack]该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                    
   




鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2025年12月10日 
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