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鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
东胜区第四中学续建项目环境影响

报告表的批复

鄂尔多斯市东胜区教育体育局：

你单位报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《东胜区第四中学续建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：

一、该项目属于扩建项目，位于鄂尔多斯市民族街南、鄂托克街北、那日松路东，东胜区第四中学地块内。第四中学地块总占地面积51055.35平方米，西北侧已建东青小学占地面积32648.64平方米，本次续建占地面积13693平方米，总投资11500万元，其中环保投资32万元。主要建设内容及规模：项目拟建5层教学楼1栋，楼内配套2间化学实验室和1间5平方米的危废暂存间；5层综合楼1栋，2层体育馆1栋，配套建设公辅工程及环保工程。建成后容纳班级数量为30个，可容纳1500人就学。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施

1、施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水经现有化粪池沉淀后进入市政污水管网。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，设置高度不小于2米的临时施工围墙进行围挡，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。

（二）严格落实运营期污染防治措施

运营期实验室废气由集气罩收集，经管道引至楼顶由1根21米高排气筒排放，其中氨有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中标准限值，无组织排放执行表1中二级新扩改建标准限值；其他污染物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，无组织排放执行表2中无组织排放监控浓度限值；本项目排气筒高度没有高出周围200m半径范围的建筑5m以上，按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
运营期生活污水、实验室普通废水经化粪池沉淀满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。
3、运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

4、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。液态危险废物置于废液桶内，废液桶下设置防渗漏托盘，单个托盘可容纳渗漏量大于废液桶容积。
5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。

你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                       
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