项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程
	鄂尔多斯市东胜区罕台镇境内
	鄂尔多斯市东胜区水利事业发展中心 
	内蒙古聚力山水环境检测有限公司
	一、该项目位于东胜区罕台镇境内。项目总占地面积49.78公顷，其中永久占地11.7公顷，临时占地38.08公顷。项目总投资2856.34万元，其中环保投资34万元。主要建设内容及规模：河道治理工程全长9.50千米，从九城宫四星级旅游度假村起，到西阿布亥川汇入口止，河流流向为东北向西南；新建护岸8.76千米（其中，左岸4段总长6.55千米，右岸3段总长2.10千米，导流堤0.11千米）；河道清淤疏浚6段，总长3.91千米；新建跌水2座。建成后工程防洪标准为10年一遇，护岸工程级别为V级。
	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，施工期采取了以下污染防治措施：
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、雾炮机、篷布等防尘设备，有效控制了施工期挖土、物料装卸、物料运输、堆放、回填过程中产生的扬尘污染。
2、施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。施工人员生活污水经临时化粪池沉淀后拉运至污水处理厂处置。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，在敏感点附近的施工场界外设置隔声围挡，运输车辆路过敏感点时减速慢行，不鸣笛。
4、妥善处置各类固体废弃物。建筑垃圾用作坡式护岸的垫层。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。
5、加强施工期生态保护和污染防治。土石方开挖过程中严格按照设计要求施工，缩小施工活动范围。表土方与弃土方分开放置，弃土方用于填筑堆土场，表土用于生态恢复时的绿化覆土。合理安排施工工序，分期、分段施工，减少对植被和土壤的破坏，防止水土流失，减小对生态环境的影响。施工结束及时进行土地整治，对地表原有植被进行恢复。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、运营期加强临时占地内植被的管护，保证占地范围内动植物及生态功能不低于施工前的水平。同时，保留堆土场四周的砖混截水沟，防止堆土场恢复的植被被雨水冲刷。加强雨季护岸工程巡护，尤其是极端天气，避免造成洪水对护岸工程的影响。
2、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、你单位应在项目运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
[bookmark: _GoBack]四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。                                                



