
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程   

建设单位（盖章）： 鄂尔多斯市东胜区水利事业发展中心      

编制日期：               2026年1月                
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	武东
	联系方式
	15648721555

	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区罕台镇境内

	地理坐标
	治理河段起点坐标E109°45′49.270″，N39°47′54.862″；终点坐标E109°44′0.814″，N39°43′12.985″

	建设项目

行业类别
	五十一、水利；128.河湖整治（不含农村塘堰、水渠）；其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	治理河段长度9.50km（占地面积49.78hm2，其中永久占地11.7hm2，临时占地38.08hm2）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2856.34
	环保投资（万元）
	34

	环保投资占比（%）
	1.19
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	□否

☑是： 本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。                         

	专项评价设置情况
	表1-1    专项评价设置原则表

专项评价的类别

涉及项目类别

本项目情况
专项设置情况
地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部(配套的管线工程等除外);

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

根据检测报告可知，淤泥中重金属含量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）
不需

设置
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水(含矿泉水)开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
不涉及 
不需

设置

生态

涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目 
本项目治理的阿布亥川为季节性河流，不涉及生态保护红线、文物保护单位、重点保护野生动物栖息地、重要水生生物自然产卵场等敏感目标
不需

设置
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

不需

设置
噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；

城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)；全部

不涉及

不需

设置
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气输送管线(不含城镇天然气输送管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)；全部

不涉及

不需

设置
本项目为河道治理项目，根据检测报告可知，淤泥中重金属含量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），由上表可知本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	1、《内蒙古自治区黄河流域综合规划》（国函〔2013〕34号）；
2、《内蒙古自治区中小河流治理“十四五”专项规划》；
3、《内蒙古自治区“十四五”水安全保障规划》（内蒙古自治区人民政府办公厅，内政办发〔2021〕42号，2021年9月8日）；
4、《鄂尔多斯市“十四五”水安全保障规划》（鄂尔多斯市人民政府，鄂府办发〔2022〕69号，2022年5月25日）。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《内蒙古自治区黄河流域综合规划》相符性
《内蒙古自治区黄河流域综合规划》防洪减淤规划要求按照“上拦下排、两岸分滞”调控洪水、“拦、调、排、放、挖”综合处理和利用泥沙的基本思路，通过“控制、利用、塑造”管理洪水，协调水沙关系，减轻河道淤积，维持中水河槽，保障防洪安全。
本项目为阿布亥川河道治理项目，阿布亥川为黄河一级支流窟野河的支流；项目对阿布亥川河道部分岸坡进行防护，并对河道淤积严重处，进行疏浚。项目建成后可以减轻河道淤积，保障防洪安全。故项目符合《内蒙古自治区黄河流域综合规划》相关要求。
2、与《内蒙古自治区中小河流治理“十四五”专项规划》符合性分析  
《内蒙古自治区中小河流治理“十四五”专项规划》提出：黄河内蒙古段的支流如都斯兔河、大黑河、四道沙河等是治理重点。以水生态环境全面、整体性保护为目标，把水资源作为最大的刚性约束，坚持“四水四定”原则。开展主要支流的水环境治理与水生态系统保护修复，通过建设污水处理设施、生态湿地等措施，改善支流水质；加强河道堤防加固和险工险段治理，提高黄河支流的防洪能力，保障黄河干流的行洪安全。河道整治工程措施为，对淤积严重、行洪不畅的河道进行疏浚，清除河道内的淤泥、垃圾和障碍物，拓宽河道断面，提高河道的行洪能力。对弯曲系数过大、影响行洪安全的河道进行裁弯取直，优化河道平面形态。同时，对河道岸坡进行防护，采用浆砌石、混凝土、生态袋等护坡形式，防止岸坡坍塌，保护河道生态环境。
本项目为阿布亥川河道治理项目，阿布亥川为黄河一级支流窟野河的支流；项目对阿布亥川河道部分岸坡进行防护，并对河道淤积严重处，进行疏浚。护岸工程采用浆砌石、格宾石笼。项目建成后可以提高河道防洪、行洪能力，有利于保护河道生态环境。故项目符合《内蒙古自治区中小河流治理“十四五”专项规划》相关要求。
3、与《内蒙古自治区“十四五”水安全保障规划》符合性分析
《内蒙古自治区“十四五”水安全保障规划》提出：防洪抗旱减灾能力全面提升。黄河、嫩江、辽河干流三级以上堤防全面达标，中小河流防洪能力达到规划标准，流域控制性骨干工程建成并发挥防洪效益，蓄滞洪区布局合理、工程完善；重要防洪城市的防洪基本达标，城市防洪排涝能力进一步增强；山洪灾害重点防治区综合防御体系得到巩固提升；逐步完善水资源高效利用与合理配置体系，保障农村牧区居民生活用水安全。以水库、堤防为主的水旱灾害防御体系更趋完善，江河堤防达标率提高到80%。
本项目为阿布亥川河道治理项目，阿布亥川为黄河一级支流窟野河（乌兰木伦河）的支流，通过窟野河汇入黄河；项目对阿布亥川河道部分岸坡进行防护，并对河道淤积严重处，进行疏浚。工程防洪标准为10年一遇，护岸工程级别为V级。项目建成后可以提高河道抗冲刷能力，保持河势稳定，减少因水流冲刷造成的塌岸损失，保障河道两岸居民财产安全，符合《内蒙古自治区“十四五”水安全保障规划》相关要求。
4、与《鄂尔多斯市“十四五”水安全保障规划》符合性分析
《鄂尔多斯市“十四五”水安全保障规划》提出：补足防洪抗旱减灾体系短板，保障防洪安全。提升黄河干支流防洪减灾能力，坚持左右岸协同治理，重点推进黄河内蒙古段防洪三期工程鄂尔多斯段前期工作，力争“十四五”期间开工建设，完善黄河防洪减灾体系；持续推进病险水库和淤地坝除险加固，建立除险加固常态化机制，及时消除水库安全隐患，加快实施乌审旗巴图湾、鄂托克旗赛乌素等水库除险加固。统筹推进中小河流和重要支流治理，优先对洪涝灾害频繁、对人民生命财产威胁严重河段实施重点治理，使治理河段基本达到规划确定的防洪标准，“十四五”期间规划治理长度422公里。
本项目为阿布亥川河道治理项目，阿布亥川为黄河一级支流窟野河（乌兰木伦河）的支流，通过窟野河汇入黄河；项目对阿布亥川河道部分岸坡进行防护，并对河道淤积严重处，进行疏浚。项目建成后可整体提升阿布亥川的防洪能力，有效保障治理段两岸人民群众生命财产的安全，为东胜区的发展提供有力的防洪保障。综上，本项目的建设符合《鄂尔多斯市“十四五”水安全保障规划》相关要求。



	其他符合性分析
	1、项目与国家产业政策符合性分析

本项目属于河道治理工程，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类中二、水利中3．防洪提升工程”中的河道治理工程，符合产业政策要求。
项目已于2022年2月7日取得《内蒙古自治区水利厅关于鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程初步设计的批复》（内水建〔2022〕11号）。
综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

2、与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析

《中华人民共和国河道管理条例》中要求“河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅”，“在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器”。

本项目为阿布亥川河道治理项目，对阿布亥川河道部分岸坡进行防护，并对河道淤积严重处，进行疏浚。项目建成后可维护堤防安全，保持河势稳定，因此本项目符合《中华人民共和国河道管理条例》中相关要求。
3、与《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》符合性分析

《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》（2017年修正）中要求，河道管理范围内建设项目必须符合国家规定的防洪标准和其他技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。施工安排应包括施工期占用河道管理范围内土地的情况和施工期防汛措施。
本项目为阿布亥川河道治理项目，对河道部分岸坡进行防护，并对河道淤积严重处，进行疏浚。项目占地均位于河道管理范围内；治理河段为季节性河流，项目施工期安排在河道干涸期，故不涉及施工期防洪措施。项目建成后有利于维护堤防安全，保持河势稳定和行洪，因此本项目符合《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》中相关要求。
4、项目与《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》符合性分析
《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》第十三条规定，在河湖管理范围内建设工程设施，应当符合防洪要求、河湖保护和管理规划以及相关技术标准、技术规范，不得妨碍河道行洪输水、航运畅通，不得威胁堤防安全、影响河势稳定。第二十二条提出，旗县级以上人民政府应当按照河湖保护和管理规划，组织开展生物多样性保护管理，加强外来入侵物种防治，实施河湖生态保护和修复工程，防治水土流失。
本项目为阿布亥川河道治理工程，建设方为鄂尔多斯市东胜区水利事业发展中心，项目建成后可整体提升阿布亥川的防洪能力，有利于河道两岸生态环境保护。本项目的建设符合《内蒙古自治区河湖保护和管理条例》相关要求。
5、项目与生态环境分区管控符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）及《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）要求，结合《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）、《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（下称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。

依据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）、《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，以及其他相关政策，分析项目“三线一单”符合性分析具体如下。

表1-2    本项目与“三线一单”的符合性分析表

分析内容

项目情况

符合性

生态保护红线：生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作方案的通知》内政办发〔2017〕133号。根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）及《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇阿布亥川，本项目占地范围和评价范围内均不涉及生态保护红线，无饮用水水源地、风景名胜区等其他特殊环境敏感区，因此本项目建设符合生态环境管控单元要求。项目采取了环保措施进行污染防控，可以确保生态环境功能不降低。
符合

环境质量底线：是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）提出，到2025年，建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系，全市生态安全屏障更加牢固，生态环境质量持续改善，能源资源利用效率稳步提高，绿色发展水平明显提升，生态环境治理能力显著增强。全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%（除本底值超标外）。全市受污染耕地安全利用率达到98%以上，污染地块安全利用率达到90%以上。污染物排放总量和环境质量均达到鄂尔多斯市生态环境保护“十四五”规划目标要求。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，水、大气、土壤环境质量全面改善，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成。

项目区域空气质量、地下水质量以及声环境质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。本项目产生的废气、噪声、废水、固废、生态影响，在采取相应措施后，不会对环境产生明显影响。综上，本项目建设符合环境质量底线的要求，不会影响全区生态环境质量改善主要目标的实现。
符合

资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。

本项目施工过程机械设备柴油用量较小，施工期和运营期水量消耗较小，不会超出资源利用上线。 

符合

本项目建设地点不在《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》内。根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，本项目所在地属于重点管控单元，包括东胜区城镇边界，编码ZH15060220010；东胜区大气环境高排放重点管控区(NOx/VOCs)，编码ZH15060220001。本项目为河道治理项目。本项目与鄂尔多斯市生态环境准入清单的符合性分析如下：
表1-3  项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析表
相关政策
分析内容
项目情况
符合性
重点管控单元-东胜区城镇边界，编码ZH15060220010
空间约束要求：

城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
本项目为河道治理项目，不涉及锅炉，不涉及重金属及恶臭气体排放，不涉及地下水。
符合

污染物排放管控：

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。 
本项目为河道治理项目，不涉及给排水管网。施工期生活污水经收集后，定期拉运至装备产业园万利污水处理厂处理。
符合

环境风险防控：/
/
/
资源开发效率：

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。
本项目为河道治理项目，不涉及地下水开采。
符合

重点管控单元-东胜区大气环境高排放重点管控区(NOx/VOCs)，编码ZH15060220001
空间布局约束：
严控新建、扩建高污染、高耗水、高耗能项目。

城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、扩建分散燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施。
本项目为河道治理项目，不涉及高污染、高耗水、高耗能项目，不涉及锅炉，不涉及集中供热。

符合

污染物排放管控：
推进65蒸吨及以上燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。 
科学有序推进碳达峰碳中和。积极稳妥推进碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系落实，推动国家出台《新时期推进内蒙古绿色低碳高质量发展若干支持意见》，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动能源、工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，建立健全碳排放统计核算制度，提升生态系统碳汇能力。

推动减污降碳协同增效。加快补齐环境基础设施短板。完善大气污染物与温室气体协同控制相关政策。建立减污降碳协同治理管理工作机制，统筹碳排放权交易和排污权交易管理，建立温室气体清单报告、重点企业温室气体排放报告、重点企业排污许可执行情况报告等制度。

新建和改扩建冶炼项目严格落实项目备案、环境影响评价、节能审查等政策规定，符合行业规范条件、能耗限额标准先进值、清洁运输、污染物区域削减措施等要求，国家或地方已出台超低排放要求的，应满足超低排放要求，大气污染防治重点区域须同时符合重污染天气绩效分级A级、煤炭减量替代等要求。
本项目为河道治理项目，不涉及锅炉，运营期不涉及碳排放，不涉及冶炼。

符合

环境风险管控：
1.建立重污染天气预警体系，完善重度及以上污染天气的区域联合预警机制，实施区域应急联动。

2.加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。

本项目为河道治理项目，施工期较短，运营期无污染物排放。
符合

资源开发效率：/
/
/
本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系见图1-1。
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图1-1    本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
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图1-2  环境管控单元查询结果图（1）
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图1-3  环境管控单元查询结果图（2）
6、项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析
本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析情况如下：
表1-4  项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析表
分析内容
项目情况
符合性
第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。
本项目为阿布亥川河道治理项目，符合《内蒙古自治区黄河流域综合规划》（国函〔2013〕34号）、《内蒙古自治区中小河流治理“十四五”专项规划》、《内蒙古自治区“十四五”水安全保障规划》（内政办发〔2021〕42号）、《鄂尔多斯市“十四五”水安全保障规划》（鄂府办发〔2022〕69号）等相关规划要求。
符合

第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。
本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区。
符合

第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施;涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。

在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。
本项目料场、堆土场四周设置截水沟，防止水土流失，并提出了具体的生态修复措施。项目提出了施工期扬尘、废水、噪声、固废防治措施。项目河道清理出的淤泥，在堆土场暂存，施工完成后，在堆土场就地摊铺整平。堆土场位于河道主河槽以外河滩地至河道管理范围内。
符合

第十二条 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。
本项目对施工期环境影响进行了论证，明确了建设单位主体责任、环保投资、实施时间及预期效果；项目运营期无不利环境影响
符合




二、建设内容

	地理位置
	鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇阿布亥川（北起九城宫四星级旅游度假村，南至西阿布亥川汇入口）。项目治理河段起点坐标E109°45′49.270″，N39°47′54.862″，终点坐标E109°44′0.814″，N39°43′12.985″，项目治理段河道全长9.50km。
阿布亥川发源于东胜区罕台镇，流向总体为东北向西南，治理段控制流域面积为27.2km2~94km2。阿布亥川为黄河一级支流窟野河的支流，流域呈不规则扇形，产流面积为529.5km2。阿布亥川河床由黄土和沙壤土组成，天然河道宽300~400m，主河槽平均宽150~200m，全河长约40km，平均比降6.5‰。

项目地理位置见附图一，项目周边关系见附图二。

	项

目

组

成

及

规

模
	1、项目由来
近年来，受全球气候变化和人类活动影响，水旱灾害的突发性、异常性、不确定性更为突出，极端天气事件明显增多，给中小河流防洪带来新挑战。针对中小河流防洪面临的新形势、新挑战，水利部批示要切实改革治理模式，坚持以流域为单元，逐流域规划、逐流域治理、逐流域验收、逐流域建档立卡，一条河一条河治理，实现“治理一条、见效一条”。
阿布亥川发源于东胜区罕台镇，为黄河一级支流窟野河的支流。项目区现状河道多年没有治理，致使河道行洪断面缩窄，沟道不畅通，遇汛期洪水来临时，小水淤堵，大水漫滩，洪水溢顶，严重影响行洪的安全和岸坡的稳定，同时对环境造成一定污染，与城市的重要地位和发展速度不相适应。为确保项目周围人民生活安定、社会稳定与国民经济的稳健发展，特开展鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程。河道两侧岸坡为自然形成，本次拟对冲刷较重的几处自然岸坡进行规整，建设石笼网坡式护岸及浆砌石墙式护岸；同时对泥沙堆积较厚的河床进行清淤、对水流高差较大的区域设置跌水。
该项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收，并于2025年9月1日取得鄂尔多斯市水利局《关于印发鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程竣工验收鉴定书的通知》（鄂水发〔2025〕227号）。故本次环评主要为回顾性评价。
2、建设内容及规模

项目治理河道长9.50km，河流流向为东北向西南。新建护岸8.76km（其中，左岸4段总长6.55km，右岸3段总长2.10km，导流堤0.11km）；河道清淤疏浚6段，总长3.91km；新建跌水2座。护岸工程和跌水工程工期为6个月，河道清淤工程工期2个月。
本项目全部工程内容，均位于阿布亥川河道管理范围内。
本次治理河段内防洪标准为10年一遇，工程级别为V级。项目的建设不改变河道管理边界、不涉及挖深河道。
项目治理段落、长度统计见下表。
表2-1    项目治理段落、长度统计表
序号

段落

河道中心桩号

长度/km
备注

护岸工程
1

左一护岸

1+050~1+100

1.08
墙式护岸（浆砌石挡墙）
2

左二护岸

2+700~4+150

1.69
坡式护岸（格宾石笼）
3

左三护岸

4+170~5+700

2.74
坡式护岸（格宾石笼）
5+900~7+000
4

左四护岸

7+000~7+900

1.04
坡式护岸（格宾石笼）
5

右一护岸

0+000~0+200

0.35
坡式护岸（格宾石笼）
6

右二护岸

0+250~0+500

0.89
坡式护岸（格宾石笼）
0+800~0+900

7

右三护岸

0+950~1+470

0.86
坡式护岸（格宾石笼）
8

导流堤
0+750~0+880
0.11
均质土堤+格宾石笼
清淤疏浚工程
1

主河槽中间
0+000~1+450

1.46
清理厚度约0.5m
2

左岸局部
2+660~4+100

1.44
清理厚度约0.5m
3
左岸局部
6+000~6+050

0.055
清理厚度约0.5m
4
左岸局部
6+200~6+600

0.49
清理厚度约0.5m
5
左岸局部
7+000~7+210

0.21
清理厚度约0.5m
6
左岸局部
7+600~7+860
0.255
清理厚度约0.5m
跌水工程
1
1#跌水
0+300
/
右一支流上游
2
2#跌水
1+000
/
右二支流上游
项目主要建设内容及组成见下表。 
表2-2    项目组成一览表
项目

工程组成

工程内容

备注
主体

工程

护岸工程

坡式护岸
新建坡式护岸6处，总长度为7.57km；采用坡式护岸、格宾石笼防护结构；护岸顶高程为10年一遇洪水位+0.50m；护坡坡比1:2.5，护坡格宾石笼厚0.5m，下设0.10m厚砂砾石垫层和土工布(400g/m2)。护脚采用格宾石笼水平护脚，格宾石笼厚0.5m，格宾石笼下设0.10厚砂砾石垫层及土工布(400g/m2)。
已建成
墙式护岸

新建墙式护岸1处，长度为1.08km；采用墙式护岸、浆砌石防护结构；护岸顶高程为10年一遇洪水位+0.50m；浆砌石墙采用M10浆砌石，顶宽0.5m，迎水面直立，背水坡坡比1:0.5，基础埋深1.5m，背水侧回填砂性土，相对密度不小于0.6。护脚采用格宾石笼水平护脚，宽度4m，格宾石笼厚0.5m，格宾石笼下设0.10厚砂砾石垫层及土工布。
已建成
已建成
导流堤
设导流堤一段，长0.11km，与支沟左岸高地衔接，采用均质土堤，由于该段河道地形较陡，为防止岸坡冲刷，采用格宾石笼进行防护。土堤顶高程控制在设计水位加0.5m，堤顶宽4.0m，内外边坡1:2.5，堤防填筑压实度不小于0.60。

已建成
疏浚工程

对主河道河槽、左岸局部河槽进行清淤疏浚，共6段，分别位于主河道桩号0+000~1+450；2+660~4+100；6+000~6+050；6+200~6+600；7+000~7+210；7+600~7+860；总疏浚长度3.91km，清淤厚度约0.5m，形成满足10年一遇洪水的行洪主槽，河道河底开挖宽度约40～200m。
已完成
跌水工程
跌水工程采用宾格石笼砌筑，跌坎采用台阶式，每级跌差0.5m，1#跌水跌坎分3级总跌差1.5m，2#跌水跌坎分4级，总跌差2.0m。每层格宾石笼厚0.5m，底层格宾石笼下设0.10m厚砂砾石垫层及土工布。

已建成
辅助工程
临时堆料场
项目设1处临时堆料场，位于左三护岸工程段，占地面积为2500m2，用地类型为水域及水利设施用地，在护岸工程用地范围内，用于砂砾石、格宾石笼等物料暂存。项目所用水泥混凝土全部外购成品，由商砼车拉运至项目区。
/
堆土场

本项目设1处堆土场，占地面积2.35hm²，位于治理河段左岸起点处、河道主河槽以外的河滩地至管理范围内。该地块为非法采砂形成的历史遗留水塘，水塘口至塘底平均深度约5.5m，本项目将弃方填入该区域，有利于河道稳定和行洪。堆土场内表土与其他土分别堆放。项目首先进行清淤疏浚工程，将土方填至堆土场表土堆存区域，使表土堆存区域与周围地形持平，并压实，用于护岸工程表土堆放。施工完成后，弃方分别在堆土场内，就地摊铺整平，进行植被恢复。
/
施工道路

设置临时施工道路总长约1.2km，宽度约6m，占地面积7200m2，采用砂石路面。用地类型为内陆滩涂。
/
废水临时沉淀池
1处，容积25m3，位于左三护岸段，用地类型为水域及水利设施用地，用于施工废水的沉淀处理，沉淀后回用于施工工序。
/
公用工程

供水

施工期生产用水依托九城宫景区供水系统，通过罐车拉运，生活用水依托租用民房的现有供水设施。项目运营期无需供水。
/
供电

施工用电从附近电网线路接入。项目运营期无需供电。
/
供暖

施工期租用民房作为办公场所，依托民房供暖设施。

/
环保

工程

废气

施工扬尘

采取分段施工，土方开挖、回填过程配备雾炮机喷雾抑尘。
/
物料堆放扬尘
临时堆料场、堆土场采取苫盖、洒水抑尘措施。
/
运输扬尘
施工材料运输采用封闭性车辆或遮盖措施；施工道路采取洒水抑尘措施。 
/
施工机械、车辆尾气

加强机械、车辆的管理和维修，排放尾气较多的施工机械安装尾气净化器。

/
废水

施工废水
主要为混凝土冲洗废水、养护废水、导流水，经临时沉淀池沉淀后回用于施工工序。
/
生活污水

施工期租用民房作为办公场所，设置临时化粪池，生活污水经收集后，定期拉运至装备产业园万利污水处理厂处理。
/
噪声

产噪设备

禁止夜间施工，采用先进低噪声设备，合理安排施工机械的使用，减少噪声设备的使用时间。
/
固废

弃方
弃方在堆土场，就地摊铺整平，并进行植被恢复。
/
建筑垃圾
建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎石、砂土等，施工过程中就地回填利用。
/
生活垃圾
生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。
/
生态保护

项目已施工完成，已对部分永久占地和临时占地，采用草本植物羊草、紫花苜蓿、针茅草等进行植被恢复，恢复面积6.87hm2（包括护岸工程顶部区域3.55hm2，临时堆料场0.25hm2，施工道路0.72hm2，堆土场2.35hm2）。 
已完成
3、工程特性
本项目为河道治理工程，工程特性如下表所示。
表2-3    工程特性一览表
序号

项   目

单 位

数  量

备   注

一、治理河段基本情况

1

流域面积

km2
529.5
/

2

河道长度

km

9.50
/

3

河段护岸长度

km

8.76
/

二、河道水文计算成果

1

设计洪峰流量(10年一遇)

m3/s

184
0+000
2

设计洪峰流量(10年一遇)

m3/s

626
7+000
三、工程建设规模

1

新建护岸(右)长度

km

2.1
3段
2

新建护岸(左)长度

km

6.55
4段
3

右二护岸导流堤
km

0.11
1段
四、工程设计标准

1

坡式护岸

级

5

10年一遇

2

墙式护岸

级
5

10年一遇

五、主要工程量

1

格宾石笼

万m3
4.23
合金钢丝
2

浆砌石

万m3
0.48
/

3

砂砾石垫层

万m3
0.79
/

4

土工布

万m2
8.61
/

六、施工组织

1

施工工期

月

8
施工期为第一年10月至第二年5月
2

高峰施工人数

人

115
/

七、工程占地

1

永久占地

hm2
11.7
/

2

临时占地

hm2
38.08
/

4、主体工程
阿布亥川由于多年没有治理，河道两岸杂草丛生、下游淤积严重、河道岸坎不明显，洪水来临后大水漫滩，严重影响河道的行洪安全和岸坡的稳定。本项目的主要任务是对河道岸坡进行防护，减少水流冲刷造成的塌岸损失，满足工程运行管理需要，保障区域基础设施的安全。同时对部分淤积较为严重的河段进行必要的清淤以保证河道畅通。通过对阿布亥川河道的治理，既可以改善河道的排水能力和防洪能力，也可以美化城市环境、提升城市的形象。
（1）治理线布置
根据现场查勘情况，结合治理线“固滩护地”的布置原则和河势分析结果，确定本次阿布亥川河道治理设计护岸段的起始点位置及长度。在顺河方向上护岸防护段起于河岸水流淘刷或顶冲段上游坚固平顺河岸段，终于河岸水流淘刷顶冲段下游坚固平顺河岸段。在垂直河道方向上，从河岸滩顶部沿岸坡到河道靠岸底部。

本项目治理河段中的护岸工程段，是因水流冲刷而形成的塌岸或存在风险的塌岸，不满足防洪要求的护岸位置，布置护岸工程总长8.76km。疏浚工程是针对主河道中，淤泥较厚（0.5m左右），影响主河道行洪的河段，本项目河道疏浚总长3.91km。跌水工程位于河道落差较大，对河底存在较大冲刷影响的位置，本项目设置跌水2座。
（2）坡式护岸结构设计
①护顶宽度及高程确定

护顶宽度是指从护坡顶部沿垂直河岸方向向河岸滩延伸的长度。为保证护岸工程安全稳定，护坡与河岸滩应牢固紧密结合。根据工程经验，确定格宾石笼护顶宽度统一为0.5m。护岸顶高程根据10年一遇设计洪水位和滩地顶高程确定，如滩地顶高程高于设计洪水位，护岸顶高程采用滩地顶高程，不使用护顶；如滩地顶高程低于设计洪水位，护岸顶高程确定为10年一遇洪水位+0.50m安全加高。
②护岸边坡的确定

根据地质勘察报告，岸坡岩性为级配不良砂，在坡高小于5.0m时，开挖边坡稳定坡度为1:1.75，考虑整体稳定和河道主槽岸坎现状，本次选取坡式护岸护坡边坡为1:2.5，护坡长度自起坡点起至封顶高程，原河岸岸坡陡于1:2.5，进行削坡处理。
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图2-1  坡式护岸标准断面图
③护岸工程结构

格宾网石笼护脚：护脚是护岸工程起坡点以下的部分。格宾石笼厚50cm，平行水流方向，格宾网采用80mm×100mm网眼，石笼内填充粒径>150mm碎石，并在格宾网石笼下铺设一层土工布(标准断裂强度10kN/m)，土工布上铺设100mm砂砾石垫层，用于保护土工布。

格宾网石笼护坡：采用40cm厚的格宾网石笼护坡，边坡为1:2.5，格宾网采用80mm×100mm网眼，石笼内填充粒径>150mm碎石，并在格宾网石笼下铺设一层土工布(标准断裂强度10kN/m)，土工布上铺设100mm砂砾石垫层以保护土工布。护坡、护脚土工布采用折叠缝式连接，针脚紧密、缝制牢固，并留有0.5m的连接量。

格宾网石笼封顶：封顶是为了防止雨水、风浪及出槽河水冲刷护坡顶和岸坡，为保证岸坡的稳定设置顶宽为0.5m的封顶，封顶的结构型式和护坡相同，采用40cm厚的格宾网石笼，格宾网采用80mm×100mm网眼，石笼内填充粒径>150mm碎石，并在格宾网石笼下铺设一层土工布(标准断裂强度10kN/m)，土工布上铺设100mm砂砾石垫层以保护土工布，封顶与护坡连为一体。
（3）墙式护岸结构设计
①墙式护岸顶宽及高程确定

浆砌石墙式护岸顶宽根据浆砌石结构要求确定。浆砌石墙式护岸顶高程根据10年一遇设计洪水位+0.5m安全超高确定。

②墙式护岸基础埋深的确定

墙式护岸基础埋深根据墙体结构要求以及工程区最大冻土深度确定，并参考了周边其他类似工程，最终确定为1.5m。

③墙式护岸布置说明

上游因岸坎明显，护岸布置在岸坎处。下游因大水漫滩而无明显岸坎，护岸延10年一遇洪水线处附近布置。

④墙式护岸背水侧回填说明

背水侧回填高度与岸顶一致，与地面线自然衔接。若背水侧地面线与岸顶高程相差较大，则回填宽度为5米，回填坡比为1:1.5。土方回填选取砂性土、粘土等，回填时进行压实，相对密度要大于等于0.6，确保不会因雨水汇集、冲刷而导致回填土被冲走。

墙式护岸结构见下图。
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图2-2  墙式护岸标准断面图
（4）导流堤
本项目导流堤长0.11km，与支沟左岸高地衔接，采用均质土堤，由于该段河道地形较陡，为防止岸坡冲刷，采用格宾石笼进行防护。土堤顶高程为设计水位加0.5m，堤顶宽4.0m，内外边坡1:2.5，堤防填筑压实度不小于0.60。
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图2-3  导流堤护岸标准断面图
（5）跌水工程
跌水采用宾格石笼砌筑，跌坎采用台阶式，每级跌差0.5m，1#跌水跌坎分3级总跌差1.5m，2#跌水跌坎分4级，总跌差2.0m。每层格宾石笼厚0.5m，底层格宾石笼下设0.10m厚砂砾石垫层及土工布。
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图2-4  跌水工程纵断面图
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图2-5  跌水工程平面图
（6）护坡、护底厚度

考虑到格宾石笼的构造要求及当地已有工程的经验，护岸工程的格宾石笼护坡厚度取值0.50m。格宾石笼护脚部分处于枯水位以下，遭受水的冲刷和冰块的挤压最严重，整个护岸的破坏往往从这里开始，所以要求护脚能够承受水流的冲刷，防止淘底和适应河床变形。参考本地区河道治理经验，护脚厚度取为0.50m较为稳定，且已建工程稳固，未出现破损和滑移。

5、公用工程
（1）供水
施工期生产用水依托九城宫景区供水系统，通过罐车拉运，生活用水依托租用民房的现有供水设施。项目运营期无需供水。

（2）排水
施工期包括施工废水和生活污水，施工废水主要为混凝土冲洗废水、养护废水、导流水，经临时沉淀池沉淀后回用于施工工序。施工期租用民房作为办公场所，设置临时化粪池，生活污水经收集后，定期拉运至装备产业园万利污水处理厂处理。施工期租用民房作为办公场所，设置临时化粪池，生活污水经收集后定期拉运至装备产业园万利污水处理厂处理；施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工工序。本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工并通过工程竣工验收，经现场踏勘和查阅工程资料，上述废水处理措施均已落实。
（3）供暖
施工期租用民房作为办公场所，依托民房供暖设施。
（4）供电
项目施工用电从附近电网线路接入。项目运营期间无需供电。
6、原辅料

本项目原辅料主要为砂砾石、块石、格宾网等。具体如下：
表2-4    本项目原辅料情况一览表
名称
单位
用量
来源
备注
砂砾石
m3
8000
外购
原料
块石
m3
42433
外购
原料
格宾网
m2
272400
外购
原料
土工布
m2
90000
外购
辅料
水泥混凝土
m3
5000
成品混凝土
辅料

7、项目占地

本项目为河道整治工程，不涉及新增建设用地，占地面积49.78hm²（其中永久占地11.7hm²、临时占地38.08hm²），占地类型均为河道管理范围内的水域及水利设施用地，其中包括滩涂草地、水工建筑、内陆滩涂及河流/池塘水面。滩涂草地指主河槽外，河道管理范围边界内的区域，由于长期干涸，在滩涂上自然生长的杂草形成的草地。
经调查本项目用地未占压东胜区生态保护红线。经东胜区文物保护中心实地调查，该项目用地范围原始地貌已被破坏，无法进行现场文物调查，同时查阅东胜区现有已登记公布各级文物保护单位名录和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物名录，以及内蒙古自治区长城资源认定表和数据库，此项目用地范围地表不涉及已知文物古迹的本体及“两线”范围(保护范围和建设控制地带)。 
表2-5    本项目占地情况一览表（hm2）
占地性质
工程内容
土地类型
合计
水域及水利设施用地

滩涂草地

水工建筑
内陆滩涂

河流/池塘水面

永久占地
护岸工程
3.55
0.05
6.6
0
10.2
跌水工程

0
0
1.5
0
1.5
小计
3.55
0.05
8.1
0
11.7
临时占地
疏浚工程

0
0
29.55
5.21
34.76
临时堆料场
0.25
0
0
0
0.25
施工道路
0
0
0.72
0
0.72
堆土场
0
0
0
2.35（水塘）
2.35
小计
0.25
0
30.27
7.56
38.08
合计
3.8
0.05
38.37
7.56
49.78
注：本项目涉及的各水域及水利设施用地，均属于河道用地范围内。
8、土石方平衡

项目土方包括疏浚开挖、土方开挖，弃方在河道主河槽以外两侧河滩地至管理范围内就地摊铺整平，项目土石方整体平衡。
项目土石方平衡表见下表。
表2-6    土石方平衡表（m3）
项目

疏浚开挖

土方开挖

借方量
利用方量（土方回填）

弃方量
弃方去向
表土
其他土
其他土
表土
/
/
护岸工程
0
7345
8760
0
4360
6275
54700
堆土场
疏浚工程
128420
0
2110
0
0
0
130530
堆土场
跌水工程
0
250
525
0
325
250
200
堆土场
临时堆料场
0
750
0
0
0
750
0
/
施工道路
0
2160
0
0
0
2160
0
/
合计
128420
10505
11395
0
4685
9435
136200
/
9、劳动定员

本项目施工高峰期人数预计可达115人，运营期不新增劳动定员，依靠本单位原有管理体系。

	总平面及现场布置
	项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇阿布亥川（北起九城宫四星级旅游度假村，南至西阿布亥川汇入口）。
项目沿河道由北向南依次布置；河道左岸由北向南依次为左一护岸工程、左二护岸工程、左三护岸工程、左四护岸工程；河道右岸由北向南依次为右一护岸工程、右二护岸工程、右三护岸工程；堆土场位于治理河段左岸起点处，河道主河槽以外两侧河滩地至管理范围内；临时堆料场位于左三护岸工程段。跌水工程设2处，分别位于右一支流上游、右二支流上游。疏浚工程共6段，分别位于主河道桩号0+000~1+450；2+660~4+100；6+000~6+050；6+200~6+600；7+000~7+210；7+600~7+860；疏浚总长3.91km。
项目总平面布置见附图三。

	施工方案
	1、施工时序

根据总进度安排，工程施工分为施工准备期，主体工程施工期和工程完建期。根据本工程规模、工程量确定工程总工期为8个月，施工准备期1个月，主体工程施工期6个月，工程完建期1个月。

护岸工程、跌水工程、疏浚工程安排在非汛期进行施工，避开汛期，按施工分区分段流水作业，完成一段再进行下一段施工。

本项目已于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。
2、施工导流

依据现状地形，各护岸段都紧邻主槽，根据施工进度的安排，本工程安排在非汛期进行施工。根据调查了解，阿布亥川流域径流主要由降雨产生，在非汛期基本无水，来水主要为降雨所致，当发生降雨时，仅主槽有水，且水深较浅，一般最大深度小于0.5m。导流水经沉淀池沉淀后回用于施工用水，不外排。本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。经现场踏勘和查阅工程资料，导流水已经沉淀池沉淀后回用于施工用水，没有外排。
3、施工防汛方案
根据施工导流和施工进度计划，本工程主汛期不进行主体工程施工，按施工分区分段流水作业，完成一段再进行下一段施工。当年开工的护岸工程在主汛期到来之前应达到度汛高度，以保证度汛安全。本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。为保证整个工程的顺利度汛，并确保施工设备和施工人员的安全，在施工过程中实际采取了如下防汛措施：
① 临时堆料场地的位置选定充分考虑了防洪要求，布置在洪水线以上，周围设置了排水沟网，并随时保持排水系统的通畅。本项目临时堆料场是在主河槽外，河道管理范围内，且施工是在旱季河流断流季节，故不影响河道行洪。
② 建立了安全防汛小组，对各项措施进行督促、检查、落实。

③ 施工前已编制了详细周密的安全防汛计划。

④ 施工工程中加强了与气象部门的联系，对大风、大雾、洪水等灾害性天气的预报测报，并将情况及时通报各施工点。
4、格宾石笼工程
格宾网石笼工程所需格宾网片由生产厂家运输至施工现场，组装成设计形状。石笼组装好后即可进行填充，填充料可采用块石或碎石。填充石料应质地均匀，无裂缝，不风化。填充料的粒径应大于网片孔径并达到80%以上，剩余可采用级配良好的碎石填充。

格宾网石笼施工首先从施工面两侧开始，自下而上进行垒筑。成品石笼就位后方可填充石料。石料垒砌时外立面应摆放平整、美观。
5、浆砌石工程
工程所需块石料由自卸汽车运输至堆料场，由装载机配合人工运至砌筑面，人工搬运石料就位，分层砌筑施工。

(1)工艺流程

边坡土方整形→铺垫层→土工膜铺设→砂浆拌和→砂浆运输→砌浆砌石→勾缝→表面清理→伸缩缝填嵌→养护。

(2)主要施工工艺

①砂浆工艺

按设计好的配合比控制河砂、水泥、水的重量，定期做称重偏差，保证砂浆质量每次拌合时间不少于3分钟充分拌合。砂浆运输时采用拌和机拌制，机动翻斗车运送至现场。运至施工现场的砂浆必须在下班之前使用干净。当使用过程中发现泌水现象，在砌筑前再次人工拌和。砂浆必须倒入放置好的料槽严禁随意堆放。
②砌筑工艺

a、应采用坐浆法分层砌筑，坐浆厚度为2-3cm，随铺浆随砌筑。砌筑时先砌角石，再砌面石，后砌腹石，块石挤浆砌筑，两层块石错码砌，砂浆饱满，横平竖直，砌筑时，活动或不稳定的块石，用片石垫实，并灌满砂浆，转角处和交接处交错搭接，同时砌筑，砌体不能有通缝，不能有空洞，分缝要顺直，表面要平整，在砌石工作中断时，在中断前对砌石层间的空隙，用灰浆填满捣实，但表面上不抹灰浆，并用覆盖物予以遮盖。续砌时应将表面清扫干净，并洒水湿润。

b、砌缝宽度严格控制在2~4cm，预留砌缝深度为4cm，勾平缝，然后用钢筋勾勒出5mm深凹槽，凹槽必须圆滑、平顺、美观，搭接处平整。

c、挂线砌筑，按图纸要求设置伸缩缝，缝内按图纸要求进行填充，在坡脚和浆砌石分界线各设置一个标桩，测量人员放好线后，用白线绳挂三线，外侧二根对拉中间一根找平，保证砌石的平整度。与伸缩缝相接时，先砌筑顺坡方向的块石，挤住伸缩缝使其顺直。

d、伸缩缝处理：在先完成的砌体侧面上抹一层勾缝砂浆找平，以保证伸缩缝的顺直。

e、养护：砌筑完毕砂浆初凝后，洒水养护，避免碰撞台、及震动。标明砌筑完成时间，以利于养护。
6、河道疏浚工程
根据工程施工总体布局和河道整治长度部署，开挖时每个施工段不宜大于 500m进行施工。施工前，建立测量基准点、基准线和水准点及其相关资料和数据，进行测量控制网的布设和原始地形复测。采用全站仪进行施工测量控制点的布置和开挖边线的放样。采用水准仪进行开挖过程中地面高程的抄平及控制。

阿布亥川为季节性河流，本项目疏浚工程在枯水期进行。针对本工程特点，采用反铲挖掘机开挖方式，辅以人工开挖。开挖采用分段、分层方式，开挖淤泥及砂石，暂存于本项目堆土场其他土方暂存区，与表土分别堆放。施工完成后，弃方在堆土场摊铺整平，并采用羊草、紫花苜蓿等草本植物进行植被恢复，不影响河道行洪。

7、土方工程及堆存
土方开挖：苏海线以上（主河段0+000~1+450）用于回填的土方采用2m3挖掘机挖到河道一侧，88kw推土机推运堆存；外运土方采用2m3挖掘机挖装，15t自卸汽车运输至弃土场。苏海线以下（主河段1+450~7+860）用于回填的土方采用2.75m3铲运机运输，88kw推土机推运回填；外运土方采用2m3挖掘机挖装，15t自卸汽车运输至弃土场。

土方填筑：回填采用88kw推土机推土，88kw拖拉机碾压密实。
本项目设1处堆土场，位于治理河段左岸起点处，河道主河槽以外河滩地至管理范围内。用于施工过程中开挖土、清淤土、表土等土方堆存。

本项目堆土场地块为历史遗留的水塘，由非法采砂形成，施工前水塘水量较少，向水塘中弃土之前，将底部积水抽至水罐车用于施工道路洒水抑尘。将水抽干后，再进行弃土填筑。堆土场内表土与其他土方分区堆放。项目首先进行清淤疏浚工程，将土方填至堆土场表土堆存区域，使表土堆存区域与周围地形持平，并压实，用于护岸工程表土堆放。堆土场四周设置截水沟，防止雨水流入。施工完成后，弃方分别在堆土场内，就地摊铺整平，并采用羊草、紫花苜蓿等草本植物进行植被恢复。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区规划

根据《内蒙古自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。

项目所在地东胜区，属于国家级重点开发区域。国家级重点开发区域功能定位为全国重要的经济增长极，自治区参与区域竞争的中坚力量。本项目为河道治理工程，有助于保护生态环境。项目建设符合内蒙古主体功能区规划定位。
2、生态功能区划
根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目评价区处于鄂尔多斯高原。该区属内陆半干旱气候，发育了以沙生植被为主的草原植被类型，土地沙漠化敏感性程度极高，是我国防风固沙重要区域。

该区域主要生态问题是人类对草地资源的过度利用，矿产资源的开发导致草地生态系统的严重退化，草地生物量和生产力下降、土地沙化程度加重，并对当地乃至周边地区居民生产生活带来危害。

生态保护主要措施：建立以“带、片、网”相结合为主的防风固沙体系；建立能有效保护耕地的农田防护体系；加强对流动沙丘的固定治理；改变粗放的生产经营方式，停止一切过度消耗地表水、超采地下水等导致生态功能继续恶化的人为破坏活动；加大矿产资源开发的生态恢复力度。
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图3-1    鄂尔多斯市生态功能区划图

项目在鄂尔多斯市生态功能区划中属于鄂尔多斯高原典型草原沙漠化防治生态功能区，自然植被为暖温带典型草原。评价区只有小型的哺乳动物、爬行类动物和鸟类出没，尤以啮齿类、爬行类动物为优势。另外，还有种类和数量众多的昆虫。评价区家畜、家禽等动物主要有山羊、绵羊、牛、猪、马、驴、骡、骆驼、兔、鸡、鸭、鹅等。这些野生动物均为广布种，广布于项目区的沙地、灌木丛、低湿地、草地等，无重点保护物种。

野生植物主要有禾本科：本氏针茅、沙生针茅、披碱草、羊草、芨芨草、虎尾草、狗尾草等。豆科：小叶锦鸡儿、柠条锦鸡儿、紫苜蓿等。菊科：油蒿、冷蒿、大籽蒿、黄花蒿、苍耳、蒲公英等。藜科：猪毛菜、刺藜、沙蓬、碱蓬等。十字花科：沙芥、独行菜等。以及部分松、杨、柏等乔木分布生长。
阿布亥川发源于东胜区罕台镇，流向总体为东北向西南，治理段控制流域面积为27.2km2~94km2。阿布亥川为黄河一级支流窟野河的支流，流域呈不规则扇形，产流面积为529.5km2。阿布亥川河床由黄土和沙壤土组成，天然河道宽300~400m，主河槽平均宽150~200m，全河长约40km，平均比降6.5‰。
本项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、天然林、公益林等敏感目标，工程占地规模为0.4978km2，小于20km2，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）可知，本工程生态影响评价等级为三级。

（1）生态环境信息获取

本项目生态环境评价范围为河道两侧各300m带状区域，评价区遥感影像数据采用2024年8月12日发布的中国遥感资源卫星Landsat8影像，分辨率为15m。在收集资料的基础上开展工作，充分利用现有的调查和普查、土地详查、资源遥感调查等资料，与实地调查相结合，并采用综合的解译法，概括性地说明项目所在地的生态现状，以了解区域性的生态特征。
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图3-2    项目评价区生态评价范围遥感影像图
（2）生态系统类型现状调查与评价
项目评价范围内生态系统类型，见表3-1。

表3-1    项目评价区域内生态系统类型一览表

一级分类
二级分类
面积hm2
占比
森林生态系统
阔叶林
73.76
9.30%
灌丛生态系统
阔叶灌丛
152.30
19.21%
草地生态系统
草原
333.90
42.11%
湿地生态系统
河流
140.05
17.66%
湖泊
4.65
0.59%
农田生态系统
耕地
51.78
6.53%
城镇生态系统
城市绿地
23.59
2.98%
居住地
8.28
1.04%
工矿交通
4.53
0.57%
合计
792.84
100.00%
项目生态系统现状见下图。
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图3-3    项目生态系统类型图
评价范围内生态系统主要为草地生态系统，占地面积为333.90hm2、占比为42.11%。
（3）土地利用现状调查与评价

评价区域内的土地利用类型可划分为乔木林地、天然牧草地、耕地、河流水面（或内陆滩涂）等。
评价区土地利用类型面积统计见表3-2，评价区土地利用现状分布见图3-4。

表3-2    评价区土地利用类型面积、比例

一级分类
二级分类
面积hm2
占比
林地
乔木林地
73.76
9.30%
灌木林地
152.30
19.21%
草地
天然牧草地
333.90
42.11%
水域及水利设施用地
河流水面（或内陆滩涂）
140.05
17.66%
坑塘水面
4.65
0.59%
耕地
水浇地
51.78
6.53%
特殊用地
旅游度假设施用地
23.59
2.98%
住宅用地
农村宅基地
8.28
1.04%
交通运输用地
公路用地
4.53
0.57%
合计
792.84
100.00%
根据解译结果分析可知，生态评价区内土地利用现状以天然牧草地为主，面积约333.90hm2，占评价区总面积的42.11%，大面积分布于评价区；其余土地利用类型在评价区内零星分布。
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图3-4    土地利用类型现状图

（4）植被现状调查与评价

项目评价区植被均为地方常见物种，对照国家林业和草原局、农业农村部公告（2021年第3号）《国家重点保护野生动物名录》、《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》（内政办发〔2021〕78号），不存在重要物种的种群。

生态评价范围内各植被类型分布面积统计结果详见表3-3，植被类型现状见图3-5。

表3-3    评价区植被类型面积、比例

一级分类

二级分类

面积hm2
占比

乔木

小叶杨群落

73.76

9.30%

灌木

柠条锦鸡儿+沙蒿群落

152.30

19.21%

草本

本氏针茅+百里香群落

331.15

41.82%

芦苇+香蒲群落

1.75

0.22%

农田植被

农田植被

51.78

6.53%

非植被

非植被

181.10

22.84%

合计

792.84

100.00%

根据解译结果分析可知，评价区植被类型以草本群落（本氏针茅+百里香群落）为主，面积331.15km2，占总评价区面积的41.8%，大面积分布于评价区；其他植被类型分布面积较小。
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图3-5    植被类型现状图
评价区主要植被名录，见表3-5。

表3-4    评价区主要植被名录
序号

中文名

拉丁名

一、禾本科

1

本氏针茅

StipabungeanaTrin.

2

沙生针茅

Stipaglareosa P. Smirn.

3

披碱草

ElymusdashuricusTurcz.

4

羊草

Leymussecalinus(Georgi.) Tzvel.

5

芨芨草

Achnatherumsplendens (Trin.) Nevski

6

虎尾草

Chloris virgata Sw.

7

狗尾草

Setariaviridis(L.)Beauv

二、豆科

8
小叶锦鸡儿

Caraganamicrophylla Lam.

9

柠条锦鸡儿

Caraganakorshinskiikom.

10
紫苜蓿

Medicago sativa L.

三、菊科

11
油蒿

Artemisia OrdosicaKrasch

12
冷蒿

Artemisia frigidaWilld.

13
大籽蒿

Artemisia sieversiana.

14
黄花蒿

Artemisia annua.

15
苍耳

Xanrthiumsibiricum

16
蒲公英

Taraxacummongolicun Hand.-Mazz.

四、藜科

17
猪毛菜

Salsolacollina Pall.

18
刺藜

Chenopodiumaristaum L.

19
沙蓬

Agriophyllumsquarrosum(L.)Moq.

20
碱蓬

Suaedaglacua Bunge

五、伞形科

21
防风

Saposhnikoviadivaricate(Trucz.) Schischk.
六、十字花科

22
沙芥

Pugioniumcornutum(L.) Gaertn

23
独行菜

Lepidiumapetalum

七、杨柳科
22
杨树

Populus przewalskii Maxim.
八、松科
23
油松

Pinus tabulaeformis

评价区常见的野生动物名录，见表3-5。

表3-5    评价区域常见野生动物名录

序号

中文名

学名

分布生境类型

一、爬行纲Reptilia

（1）有鳞目 Squamata

1

荒漠沙蜥

Phrynocephalusprzewalskii

沙地、荒漠

2

荒漠麻蜥

Eremiasprzewalskii

沙地、荒漠

二、鸟纲 Aves

（1）鸡形目Galliformes

1

石鸡

Alectorischukar

草地、灌丛

2

雉鸡

Phasianuscolchicus

草地、灌丛

（2）鸽形目Columbiformes

1

毛腿沙鸡

Syrrhaptesparadoxus

草地、灌丛

（3）佛法僧目Coraciiformes

1

大斑啄木鸟

Picoides major

草地、农田

（4）雀形目Passeriformes

1

小短趾百灵

Calandrellarufescens

草地、沙地

2

蒙古百灵

Melandrellamongolica

草地、沙地

3

角百灵

Eremophilaalpestris Linnaeus

沙地

4

家燕

Hirundorusticalinnaeus

草地、农田

5

灰沙燕

Ripariariparia

草地、农田

6

麻雀

Passer montanus

草地、灌丛

7

喜鹊

Pica pica

草地、灌丛

8

秃鼻乌鸦

Cervusfruilegus Linnaeus

草地、灌丛

三、兽纲Mammalia

1

蒙古兔

Lepus toleipallas

草地、沙地

2

达乌尔鼠兔

Ochotona dauurica

草地、沙地

3

三趾跳鼠

Dipus sagitta

草地、沙地

3、环境空气质量现状

本项目为河道治理项目，不涉及排放特征污染物，基本污染物引用地方生态环境主管部门公开发布的质量数据
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。
4、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》，水、生态、土壤等环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本项目属于该导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表中“水利”中的“5、河湖整治工程，其他”，本项目编制环境影响报告表，属于IV类项目，根据导则IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，不开展地下水环境质量现状监测。
5、地表水环境质量状况

阿布亥川为季节性河流，发源于东胜区罕台镇，流向总体为东北向西南。阿布亥川为黄河一级支流窟野河的支流，流域呈不规则扇形，产流面积为529.5km2。阿布亥川河床由黄土和沙壤土组成，天然河道宽300~400m，主河槽平均宽150~200m，全河长约40km，平均比降6.5‰。
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图3-6  治理河段现状（环评阶段）
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》，水、生态、土壤等环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
本项目治理河道为季节性河流，无规划的水体功能。本项目属未批先建，已经施工完成，施工是在旱季河水断流时进行的。本次环评阶段仍为旱季河水断流季节，不具备地表水监测条件，故本项目不进行地表水监测。
6、声环境质量现状
项目声环境质量现状由内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2025年10月23日进行监测。

（1）监测点位
本次监测设置3个监测点。

（2）监测项目
等效连续A声级（Leq）。
（3）监测时间
监测1天，昼间（06：00-22：00）时段进行监测一次。项目夜间不进行施工。
（4）执行标准
本项目所在区域为农村地区，且周围无工矿企业或交通干线经过，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。
（5）监测结果
区域声环境监测及评价结果见下表。

表3-6     声环境监测结果
监测时间

监测点位名称
方位/距离
昼间dB(A)
监测值

标准值

达标情况

2025年10月23日

九城宫△1
E/紧邻
53
55
达标

张家塔△2
W/25m
51
达标

崔家塔△3
E/90m
50
达标

根据监测统计结果，项目昼间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准值。
7、土壤环境质量现状

项目土壤环境现状监测由内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2025年10月23日进行监测。

（1）监测点位及检测项目

为了解施工前河道淤泥中是否含重金属，特进行河道淤泥土壤质量监测。由于本项目属未批先建，河道清淤工程已经完成，清理的淤泥已弃至堆土场，由于淤泥中含有一定的有机质，故在对堆土场进行植被恢时，未在堆土场表面层摊铺表土，直接撒草籽进行植被恢复。所以本次在堆土场设1个土壤表层样监测点，以检测疏浚淤泥中重金属含量。
监测点位及监测项目设置见下表。

表3-7  土壤环境质量现状监测一览表

监测点位

取样层

检测项目

堆土场占地范围内（109°45′53.016″,39°47′54.320″）

表层样（0~0.2m）
镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
（2）监测方法、执行标准

监测方法参照相应国标或《环境监测分析方法》《土壤元素的近代分析方法》《土壤环境监测技术规范》的有关章节的要求进行采样及分析。标准执行《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值要求。

（3）监测结果

项目土壤现状监测及评价结果见下表。

表3-8    土壤现状监测及评价结果表

检测因子

单位

监测结果
标准限值（pH＞7.5）
砷
mg/kg

7.58
25
汞
mg/kg

0.0582
0.6
镉
mg/kg

0.10
100
铅
mg/kg

36
170
总铬
mg/kg

50
3.4
铜
mg/kg

11
190
镍
mg/kg
28
250
锌
mg/kg
53
300
由监测结果可知，项目监测点各监测项目均满足《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目施工前，河道左岸1+050~1+100，2+700~4+150，4+170~5+700，5+900~7+000，7+000~7+900；右岸0+000~0+200，0+250~0+500，0+800~0+900，0+950~1+470，0+750~0+880；原有护岸工程为土护岸或浆砌石护岸已破损严重。河道0+000~1+450，2+660~4+100，6+000~6+050，6+200~6+600，7+000~7+210，7+600~7+860段主河槽由于多年未清理，淤泥严重堆积，导致河槽凸凹不平。河道0+300，1+000两处分支河流汇入口上游，由于河道落差较大，导致冲刷严重。以上问题，导致此河段在雨季较大的洪水，会漫延至护岸之外，对护岸至河道管理范围内的植被造成破坏，且严重影响河道行洪。故本项目对治理河段进行护岸修复、河道清淤疏浚，并增加两处跌水工程。

	生态环境保护目标
	本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇阿布亥川（北起九城宫四星级旅游度假村，南至西阿布亥川汇入口），项目治理河道沿线两侧300m范围内无风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。
项目治理河段地表水为阿布亥川，不涉及生态保护红线，不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。
项目环境保护目标见下表。

表3-9    环境保护目标一览表
环境

要素

保护

目标

保护对象

保护要求
方位

距离(m)

工程段
人数
大气环境
张家塔
W
25
右三护岸工程
60
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单
九城宫度假区
E
0
左一护岸工程
/
崔家塔
E
90
左三护岸工程
150
杜家坡
E
300
左四护岸工程
125
声环境

张家塔
W

25
右三护岸工程
60
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
九城宫度假区
E

0
左一护岸工程
/
崔家塔
E

90
左三护岸工程
150
地表水

阿布亥沟主河道范围
防止污染河流水质，提高河道行洪能力
地下水环境

河道两侧外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

土壤

环境

占地范围内、占地范围外0.05km范围内滩涂草地等。
《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值要求
生态环境
评价区域（河道两侧各300m）内植被、景观、河道内生态系统、野生动物等

项目占用滩涂草地和水塘（堆土场）6.87hm2，需采用针茅草、羊草等当地草本植物进行植被恢复，恢复面积6.87hm2；禁止对占地范围外的植被造成破坏。


	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。

表3-10    环境空气质量标准
标准名称及级(类)别

污染因子

标准值

单位

限值

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 

SO2
年均值

μg/m3
60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年均值

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

mg/m3
4

1小时平均

10

O3
日最大8小时平均
μg/m3
160

1小时平均

200

TSP

年均值

200

24小时平均

300

PM10
年均值

70

24小时平均

150

PM2.5
年均值

35

24小时平均

75

（2）本项目所在区域为农村地区，且周围无工矿企业或交通干线经过，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。

表3-11    声环境质量标准
标准名称及级(类)别

污染因子

标准值

单位

限值

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

等效A声级

dB(A)

昼间

55
夜间

45
土壤环境参考执行《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB15618-2018）表1筛选值要求。

表3-12    土壤环境质量标准
环境要素
标准名称与级别
项目
标准值
单位
数值（≤）
土壤环境

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）

6.5＜pH≤7.5

镉

mg/kg
0.3

汞

2.4

砷

30

铅

120

铬

200

铜

100

镍

100

锌

250

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准
本项目运营期无废气产生，施工期的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
表3-13    大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度
颗粒物
周围外浓度最高点
1.0

（2）水污染物排放标准
本项目运营期无废水产生及排放。施工期包括施工废水和生活污水，施工废水主要为混凝土冲洗废水、养护废水、导流水，经临时沉淀池沉淀后回用于施工工序。施工期租用民房作为办公场所，设置临时化粪池，生活污水经收集后，定期拉运至装备产业园万利污水处理厂处理。
（3）噪声排放标准
本项目运营期无产噪声设备，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
表3-14    建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间
夜间
70

55

（4）项目运营期无固废产生，施工期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

	其他
	无


四、生态环境影响分析


	30

	40

	50

	60

	70


	起尘风速（m/s）

	0.003

	0.012

	0.027

	0.04

	0.075

	0.108

	0.147


	粒径（μm）

	80

	90

	100

	150

	200

	250

	300

	起尘风速（m/s）

	0.158

	0.174

	0.182

	0.20

	0.804

	1.005

	1.829


	粒径（μm）

	450

	550

	650

	750

	800

	950

	1050


	起尘风速（m/s）

	2.211

	2.614

	3.016

	3.418

	3.820

	4.222

	0.624




	0.2

	0.3
	0.4

	0.5



0.

	71


	10

	0.102

	0.172

	0.233

	0.283

	0.342


	15

	0.153

	0.208

	0.349

	0.433

	0.61


	20

	0.204

	0.343

	0.452

	0.574

	0.683



	从上表可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。本项目已施工完成，施工阶段已采取限制车速和保持路面清洁以减少车辆运输扬尘；运输、装卸建筑材料时，尤其针对沙土运输车辆，已采用封闭运输；对施工场地及施工道路每天洒水抑尘作业4～5次。   
（4）机械尾气
施工机械、汽车大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、NOx、碳氢化合物和烟尘。由于项目区域大而施工较为分散，在易于扩散的气象条件下，对周围环境的影响较小，且本项目属于未批先建，目前已通过工程竣工验收，该污染物也随即消失，故施工期燃油废气未对周围大气环境产生影响。
3、施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来自挖掘机、推土机、装载机、混凝土搅拌机等施工所需设备以及车辆产生的噪声，噪声值在75~ 100dBA。噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下：
[image: image16.png]Leqy=101g(>"10°H%)
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LA(r) =LA(r0)－20lg(r/r0)

式中：LA( r ) — 距声源r处的A声级，dB(A)；
      LA( r0 ) — 距声源r0处的A声级，dB(A)；
      r — 预测点距声源的距离，m；
      r0 — 距声源的参照距离，m，r0=1m；
      Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。
采用以上模型，对项目施工场地周边一定距离范围的噪声进行预测计算。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目主要施工设备噪声值随距离衰减情况见下表。
表4-3     项目主要设备噪声随距离的衰减情况
机械名称
源强
与噪声源不同距离的噪声值dB（A）
10m

20m

50m

100m

200m

250m

反铲挖掘机
85

65

58.98

51.02

45

38.98

37.04

推土机
85
65
58.98

51.02

47.5
41.98

40.04

运输汽车
85
65
58.98

51.02

47.5
41.98

40.04

蛙式夯实机
80

60

53.98

46.02

40

33.98

32.04

自行式振动碾
80

60

53.98

46.02

40

33.98

32.04

叠加值
86.36

68.36

62.34

54.97

48.95

42.93

40.99

由上表可知，在无遮挡的情况下，在每个施工区会多台设备同时使用，通过距离衰减，距离噪声源强10m左右昼间噪声值能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。因此，施工期禁止夜间施工。 
本项目属于未批先建，目前已通过工程竣工验收。经现场踏勘和查阅工程资料，本项目在张家塔、九城宫度假区施工段设置了隔声围挡，同时，在张家塔、九城宫度假区施工段采用噪声较小的小型施工设备，以上措施降噪量约25dB(A)，已保证紧邻的九城宫度假区段，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，有效降低施工噪声影响。
同时施工期还加强了施工管理，合理使用施工机械等降噪措施以减小施工期噪声对周边影响。合理安排施工作业时间，项目施工期未进行夜间施工，未在12：00~14：00进行高噪声施工作业。

采取以上措施后，本项目对周围声环境影响较小。 

4、施工期固体废物环境影响分析
项目施工期固体废物包括施工过程中产生的弃方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。
（1）弃方
本项目弃方为河道疏浚、土方开挖过程中产生的土方。
本项目弃方按设计要求进行集中堆放，禁止随意堆存。项目施工期疏浚开挖量为128420m3，土方开挖量为21900m3，土方回填量为14120m3，弃方量为136200m3。项目设1处堆土场，位于治理河段左岸起点处，河道主河槽以外河滩地至管理范围内，该地块为非法采砂形成的水塘，水塘口至塘底平均深度约5.5m，容积约12500m3，由非法采砂形成。本项目弃方填至该区域，有利于河道稳定和行洪。堆土场表土与弃土分区堆放。施工完成后，堆土场弃方经压实，基本与周围地形持平。由于疏浚淤泥中含有一定的有机质，故在对堆土场进行植被恢复时，未在堆土场表面层摊铺表土，直接撒草籽进行植被恢复，不影响河道行洪。堆土场采用羊草、针茅草等当地草本植物进行植被恢复。堆土场均采用低矮的草本植物进行植被恢复，不会影响河道行洪。
（2）建筑垃圾
施工期建筑垃圾主要为碎石、砂土等，类比《伊金霍洛旗㹀牛川河道治理工程》并结合本项目情况，建筑垃圾产生量约15t，施工过程中已经就地回填利用，用作坡式护岸的垫层，施工固体废物没有随意丢弃。
（3）生活垃圾
生活垃圾主要为施工人员的日常生活垃圾，产生量按照每人每天0.5kg计，工程施工人员高峰工人数为115人，施工期为8个月，则施工期内施工人员产生的生活垃圾约为13.8t，经现场踏勘和查阅工程资料，生活垃圾已经集中收集，统一送至环卫部门指定地点处理。

综上，本项目已施工完成，根据现场踏勘情况可知，各类固废均已得到合理处置，没有对周围环境造成影响。
5、施工期生态环境影响分析
（1）施工期陆生生态环境影响分析

施工对陆生生态的影响主要表现在施工占用土地对植被的破坏和施工活动对陆生动物以及鸟类的影响。工程占地包括永久占地和临时占地。工程永久占地会改变土地利用方式，减少区域植物生物量。施工临时占地主要为临时堆料场、堆土场、施工临时道路等。施工活动会对施工临时占地表土层及植被造成破坏，暂时减少区域植物生物量，项目已经施工结束，已进行植被恢复，将施工对生态环境的影响降到最低；工程施工对区域内陆生动物影响主要表现在工程占地、开挖和施工人员活动等干扰因素破坏植被，从而影响此范围内陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响，本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收，经现场踏勘和查阅工程资料，项目未对动物栖息地产生影响。

（2）施工期水生生态影响分析
阿布亥川河道属于季节性河流，非汛期无地表径流，基本无水生生物和底栖生物存在。本项目主体工程选择在非雨季、河流干涸的季节施工。本项目在疏浚清淤过程中，会在河道低洼处产生积水，即导流水，采用抽水泵及时将积水泵入罐车，通过罐车拉运至本项目沉淀池，进行沉淀处理。由于项目清淤过程是在河道断流季节进行，没有对河道水生生态产生影响。
施工停止后短期内可恢复，工程施工造成的影响是暂时的、局部的、可逆的，本项目已施工结束，经现场踏勘，项目施工期未对水生生态造成破坏。

（3）施工期土地利用类型影响分析

项目永久占地主要为护岸工程、跌水工程占地，占地面积为11.7hm2，本项目为河道整治工程，不涉及新增建设用地。工程临时占地主要为疏浚工程、临时堆料场、施工道路、堆土场，占地面积为38.08hm2，均在河道管理范围内，不涉及生态保护红线、文物保护地等区域。

项目永久占地不改变土地的原有使用功能。临时占地虽暂时改变土地使用功能，但是临时占地对土地利用类型影响是暂时的，随着施工结束和植被的恢复，临时占地将恢复原土地利用类型。本项目堆土场，位于治理河段左岸起点处，河道主河槽以外河滩地至管理范围内，该地块为非法采砂形成的水塘，其原始用地类型为河滩地，本项目将弃方填至该区域，是恢复其最初的土地利用类型，且有利于河床稳定和行洪。
因此，本项目已施工完成，根据现场踏勘情况可知施工期对土地利用功能影响较小。
（4）施工期对景观环境的影响
本项目施工期对评价范围内景观的影响主要为不利影响。工程建设将破坏占地范围内的地表植被，形成与施工场地周围环境反差较大的裸地景观，从而对施工场所周围人群的视觉产生冲击。目前本项目已施工结束，已落实工程植被恢复措施，经现场踏勘，项目施工期未对景观造成破坏。
6、施工期对土壤环境的影响
施工期对土壤的影响主要是施工占地破坏原有地表植被，易产生水土流失，破坏生态环境。施工过程中堆土场采取苫盖、拦挡等措施；本项目已施工结束，已经对临时占地采取植被恢复及绿化措施，已有效恢复部分植物资源，减少了水土流失，减小了对土壤环境产生的影响。
	

	运营期生态环境影响分析
	1、运营期大气环境影响分析

本项目运营期无废气污染物产生。

2、运营期水环境影响分析

本项目运营期无废水产生。项目将河道内淤泥清理疏浚后，能够提高河流水质，同时也有利于河道行洪。
3、运营期噪声影响分析

本项目运营期无噪声源，不产生噪声污染。

4、运营期固废影响分析

项目运营期无固体废物产生。

5、运营期生态环境影响分析
（1）运营期对河道内生态的影响

本项目已经建成，防洪标准提高，可有效收集雨季径流水，不仅可改善项目地的排洪条件，减少雨季径流雨水对环境的影响，还可提高阿布亥川河道的防洪能力。由于项目临时占地内的植被已恢复，占地范围内动植物及生态功能逐渐恢复，河道生态稳定性将会增加。

（2）运营期对水土流失的影响

本项目已经建成，护岸工程可减少汛期洪水对土质护岸及护岸外滩地的冲刷作用，有效降低因洪水冲刷造成的水土流失。因此本项目运营期对区域水土流失的防治具有正面作用。
（3）运营期对景观的影响
本项目已经建成，护岸工程将年久失修的破损护岸，修建为规范的坡式护岸或墙式护岸。河道清理疏浚工程将凸凹不平的主河道修整为平坦的河道。以上工程内容均有利于促进该区域的环境与面貌的改善。且护岸工程、清淤疏浚工程及跌水工程能够提高河道行洪能力，防止洪水漫延冲刷河道沿岸，形成沟壑等不良景观地貌。
因此，项目运营期对区域景观的影响是积极的、有益的。



	选址选线环境合理性分析
	项目为阿布亥川河道治理工程，位于阿布亥川河道管理范围内，治理河道长9.50km。项目设1处堆土场，位于治理河段左岸起点处，河道主河槽以外河滩地至管理范围内。项目在非汛期施工，施工完成后，弃方在堆土场摊铺，并覆表土，标高增大约0.3m，不影响河道行洪。
本项目治理河段，由于多年没有治理，河道两岸杂草丛生、下游淤积严重、河道岸坎不明显，洪水来临后漫滩，严重影响河道的行洪安全和岸坡的稳定。本项目已经建成，有利于保护周边环境，改善当地环境质量。

本项目治理河段中的护岸工程段，是因水流冲刷而已经产生塌岸或存在塌岸风险，不满足防洪要求的护岸位置，布置护岸工程总长8.76km。疏浚工程是针对主河道中，淤泥较厚（0.5m左右），影响主河道行洪的河段，本项目河道疏浚总长3.91km。跌水工程是位于河道落差较大，对河底存在较大冲刷影响的位置，本项目设置跌水2座。
本项目治理河段中破损的护岸段、河道落差较大的河段都是唯一，不存在工程位置的比选问题。
项目选址不涉及生态保护红线、文物保护地等区域。项目在总布局和选线上，从占地面积、土石方工程量方面都遵循最小原则，有利于减少施工扰动，减轻水土流失。
综上所述，本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、大气环境污染防治措施

本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。经现场踏勘和查阅工程资料，项目施工期实际采取的大气环境污染防治措施如下。
（1）施工扬尘

①采取分段施工，施工场地开挖、回填过程配备雾炮机喷雾抑尘；
②基础开挖等过程，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水防止扬尘；
③加强了堆土场管理，采取了土方表面压实、定期洒水、覆盖等措施；
④施工道路采取了洒水抑尘措施；
⑤加强运输管理，施工材料运输采用封闭性车辆或遮盖措施，防止扬尘污染；
⑥加强施工区域的管理，临时堆料场采取洒水抑尘，同时采用篷布苫盖散料堆。  
⑦在张家塔、九城宫度假区等大气环境敏感点设置围挡，并加强该工程段道路及场地的洒水频次，大风天气停止该工程段施工。
（2）机械尾气

加强对施工机械及车辆的检修和维护，没有使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，没有使施工现场车流量过大。使用了耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

2、水污染防治措施

本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。经现场踏勘和查阅工程资料，项目施工期实际采取的水污染防治措施如下。
①生活污水
施工期租用民房作为办公场所，设置临时化粪池，生活污水经收集后，已经定期拉运至污水处理厂处置。

②施工废水
本项目施工期废水主要为混凝土冲洗废水、养护废水、导流水，以上废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工工序，不外排。项目治理河道为季节性河流，本项目在非雨季施工，疏浚清淤过程中，会在河道低洼处产生积水，即导流水，采用抽水泵及时将积水泵入罐车，通过罐车拉运至本项目沉淀池，进行沉淀处理。
施工期在场区内设置1个临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排。
3、噪声污染防治措施

本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。经现场踏勘和查阅工程资料，项目施工期实际采取的噪声污染防治措施如下。
①合理规划了各个施工现场，统一布局；

②选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强；

③在施工区域等车流量较高的交叉路口设立标志牌，限制工区内车辆时速，并在路牌上标明禁止施工车辆大声鸣笛；

④合理安排施工机械的使用，减少噪声设备的使用时间。

⑤本项目在张家塔、九城宫度假区施工段设置隔声围挡，同时，在张家塔、九城宫度假区施工段采用噪声较小的小型施工设备，夜间和中午时段没有施工，有效降低了施工噪声对敏感点影响。
综上所述，采取上述降噪措施后，噪声的排放值可降至50~60dB(A)，且施工期产生的噪声多为点声源，其对声环境的影响是短期的、暂时的，本项目已施工结束，施工噪声影响已经结束。
4、固体废物处置措施

本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。经现场踏勘和查阅工程资料，项目施工期实际采取的固体废物污染防治措施如下。

（1）弃方
本项目弃方为开挖、回填过程产生的土方，河道疏浚过程产生的土方。
本项目弃方按设计要求进行集中堆放，没有随意堆存。弃方在河道主河槽以外，河滩地至管理范围内（堆土场），就地摊铺整平，并采用羊草、紫花苜蓿等草本植物进行植被恢复。本项目堆土场地块为历史遗留的水塘，由非法采砂形成，施工前水塘水量较少，向水塘中弃土之前，将底部积水抽至水罐车用于施工道路洒水抑尘。将水抽干后，再进行弃土填筑。由于施工前堆土场位置为水塘，故项目首先进行清淤疏浚工程，将弃方填至堆土场表土堆存区域，使表土堆存区域与周围地形持平，然后压实，用于护岸工程表土堆放。
本项目设1处堆土场，占地面积2.35hm2，表土最大暂存量1万m3，其他土方最大暂存量12万m3；堆土场容量能够满足本项目需求。

（2）建筑垃圾
施工期建筑垃圾主要为碎石、砂土等，施工过程中就地回填利用，用作坡式护岸的垫层，施工固体废物没有随意丢弃。
（3）生活垃圾
生活垃圾主要为施工人员的日常生活垃圾，生活垃圾集中收集后，统一送至环卫部门指定地点处理。

5、生态环境防治措施

（1）陆生生态保护措施
①施工期已经制定了切实可行的植被建设规划，合理调整评价区的植被结构。按照生态学原理，本项目选择土著种类羊草、紫花苜蓿、针茅草，遵循植被演替规律，在植被恢复的基础上进行环境美化，根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，防止物种侵袭等生态风险。 

②施工前进行表土剥离，厚度0.20m，剥离后的表土堆存到堆土场单独堆存。

③项目已经施工结束，并已将表土回用于土地整治，覆土厚度为0.20 m；采取机械和人工进行细平整。完工后对场地采取翻耕措施，翻耕后的施工区需恢复植被，播种量为羊草45kg/10000m2、针茅草30kg/10000m2、紫花苜蓿35kg/10000m2。播种方式，人工撒播，稍镇压，植被覆盖度不低于施工前。

④出苗后松土除草，干旱季节用洒水车浇水。播种翌年，缺苗断垄处进行补播，加强后期管理。
⑤已经划定最小的施工作业区域，严禁施工人员和器械超出施工区域对工地周边的植被、植物物种造成破坏，没有其他越界破坏植被的施工活动。
⑥责任主体、实施保障、实施效果：本项目生态恢复的责任主体为鄂尔多斯市东胜区水利事业发展中心，为确保水土保持和植被恢复措施的顺利实施，本评价要求建设单位留下足够的人员和资金进行此项工作，并接受相关主管部门的监督和管理。由于墙式护岸坡顶、堆土场植被覆盖度低于施工前，建设单位需安排专人负责后期对植被补水、施肥等，确保施工所破坏的区域的植被恢复到施工前的水平。

本项目已于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。项目各临时占地植被恢复情况如下。

5-1  植被恢复情况表
植被恢复位置
恢复面积/hm2
恢复植被类型
实际覆盖度
实施年限
备注
护岸工程项目区域
3.55
羊草、针茅草
低于施工前
2023年5月
已完工，墙式护岸坡顶、堆土场，需加强补植、管护，保证植被覆盖率不低于周围区域
临时堆料场（含废水临时沉淀池）
0.25
羊草、针茅草
不低于施工前

2023年5月

施工道路
0.72
羊草、针茅草
不低于施工前

2023年5月

堆土场
2.35
羊草、紫花苜蓿
低于施工前
2023年5月

合计
6.87
/
/
/
/
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墙式护岸坡顶植被恢复情况
坡式护岸顶部区域植被恢复情况
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堆土场植被恢复情况
临时道路植被恢复情况
（2）水生生态保护措施
①生态影响的消减措施
施工期间，严禁施工人员随意将各类固体废物、污废水，如生活垃圾等，直接丢弃或泼洒在主河道或河道管理范围内，尤其禁止丢弃有毒有害物质。

②生态管理等措施
施工期开展了生态影响调查，主要对与施工相关的区域进行监测。通过监测加强对生态的管理，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态环境向良性或有利方向发展。
（3）施工期土地利用的保护措施
①项目建设时已经尽量减少了施工占地，目前已经施工结束，已经对施工过程中对地表造成的破坏面的施工便道及临时用地进行平整，并减少了水土流失量。
②临时堆料场、堆土场已经及时平整，并已经进行植被恢复，减少了裸露面的水蚀和风蚀。
③施工期已将影响范围控制在最低限度，尽量保持自然景观。

6、土壤环境防治措施
本项目属于未批先建，于2022年10月开工建设，2023年5月完工，目前已通过工程竣工验收。经现场踏勘和查阅工程资料，项目施工期实际采取的土壤污染防治措施如下。
项目施工过程中堆土场中的表土堆放区域采取苫盖、拦挡等措施，其他土方堆存区，及时进行摊平压实；项目已经施工结束，已经对临时占地采取植被恢复及绿化措施，已有效恢复植物资源，防止水土流失，减小了对土壤环境产生的影响。

	运营期生态环境保护措施
	项目为河道治理工程，项目已经建成，有利于保护周边环境，改善当地环境质量。项目运营期无“三废”产生及排放。

运营期已经加强临时占地内植被的管护，若植被不能成活，及时播撒草籽进行补种，保证占地范围内动植物及生态功能不低于施工前的水平。同时，保留堆土场四周的砖混截水沟，防止堆土场恢复的植被被雨水冲刷。
另外，已经加强雨季护岸工程巡护，尤其是极端天气造成的洪水，对护岸工程的影响。

	其他
	无

	环保投资
	项目总投资2856.34万元，其中环保投资34万元，占总投资1.19%。项目环保投资一览表见表5-2。

表5-2    工程环保投资一览表
环境要素

污染源

治理措施、设施

投资

（万元）

废气

施工扬尘

采取分段施工，施工场地开挖、回填过程配备雾炮机喷雾抑尘。张家塔、九城宫度假区等大气环境敏感点设置围挡，加大洒水抑尘频次。
15.5
物料堆放扬尘

临时堆料场、堆土场采取苫盖、洒水抑尘措施。
运输扬尘

施工材料运输采用封闭性车辆或遮盖措施；施工道路采取洒水抑尘措施。
施工机械、车辆尾气

加强机械、车辆的管理和维修，排放尾气较多的施工机械安装尾气净化器。
废水

施工废水
主要为混凝土冲洗废水、养护废水、导流水，经临时沉淀池沉淀后回用于施工工序。采用抽水泵及时将导流水泵入罐车，通过罐车拉运至本项目沉淀池处理。
1.0
生活污水

施工期租用民房作为办公场所，设置临时化粪池，生活污水经收集后，定期拉运至污水处理厂处置。

0.5
噪声

产噪设备

禁止夜间施工，采用先进低噪声设备，合理安排施工机械的使用，减少噪声设备的使用时间。在张家塔、九城宫度假区施工段设置隔声围挡，同时，在张家塔、九城宫度假区施工段采用噪声较小的小型施工设备，禁止夜间和午间施工。
1.0
固废

堆土场
弃方在河道主河槽以外两侧河滩地至管理范围内，就地摊铺整平，并进行植被恢复。
5.0
建筑垃圾
建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎石、砂土等，施工过程中就地回填利用，用作坡式护岸的垫层。

0.5
生活垃圾
生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。
0.5
生态

施工完成后，对临时占地，采用草本植物进行植被恢复，恢复面积6.87hm2。

10
合计
34



六、生态环境保护措施监督检查清单

	   内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工完成后，对临时占地进行植被恢复，绿化物种选择适宜当地生长的品种羊草和紫花苜蓿等草本植物。
	植被覆盖率不低于施工前
	植被恢复面积6.87hm2
	植被覆盖率不低于施工前，且不影响河道行洪

	水生生态
	项目在非汛期施工，因此施工过程对水生生态影响较小。
	--
	--
	--

	地表水环境
	施工废水经临时沉淀池沉淀后回用；施工期租用民房作为办公场所，设置临时化粪池，定期拉运至污水处理厂处置。
	--
	--
	--

	地下水及土壤环境
	项目无废水外排，固废妥善处置，对地下水及土壤环境影响较小。
	--
	--
	--

	声环境
	禁止夜间施工，采用先进低噪声设备，合理安排施工机械的使用，减少噪声设备的使用时间。在张家塔、九城宫度假区施工段设置隔声围挡，同时，在张家塔、九城宫度假区施工段采用噪声较小的小型施工设备，禁止夜间和午间施工。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	--
	--

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	施工材料运输采用封闭性车辆或遮盖措施；配置洒水车，施工道路、施工场地等每天洒水1~2次；临时堆料场、堆土场采取苫盖、洒水抑尘措施。张家塔、九城宫度假区等大气环境敏感点设置围挡，加大洒水抑尘频次。机械设备和运输车辆安装尾气净化器。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	--
	--

	固体废物
	弃方在河道主河槽以外河滩地至管理范围内，就地摊铺整平，并进行植被恢复。建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎石、砂土等，施工过程中就地回填利用，用作坡式护岸的垫层。生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理。
	不外排，有完善的管理制度与定期收集、清理、运输制度
	--
	--

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	--
	--
	--
	--

	环境监测
	--
	--
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	--


七、结论

	综上所述，鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程符合国家产业政策，产生的各项污染物经采取本报告提出的环保措施后，均可得到有效处置，达标排放，项目对环境的影响较小。从环保角度分析，项目建设可行。
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委托书
内蒙古聚力山水环境检测有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环境保护管理的规定，现委托贵公司承担“鄂尔多斯市东胜区阿布亥川河道治理工程”环境影响报告的编制工作。

请贵公司接收委托后按国家环境影响评价的相关工作程序，正式开展编制工作。
特此委托。
鄂尔多斯市东胜区水利事业发展中心
2025年9月20日
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项目位置





项目选址





工程管理范围





堆土场





旅游设施用地





堆土场





附图一                                   项目地理位置图





5km





项目地理位置





本项目








河道管理界








附图二                                  项目周边关系图





1#跌水工程





堆土场





导流堤





2#跌水工程





疏浚河段





护岸工程





河道管理边界





临时堆料场





图例


      河道管理范围边界


护岸工程


清淤疏浚河段


跌水工程


堆土场


临时堆料场


临时道路





临时道路





附图三                              项目总平面布置图





附图四                              项目土壤环境监测布点图





护岸治理前





护岸治理后





河道疏浚后





河道疏浚前





附图五  项目施工前后对比图
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