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（污染影响类）

项目名称：东胜区有害垃圾临时贮存场扩建项目

建设单位：鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心
编制日期： 2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	东胜区有害垃圾临时贮存场扩建项目 

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	陈琛
	联系方式
	15949458585

	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区民族东街北侧巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区）

	地理坐标
	（110度1分31.568秒，39度49分27.344秒）

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业--101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置－其他

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

(扩建

□技术改建
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	8
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	100%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：             
	用地
	利用现有2间房间40.8m2进行建设，不新增占地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，本项目无需设置专项评价，具体见表1-1。
表1-1    专项评价设置原则表
专项评价 的类别
设置原则
本项目情况
是否设置 专题评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。

否

地表水
新增工业废水直排建设项目（专用车辆外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目不产生生产废水，不新增生活污水。
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质贮存量超过临界量的建设项目。
本项目无有毒有害和易燃易爆危险物质。
否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的 污染类建设项目。
本项目不涉及生产用水。
否

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目为危险废物贮存库建设项目，不涉及海洋工程。

否



	规划情况
	《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》

	规划环境影响

评价情况
	 本项目位于鄂尔多斯市东胜区民族东街北侧巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区），根据《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》，项目所在区域用地性质为市政公用设施用地，项目建设符合国家产业政策，因此，本项目建设符合规划要求。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他

符合性分析
	1.生态环境分区管控要求符合性分析

（1）生态保护红线

根据2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元83个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%，本项目位于鄂尔多斯市东胜区，所在区域属于重点管控单元。重点管控单元要求为：该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目污染物产生量小，且针对废气、固废、噪声均采取了妥善合理的处理处置措施，污染物均达标排放，对区域生态环境质量影响轻微；同时项目所在区域不涉及重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，即不涉及生态红线。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区2024年生态环境质量状况公报：全区环境空气六项污染物年均达标。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，为环境空气质量达标区。根据对项目施工及运营期的污染物排放情况及所采取的措施进行影响分析，污染物排放能够达到相关排放标准及要求，项目自身对环境的污染可降到当地环境能够容许的程度，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量基本可以保持现有水平，因此项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目在运营过程中有一定量的电力资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（2023动态更新版）以及鄂尔多斯市生态环境管控分区图，本项目属于鄂尔多斯市东胜区重点管控单元中的东胜区城镇边界（ZH15060220010），本项目与该管控单元要求符合性分析见表1-2。本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图见附图2，本项目在内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果见附图3。

表1-2本项目与东胜区城镇边界（ZH15060220010）管控单元符合性分析
管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
 本项目不涉及燃煤锅炉。

符合

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、迁建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，本项目采取严格防渗措施后，运营过程中不会对地下水和土壤造成污染；本项目运营过程中无废气产生，不涉及重金属及恶臭气体的排放。
符合

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
本项目不涉及地下水。

符合

污 染

物 排

放 管

控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改建、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。
本项目运营过程 

 中无废水产生。

符合

资 源

利 用

效 率

要求

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。
本项目运营过程 

 中不涉及用水。

符合

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目不涉及地下水开采。
符合

综合以上分析，本项目建设符合生态环境分区管控要求。

2.选址合理性分析

本项目位于鄂尔多斯市东胜区民族东街北侧巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区），不新增占地，利用现有2间房间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。本项目厂界500米范围内涉及的敏感目标有项目北侧的传祥环保小区和莱茵青青家园，项目南侧的尊园小区和东青小学，本地区常年主导风向为南风，敏感目标位于主导风向的下风向处，本项目无废气排放；根据建设项目产排污分析，项目运营期不产生废气和废水；收集的危险废物暂存至危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置；噪声经基础减振，建筑隔声后能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，因此，本项目对周边环境影响较小；项目选址范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区，也不存在历史遗留环境问题。鄂尔多斯市东胜区文物局于2025年9月19日对该项目出具了选址意见的函，根据该文件内容，项目用地范围地表不涉及已知文物古迹，原则同意该项目选址。因此从环境保护角度分析，本项目选址合理。

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）选址要求符合性分析见表1-3。

表1-3 与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）选址要求符合性分析

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）选址要求
本工程符合性分析内容
符合性

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目利用现有2间房间进行建设，不新增占地；本项目满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求；建设单位已委托环评机构依法进行环境影响评价。
符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
本项目利用现有2间房间进行建设，不新增占地，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，选址区域不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
符合
贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目五公里范围内不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库等，选址不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
符合
贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本项目厂界500米范围内涉及的保护目标有项目北侧的传祥环保小区和莱茵青青家园，项目南侧的尊园小区和东青小学，本地区常年主导风向为南风，敏感目标位于主导风向的下风向处，本项目无废气排放。
符合
3.项目与相关标准规范的符合性分析

（1）本项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求符合性分析见表1-4。

表1-4《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求符合性分析
危险废物收集 贮存 运输技术规范

（HJ2025-2012）要求

本工程符合性分析内容

符合性

4.3危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。
本项目主要从事危险废物贮存，本次环评要求建设单位建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。
符合

4.6危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。
本项目主要从事危险废物贮存，危险废物特性为毒性，本次环评要求建设单位对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。
符合

5.3危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
本次环评要求建设单位对危险废物的收集制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
符合

5.4危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。
本次环评要求收集的废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装。
符合

6.2 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的相关要求

本项目危险废物贮存库的设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的相关要求。

符合

6.3 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

本次环评要求建设单位严格按技术规范要求配备通讯设备、照明设施和消防设施。

符合

6.4 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目不新增占地，利用现有2间房间进行建设，每间内只存放一种危废，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

符合

6.7 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

本次环评要求建设单位对本项目收集、贮存的危险废物贮存期限严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

符合

6.8 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参 照 HJ2025-2012 附录 C 执行。

建设单位已按照 HJ2025-2012 附录C内容建立危险废物贮存的台账制度、危险废物出入库交接记录。

符合

6.9 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 附录 A 设置标志。

本次环评要求建设单位在建设施工结束后按照 GB18597附录 A 设置相应标志。

符合

（2）本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求符合性分析见表1-5。

表1-5  与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求符合性分析

项目

建设内容（条件及要求）

本工程符合性分析内容

符合性

总体要求

4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
本项目利用现有2间房间进行建设，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求改建成2间危险废物贮存库。
符合

4.2贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，利用现有2间房间改建成2间危险废物贮存库，总建筑面积40.8m2，每间设计最大贮存规模为2t。

符合
4.3 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
本项目废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，并在2间危险废物贮存库内单独存放。

符合

4.4 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，贮存过程中不产生废气。

符合

4.5 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，定期委托有资质单位处置。

符合

4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
贮存库内外、危险废物包装等均按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施和场所标志，各贮存区危险废物设分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

符合

4.7 HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目后期在危险废物贮存库内设置监控，并做好转运联单，满足要求。

符合

4.9 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，不属于在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。

符合

贮存设施污染控制要求

6.1 一般规定

6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

本项目利用现有2间房间进行建设，不新增占地，房间现有地面已进行硬化处理。新增2间危险废物贮存库均为全封闭结构，具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等污染防治措施。不露天堆放危险废物。

符合

6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

本项目在1间危险废物贮存库内仅贮存废灯管类，在另1间危险废物贮存库内仅贮存废药品类及其包装物。

符合

6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

符合

6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本次环评要求危险废物贮存库地面及墙裙达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

符合

6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本项目危险废物贮存库采取相同的防渗、防腐工艺。

符合

6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目设双锁双人保管措施，并张贴警示，库外设摄像头，防止无关人员进入。

符合

6.2 贮存库
6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

本项目在2间危险废物贮存库内各自单独存放一种危险废物。

符合

6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废。
符合

6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB16297 要求。

本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，不对其进行拆解，仅贮存。本项目采用换气扇加强房间内通风。
符合

容器和包装物污染控制要求
7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

本项目容器和包装物材质为纸箱和塑料袋与本项目危险废物相容。

符合

7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

符合

7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

本项目纸箱单层堆放，不产生变形、破损泄漏。

符合

7.4 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

本项目塑料袋封口严密，无破损泄漏。

符合

7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废。

符合

7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。

纸箱和塑料袋外表面保持清洁。

符合

贮存过程污染控制要求
8.1 一般规定
8.1.1 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，并在2间危险废物贮存库内单独存放。

符合

8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废。

符合

8.1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，不产生废气。

符合

8.2 贮存设施运行环境管理要求
8.2.1 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不会存入。

符合

8.2.2 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，贮存点采用库房形式，可保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

符合

8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

本项目收集的危险废物均采用全密闭包装，车辆不残留危险废物，不涉及车辆清洗。

符合

8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

贮存设施运行期间，设电子台账并保存。

符合

8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

建设单位在项目运行前制定环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

符合

8.2.6 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

建设单位根据规定制定了

相应的环境监测计划，本次扩建纳入全场监测计划。

符合

8.2.7 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

建设单位建立危险废物贮存库全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

符合

污染物排放控制要求

9.1 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB 8978规定的要求。

本项目运营过程中无废水产生。

符合

9.2 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合GB 16297和GB 37822规定的要求。

本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装。营运中不对其进行拆解，仅贮存。本项目不产生废气。采用换气扇加强房间内通风。

符合

9.3 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB 14554规定的要求。

符合

9.4 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。

本项目按照要求进行转运，并将转运联单保存。

符合

9.5 贮存设施排放的环境噪声应符合GB 12348 规定的要求。

本项目的换气扇采取低噪设备，通过基础减振等措施后可达标排放。

符合

环境应急要求

11.1 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。

环评要求建设单位将本项目纳入应急管理体系，定期开展必要的培训和环境应急演练，并与当地应急机构形成长期有效联动机制。并配备专门人员管理，设置照明设施，消防配置手提式灭火器等应急装备和物资。

符合

11.2 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。

符合

11.3 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，建设单位应启动相应防控措施，若有必要将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。

符合

4.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，视为允许类，因此项目建设符合国家产业政策及要求。



二、建设项目工程分析

	
	东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区）位于鄂尔多斯市东胜区民族东街北侧，占地面积为1300㎡，场区内共有8间库房。鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心利用现有的两处房屋作为危险废物贮存库总占地面积40m2，用于贮存附近区域已收集的有害垃圾，可贮存废电池类0.1t/a、废灯管类 30kg/a、药品类及其包装物30kg/a、废油漆和溶剂类及其包装物0.01t/a、废温度计、血压计类0.01t/a、杀虫剂类及其包装物0.01t/a、废胶片、废相纸类0.01t/a、废矿物油及其包装物0.01t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录危险废物豁免管理清单中1.生活垃圾中的危险废物（家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的废药品、废杀虫剂和消毒剂及其包装物、废油漆和溶剂及其包装物、废矿物油及其包装物、废胶片及废相纸、废荧光灯管、废含汞温度计、废含汞血压计、废铅蓄电池、废镍镉电池和氧化汞电池以及电子类危险废物等）豁免环节：收集；豁免条件：按照各市、县生活垃圾分类要求，纳入生活垃圾分类收集体系进行分类收集，且运输工具和暂存场所满足分类收集体系要求；豁免内容：从分类投放点收集转移到所设定的集中贮存点的收集过程不按危险废物管理；因此本项目收集过程中无需按照危险废物管理。
随着城市经济的高速发展，提供了大量的就业岗位，吸引大量的人才来此定居，鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心在日常运营过程中发现废灯管类、废药品类及其包装物危险废物量持续增多，现有危险废物贮存库已不能满足贮存要求，因此建设单位决定扩建2间危险废物贮存库。建设单位利用现有的2间长5.1m×宽4m×高3.5m空房间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行改建，从而满足日益增长的要求。本项目每间危险废物贮存库设计最大贮存规模均为2t，其中1间单独存放废灯管类，另1间单独存放废药品及其包装物。
1.工程概况

（1）项目名称：东胜区有害垃圾临时贮存场扩建项目
（2）建设单位：鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心
（3）建设地点：鄂尔多斯市东胜区民族东街北侧巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区）。本项目交通位置图见附图1。
（4）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，利用现有工作人员3人；项目年工作365天，每天8小时。
（5）项目投资：本项目总投资8万元，全部为环保投资，环保投资比例100%。
2.建设规模及内容

建设规模：本项目利用巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区）现有2间房间进行改建，仅临时贮存废灯管类和废药品类及其包装物，其中废灯管类1t/a、废药品类及其包装物2t/a。改扩建后全场可贮存废电池类0.1t/a、废灯管类1t/a、药品类及其包装物2t/a、废油漆和溶剂类及其包装物0.01t/a、废温度计、血压计类0.01t/a、杀虫剂类及其包装物0.01t/a、废胶片、废相纸类0.01t/a、废矿物油及其包装物0.01t/a。
建设内容：本项目利用巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区）现有2间房间（每间长5.1m×宽4m×高3.5m）进行改建，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，项目工程组成见表2-1。

表2-1  项目工程组成一览表

工程内容

项目名称

现有工程建设内容
扩建项目主要建设内容

备注

主体工程

危险废物贮存库（现有）
2间，每间占地面积为20m2。西侧房间分为4个暂存区域：电池类暂存区2m2，灯管类暂存区4m2、温度计和血压计类暂存区1m2、废胶片和废相纸类暂存区1m2，每个暂存区放置1个三层置物架，各置物架之间预留0.5m宽过道。东侧房间分为4个暂存区域：药品及其包装物暂存区6m2、废油漆和溶剂及其包装物暂存区、杀虫剂及其包装物暂存区、废矿物油及其包装物暂存区共占地2m2，放置于三层置物架上，每层放置一种危废，每层之间设有隔板，各置物架之间预留0.5m宽过道，沿墙角设置0.1m宽度的导流渠。
调整现有危险废物贮存库内的危险废物种类及贮存量。西侧贮存库电池类贮存区仍为2m2，温度计和血压计类贮存区增至4m2，废胶片和废相纸类贮存区增至2m2，不再贮存废灯管类；东侧贮存库废矿物油及其包装物贮存区增至4m2，废油漆和溶剂及其包装物贮存区增至2m2，杀虫剂及其包装物贮存区增至2m2，不再贮存药品及其包装物；其余建设内容不变。
原有西侧房间暂存种类减少，不再贮存废灯管类，贮存量调整；原有东侧房间暂存种类减少，不再贮存废药品及其包装物，贮存量调整；
危险废物贮存库

/
总建筑面积40.8m2，利用原生活垃圾填埋场垃圾展示区的2间房间，每个房间的尺寸为长5.1m×宽4m×高3.5m。房间均为全封闭式砖混结构。门口处张贴危险废物暂存标识及存放说明；本项目危险废物贮存库设计最大贮存规模4t，其中主要暂存废灯管类1t/a、废药品类及其包装物2t/a；危险废物贮存库地面及墙裙需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，基础防渗措施为防渗层至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
改建
事故池
危险废物贮存库外南侧设0.3m3的事故收集池，用于收集事故废液。

/
/
公用工程

给排水

项目无生产、生活用水。

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，不涉及生产用水；本项目运行过程中无废水产生
/
供电

项目由市政电网供电。
依托市政供电

依托

供暖

/
本项目无需供暖。
/

消防

贮存场内备4个干粉灭火器、1个

装满消防沙的箱子等消防设施。

配备干粉灭火器、灭火毯、砂箱、消防斧、消防桶等消防设施
依托

环保工程

废气
项目为封闭式库房，安装换气扇通风。
本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废，不对其进行拆解，仅贮存，贮存过程中无废气产生；评价要求加装换气扇，加强房间内通风
新建
废水

项目无生产废水、生活污水产生。

无废水产生

/

噪声
本项目采取来往运输行驶车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施。

采用来往运输车辆限速行驶、禁止鸣笛等措施。
新建
固体废物

本项目产生废弃含油手套和含油抹布，集中收集后，交由内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司进行最终处置。
本项目贮存过程无固体废物产生

/

其他

防渗

贮存场内地面防渗建设采用C50混凝土+高分子防水布（2mm）+10cm混凝土+环氧地坪漆（2mm）进行防腐、防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。墙体墙围防渗高度为1m，其防渗建设同上。存放废矿物油的东侧房间门口设置厚12cm，高20cm围

挡，沿墙角开挖引流槽宽10cm深3cm。
/
/
/
本项目危险废物贮存库的地面、墙裙均按照环评要求进行防渗、防腐、防漏措施，地面防渗、防腐、防漏建设采用50cmC50混凝土+2mm厚HDPE膜+10cmC50混凝土+2mm环氧地坪漆，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，墙裙防渗高度至少不低于50cm，防渗建设同地面。
新建
3.主要生产设备
本项目主要新增设备见表2-2。

表2-2        项目新增设备一览表

序号

设备名称

数量

用途

1

换气扇
2台

用于换气

2

监控

3套

监控

3

防爆照明灯

2台

照明

4

干粉灭火器
4个
消防设施
5

砂箱
1个
消防设施
6
灭火毯
1个
消防设施
7
消防斧
1把
消防设施
8
消防桶
1个
消防设施
9
铁锹
1把
消防设施
4.收集、贮存方案
（1）收集、储存方式

本项目暂存鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心收集的生活垃圾中的危险废物，包括废灯管类、废药品类及其包装物，各危险废物根据各自类别分区存放于相应危险废物贮存库区域，定期委托有资质单位进行收集处置。各危险废物分类存放，严禁人为混杂或掺水，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）规范设置标识标牌，由专人管理，其他人不得进出。

运输方式

根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质”。

本项目外部运输依托有资质单位进行运输，本项目危险废物在收集后运送中途不更换容器。并根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）的规定，执行危险废物转移联单制度。

本项目建设完成后，本项目不新增危险废物种类，新增危险废物贮存库设计贮存情况见表2-3，贮存危险废物特性见表2-4。

表2-3   本项目新增危险废物贮存库设计贮存情况

序号

名称

设计最大贮存量

规格

预计年产生量

新增贮存量
转运频次

1

废灯管类
2t

纸箱
1t

0.97t
1次/年

2

废药品类及其包装物
2t

塑料袋装
2t

1.97t
1次/年

表2-4    危险废物特性

序号

废物名称

废物代码

废物类别

物理性状

危险特性

来源及产生工序

1

废灯管类
900-023-29
HW29 含汞废物
固体
T

主要为废荧光灯管，来源于家庭生活
2

废药品类及其包装物
900-002-03
HW03废药物、药品
固体

T

来源于家庭生活



	建设内容
	5.公用工程

（1）给排水

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，不涉及生产用水；本项目运行过程中无废水产生。

（2）供暖

本项目冬季无需供暖。
（3）供电

本项目用电依托现有市政供电。

（4）消防

本项目在依托现有危险废物贮存库门口处的4个干粉灭火器、1个灭火毯、1个砂箱、1把消防斧、1个消防桶和1把铁锹。

6.厂区平面布置

本项目位于鄂尔多斯市东胜区民族东街北侧巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区），本项目利用现有2间房间进行建设，不新增占地，本项目与厂区平面布置关系图见附图4，危险废物贮存库平面布置见附图5。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期

施工期需将2间房间对地面及墙裙重新建设防渗工程；按照施工工序可分为土建工程、防渗工程等阶段。施工期工艺流程及产污环节见下图1。

[image: image9]
图1   施工期工艺流程及产污环节图
（2）主要产排污环节

本项目施工期约1个月，施工过程产生污染工序如下。

①废气

施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械废气等。

②施工废水

本工程施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水。

③施工噪声

施工期噪声来源于施工中的机械设备运行和交通噪声。

④固体废物

本项目的固体废弃物包括施工人员的生活垃圾和拆除产生的建筑垃圾。

2.运营期

本项目仅临时贮存废灯管类和废药品类及其包装物，不涉及其利用及处置。项目运营期主要工艺流程及产污环节图如下：
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图2   工艺流程及产污节点示意图
工艺流程如下：

（1）危险废物：危险废物主要来源于对附近区域的生活垃圾中含有的有害垃圾进行分类暂存，本项目不涉及危废的分类，不需要在厂区内进行分装、倒罐。

（2）收集运输：暂存的危废由收集单位的运输车直接运送至本项目危险废物贮存库。危险废物主要采取塑料袋或纸箱进行密闭包装，装有危险废物的容器必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中所要求的危险废物标签（有害/可燃）。

（3）卸车、入库：收集单位的运输车将货物运输进厂，卸车前进行危险废物登记。在厂区卸车区域进行危废的分类卸车，再通过叉车将桶装、袋装的危险废物转移至厂区危险废物贮存库内。本项目不涉及转运容器及运输车辆的清洗。

（4）分区贮存、运行管理：根据收集的危险废物种类、性质、形态等，将危险废物分类暂存于拟建项目对应的贮存区，危废贮存的全程不进行拆封、颠倒、分装、混装等操作，各类危险废物于室温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，各危险废物分类、分区存放。危险废物贮存现场设置专职管理人员，安装连续视频监控设施，负责对危险废物的贮存进行管理和监控，管理人员每天定时巡视危险废物贮存库内危险废物的包装物，发现破损立即采取措施清理更换。所有进出危险废物建立危险废物台账，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、日期、接收单位等，并保留5年，保证危险废物无流失并彻底处置。危废的暂存、运营管理由鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心负责。

（5）装车过磅

在装车前进行危险废物的过磅计量并登记。

（6）出库

当危险废物贮存到一定量后，提前通知危废处置单位派具有专业危险废物运输资质的车辆进行转运。待装车后根据当天暂存量大小的增减与运输车辆的数量做好登记工作，建立收集、贮存、转移台账，不违规转移，转移过程路线要求同收集运输要求。

产污环节分析： 
（1）废气：本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废。废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，不对其进行拆解，仅贮存，无废气产生。 

（2）废水：本项目运行过程中无废水产生。
（3）噪声：本项目主要噪声源为车辆运输噪声。

（4）固体废物：本项目不产生固体废物。
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	1.现有工程环保手续履行情况
2020年5月建设单位委托鄂尔多斯市希隆环保科技有限公司编制完成《鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局有害垃圾临时贮存场建设项目环境影响报告表》并于2020年7月16日取得鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局环评批复（东环审字〔2020〕18号文）；2021年6月29日建设单位完成了环境风险应急预案备案，备案编号为1506022021031L；2024年3月6日建设单位对鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局有害垃圾临时贮存场建设项目进行了自主验收。
2.现有工程概况
项目利用现有的2间房间作为危险废物贮存库，总占地面积40m2，用于贮存附近区域已收集的有害垃圾，可贮存废电池类0.1t/a、废灯管类30kg/a、药品类及其包装物30kg/a、废油漆和溶剂类及其包装物0.01t/a、废温度计、血压计类0.01t/a、杀虫剂类及其包装物0.01t/a、废胶片、废相纸类0.01t/a、废矿物油及其包装物0.01t/a。
3.现有工程污染物排放
（1）废气

根据《鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局有害垃圾临时贮存场建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中可知，危险废物贮存库2间房屋均设置换气扇，贮存过程中产生的少量有机废气通过换气扇无组织排放，废气验收监测数据可知，无组织排放的非甲烷总烃最大浓度值为1.21mg/m³，苯、甲苯、二甲苯浓度值均为未检出，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（2）废水

根据《鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局有害垃圾临时贮存场建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中可知，项目运营过程中不产生生产废水和生活污水。
（3）噪声
根据《鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业局有害垃圾临时贮存场建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中可知，厂界昼间噪声值在50.1dB（A）~57.3dB（A）之间，夜间噪声值43.1dB（A）~46.7dB（A）之间，昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

固体废物

本项目运营期主要贮存废电池类、废灯管类、药品类及其包装物、废油漆和溶剂类及其包装物、废温度计、血压计、杀虫剂及其包装物、废胶片、废相纸类、废矿物油及其包装物。

废灯管类、废温度计、血压计等交由鄂尔多斯市鼎势再生资源有限责任公司定期拉运处理；废电池类、废药品及其包装物、废油漆和溶剂类及其包装物、废杀虫剂类及其包装物、废胶片和废相纸类、废矿物油及其包装物等交由内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司定期拉运处理；本项目产生含油手套和抹布集中收集后，交由内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司定期拉运处理。

危险废物贮存库2间房屋地面防渗建设采用C50混凝土+高分子防水布(2mm)+10cm混凝土+环氧地坪漆(2mm)进行防腐、防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。墙体墙围防渗高度为1m，其防渗建设同上。存放废矿物油的东侧房间门口设置厚12cm，高20cm围挡，沿墙角开挖引流槽宽10cm深3cm。东侧贮存半固态和液态类危险暂存区已建设导流渠及事故池。导流渠连接至事故池，导流渠和事故池也已采用C50混凝土+高分子防水布(2mm)+10cm混凝土+环氧地坪漆(2mm)进行防腐、防渗处理。有害垃圾贮存场院落及贮存场均设置防盗锁，并设置危险废物标签标识，其内已配备干粉灭火器、灭火毯和消防沙箱等消防设施，安装防爆照明灯，贮存场内外设置视频监控设备。

4.现有主要环境问题及整改措施
（1）现场存在问题

1.根据现场踏勘，本项目未按环评监测计划的要求进行自行监测；

2.突发环境事件应急预案已过期。
（2）整改措施

1.严格按照环境影响批复文件及环评报告进行自行监测计划。自行监测计划见表2-5。

表2-5    环境监测内容及计划

监测要素

监测点位

监测项目

监测频次

废气

厂界

非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
1次/年

噪声

厂界外1m

等效A声级

1次/季

2.修编突发环境事件应急预案，并重新备案。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状 

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月4日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》“2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”，故判定鄂尔多斯市为达标区。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，为环境空气质量达标区。

2.环境噪声质量现状

依照指南要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。”

本项目周围50m范围内不存在声环境保护目标，距离最近居民楼66m，依照指南，未进行噪声现状监测。

3.土壤、地下水环境质量现状

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）中第三条具体编制要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目危险废物贮存库地面、围堰、集液池、导流槽均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗，采用50cmC50混凝土+2mm厚HDPE膜+10cmC50混凝土+2mm环氧地坪漆防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。本项目在采取严格防渗条件下，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本项目不开展地下水和土壤环境质量现状监测。


	环境

保护

目标
	本项目位于鄂尔多斯市东胜区民族东街北侧巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区）内，项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物保护区等敏感目标，存在居住区中人群较集中的区域；鄂尔多斯市东胜区文物局于2025年9月19日对该项目出具了选址意见的函，根据该文件内容，项目用地范围地表不涉及已知文物古迹，原则同意该项目选址。

本项目主要环境保护目标见表3-1。
表3-1 主要环境保护目标

环境要素

名称

坐标

距项目区

域的距离（m）

保护对象/人口
环境功能区
X

Y

环境

空气

传祥环保小区
110.026551442

39.824948916

66
居民/500
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
莱茵青青家园

110.027946191

39.827523837

375
居民/500
尊园小区

110.024148183

39.820442805

400
居民/200
东青小学

110.020500379

39.822073588

449
学生、老师/150
声环境

厂界外50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水、集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1.施工期污染物排放标准

（1）施工期无组织颗粒物
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源颗粒物无组织排放标准，详见表3-2。

表3-2  大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

   （2）施工期噪声

执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中噪声排放限值，详见表3-3。

表3-3《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2025）  单位：dB（A）

昼  间

夜  间

70

55

2.运营期污染物排放标准

（1）噪声
根据《鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分方案》（2019年发布）及鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分图，本项目所在区域属于声环境功能3类区，运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-4。
表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

类  别

昼  间

夜  间

3

65

55

（2）固体废物

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	本项目运营期无受控污染物排放，无需申请总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要是对2间空房间重新建设防渗工程，施工期为1个月，施工时间短，施工量小，主要产生的环境影响包括废气、废水、噪声和固废。

1.施工期大气环境保护措施

施工过程中产生的废气主要为施工扬尘，扬尘污染来源于：

（1）在地面开挖施工时，产生的扬尘；

（2）打夯机、装载汽车等运行时产生的扬尘；

为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施：

（1）严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路范围内；

（2）施工过程中通过洒水车及时洒水以减少汽车行驶扬尘；

（3）限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；

（4）起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；

（5）临时施工场地及时洒水抑尘。

通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着实施期的结束而消失。

2.施工期水环境保护措施

施工废水主要是生活污水。施工人员为当地人员，生活污水产生量很少，依托场区外公共卫生间，排入市政污水管网处理。本项目施工期很短，对周围地表水环境影响可控制在一定范围之内。

3.施工期噪声环境保护措施

根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自施工机械设备和运输车辆，噪声源强在75-95dB（A）之间，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。为减少施工噪声对周围环境的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

（1）选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，不得在22:00-06:00期间施工。

综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后施工厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）所规定的噪声标准的要求。

4.施工期固体废物污染防治措施

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期固体废物合理处置，对周围环境影响较小。 

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

本项目设计最大暂存规模4吨，其中用于暂存废灯管类1t/a、废药品类及其包装物2t/a。本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废。废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，不对其进行拆解，仅贮存，无废气产生，不会对周围环境产生影响；评价要求加装换气扇，加强房间内通风。
2.废水

本项目运行过程无生产废水产生。本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。
3、噪声

本项目运营期噪声主要为运输车辆以及换气扇产生的噪声。项目拟采取以下噪声防治措施：

（1）从声源上控制噪声水平，对设备噪声采取减振、隔声、消声等降噪措施；

（2）加强设备管理，对转运设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声；

（3）机械设备应加强日常定期检修和维护，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备；

（4）加强对出入车辆的管理，车辆进出停车场严格禁鸣喇叭，保持车流畅通。

采取以上防治措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围声环境影响很小。

4、固体废物

本项目不新增工作人员，不新增生活垃圾，本项目贮存过程中无固废产生。

运营期贮存的危险废物主要为家庭生活垃圾中产生的废灯管类、废药品类及其包装物。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废灯管类（HW29 900-023-29）、废废药品类及其包装物（HW03 900--002-03）均属于危废。

根据企业提供资料废灯管类产生量约1t/a，废药品类及其包装物产生量约2t/a，危险废物贮存库的暂存周期为12个月，本次扩建两间危险废物贮存库的最大储存量为4t。

危险废物暂存根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废 物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关文件的规定执行，要求做到以下几点：

①基本要求

本项目的危险废物分类收集后在危险废物贮存库暂存，不得将一般固体废物与危险废物混合贮存。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。危险废物贮存库应设置防风、防雨、防渗漏、防晒装置；危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。

②危险废物的转运

项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集、贮存、运输 技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中的规定的要求进行。

本项目产生的危险废物经危险废物贮存库暂存后交由有资质的单位进行处理，转运严格按照危险废物转移联单制度，由有资质的单位负责转运，不允许有渗漏的情况发生。

综上所述，本项目贮存的危险废物得到了有效的处置，对周边环境影响较小。

③危险废物管理要求

设置监控，根据《危险废物贮存污染控制标准》，信息化管理HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。本项目要求设专门人员进行管理 ，双人双锁，禁止无关人员进入。台账入库，做好转运联单。

地下水、土壤环境

本项目设计最大暂存规模4吨，其中用于暂存废灯管类1t/a、废药品类及其包装物2t/a。本项目仅贮存废灯管类和废药品类及其包装物，均为固态危废。废药品类及其包装物包装形式为袋装，废灯管类包装形式为纸箱装，不对其进行拆解，仅贮存。本项目不会产生污染物的跑、冒、滴、漏现象，从源头上不存在污染物污染地下和土壤环境。

本项目危险废物贮存库地面、围堰、集液池、导流槽均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗，采用50cmC50混凝土+2mm厚HDPE膜+10cmC50混凝土+2mm环氧地坪漆防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。本项目在采取严格防渗条件下，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此本项目运行过程中不会对地下水和土壤环境造成污染。

环境风险

6.1风险源

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的风险物质为现有工程存放的废矿物油，最大储存量为0.01t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计Q=0.000004＜1，所以该项目环境风险潜势为Ⅰ。风险评价进行简单分析。项目运行中发生故障时有可能导致废油的释放与泄漏；泄漏污染物中主要为石油类会对地下水产生影响。本项目重点关注的危险物质为废矿物油。

6.2环境风险识别

对照《建设项目环境分项评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中危险物质中所列危险化学品，根据本项目生产过程中的原辅物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，项目主要的危险物质为贮存的废矿物油。

6.3环境风险分析

项目环境风险主要来自废矿物油运输及暂存过程发生泄漏、火灾爆炸事故。

①废矿物油泄漏

油桶破损且库内防渗层破损、火灾爆炸事故都会导致废矿物油泄漏事故，如废矿物油泄漏进入土壤或地下水会对土壤环境或地下水环境造成污染，如废矿物油泄漏灌满一定深度土壤的空隙，影响土壤的通透性，破坏原有的土壤水、气、固的三相结构，影响土壤中微生物的生长，也影响土壤中植物根系的呼吸及水分养料的吸收，甚至使植物根系腐烂坏死，严重危害植物的生长。油类物质进入土壤可引起土壤理化性质的变化，如堵塞土壤孔隙，改变土壤有机质的组成和结构，引起土壤微生物群落、微生物区系的变化。
②废矿物油遇明火引发火灾爆炸

废矿物油若遇明火或高热可能引发火灾事故，油类不完全燃烧会产生CO。CO不断扩散，浓度逐渐降低，在事故发生过程中周围不会出现半致死浓度情况，对环境有所影响但不会造成居民的死亡。本评价要求，如遇火灾事故，应采用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等处理。

6.4风险防范措施

（1）危废贮存库环境风险物质泄漏防范措施

①危废贮存库地面防渗建设采用C50混凝土+高分子防水布（2mm）+10cm混凝土+环氧地坪漆（2mm）进行防腐、防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。墙体墙围防渗高度为1m，其防渗建设同上。存放废矿物油的东侧房间门口设置厚12cm，高20cm围挡，沿墙角开挖引流槽宽10cm深3cm。危险废物须进行申报登记，场区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，控制危险物质在场区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置；

②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置。

④移动式灭火设备

根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，本项目在危险废物贮存库门口处的设置4个干粉灭火器、1个灭火毯、1个砂箱、1把消防斧、1个消防桶和1把铁锹，以便及时扑救初始零星火灾。
（2）其它管理措施

①加强对管理人员的安全和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；

②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。

7.环保投资
本项目总投资8万元，全部为环保投资，本项目环保投资估算见表4-1。

表4-1   环保投资一览表

类别

设施或措施名称

环保投资（万元）

运营期

废气
建筑面积40.8m2，全封闭式砖混结构，依托现有房间。新增2套换气扇。
1.0
防渗措施

本项目危险废物贮存库的地面、墙裙均按照环评要求进行防渗、防腐、防漏措施，地面防渗、防腐、防漏建设采用50cmC50混凝土+2mm厚HDPE膜+10cmC50混凝土+2mm环氧地坪漆，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，墙裙防渗高度至少不低于50cm，防渗建设同地面。
6.0

其他

消防沙、灭火器、托盘、监控设施等。

1.0

总计

8.0

8.“三同时”验收清单

建设项目环保设施“三同时”验收一览表见表4-2。

表4-2  “三同时”环保验收一览表

类别
污染源
环保设施名称
监测点位
监测项目
验收标准
噪声

换气扇、车辆运输

基础减振

厂界

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

防渗

2间危险废物贮存库
危险废物贮存库的地面、墙裙均按照环评要求进行防渗、防腐、防漏措施，地面防渗、防腐、防漏建设采用50cmC50混凝土+2mm厚HDPE膜+10cmC50混凝土+2mm环氧地坪漆，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，墙裙防渗高度至少不低于50cm，防渗建设同地面
-

-

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
9.环境管理和监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行自行监测，采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。本项目对现有工程和本次扩建工程作为整体制定监测计划。环境监测计划内容见表4-3。
表4-3    环境监测内容及计划

监测要素

监测点位

监测项目

监测频次

废气

厂界

非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯
1次/年

噪声

厂界外1m

等效A声级

1次/季




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	危险废物贮存库
	/
	密闭暂存，加装换气扇，加强房间内通风
	/

	地表水

环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	换气扇、车辆运输
	噪声
	选用低噪声设备，减速慢行，禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废灯管类、废药品类及其包装物单独暂存于各自的危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行拉运处置，危险废物处置满足《危险废物贮存污染物控制标准》 （GB 18597-2023）要求；

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计，设计防雨、防风、防晒封闭式库房。危险废物贮存库地面及裙脚均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗。

危险废物贮存库的地面防渗、防腐、防漏建设采用50cmC50混凝土+2mm厚HDPE膜+10cmC50混凝土+2mm环氧地坪漆，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，墙裙防渗高度至少不低于50cm，防渗建设同地面。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）危废贮存库环境风险物质泄漏防范措施
①危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，四周设围堰。危险废物须进行申报登记，场区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标示牌，控制危险物质在场区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置；
②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置。
④移动式灭火设备
根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾
（2）其它管理措施
①加强对管理人员的安全和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；
②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。


	其他环境

管理要求
	建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。



六、结论

	综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，符合“三线一单”生态环境分区管控意见，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，本项目符合环境保护要求，从环境保护角度来看，项目建设环境影响可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全场排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废灯管类
	0.03t/a
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	+0.97t/a

	
	废药品类及其包装物
	0.03t/a
	
	
	2t/a
	
	2t/a
	+1.97t/a

	
	废电池类
	0.1t/a
	
	
	
	
	0.1t/a
	0

	
	废油漆和溶剂类及其包装物
	0.01t/a
	
	
	
	
	0.01t/a
	0

	
	废温度计、血压计类
	0.01t/a
	
	
	
	
	0.01t/a
	0

	
	废杀虫剂类及其包装物
	0.01t/a
	
	
	
	
	0.01t/a
	0

	
	废胶片、废相纸类
	0.01t/a
	
	
	
	
	0.01t/a
	0

	
	废矿物油及其包装物
	0.01t/a
	
	
	
	
	0.01t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  本项目交通位置图
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附图2  本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
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附图3  本项目在内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果
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附图4本项目与场区平面布置关系图
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附图5 本项目平面布置图
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附图6  本项目地理位置及环境保护目标图
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附图7  本项目位于鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分图

附件1 环评委托书
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附件2 原环评批复和验收文件
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附件3 应急预案备案文件



附件4鄂尔多斯市东胜区文物局出具的选址意见函
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附件5鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局出具的用地情况函
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