项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	鄂尔多斯市东胜区东联现代高级中学实验室建设项目
	鄂尔多斯市东胜区乌审东街40号东联现代高级中学竹轩教学楼
	鄂尔多斯市东胜区东联现代高级中学
	鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司
	一、该项目位于东胜区乌审东街40号东联现代高级中学竹轩教学楼内，无新增用地，建筑面积536平方米，总投资150万元，其中环保投资30万元。主要建设内容及规模：该项目在竹轩教学楼四至六楼设置生物、化学等实验室。四楼设有化学数字化实验室1间，生物数字化实验室1间，物理实验室4间，物理仪器库3间，物理准备室1间，教师办公室1间；五楼设有生物实验室2间，生物仪器库1间，生物准备室1间，化学实验室4间，化学准备室1间，准备室内设置1间2.89平方米的危险废物暂存库；六楼设有物理数字化实验室1间，地理数字化实验室1间；配套建设相关公辅工程及环保工程。
	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
项目主体工程已建成，本次仅实施零星装修改造工程。
1、施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水经化粪池沉淀后排入市政污水管网。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。运营期化学实验室及生物实验室产生的废气经各自通风橱收集后，通过通风管道汇至楼顶经活性炭吸附装置吸附后由一根20米高排气筒排放，其中氨、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中标准限值，无组织排放执行表1中二级新扩改建标准限值；其他污染物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，无组织排放执行表2中无组织排放监控浓度限值。本项目排气筒高度没有高出周围200m半径范围的建筑5m以上，按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
2、水污染防治措施。实验室普通清洗废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。
3、噪声污染防治措施。通过采取选用低噪声设备、基础减振和消声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。液态危险废物置于废液桶内，废液桶下设置防渗漏托盘，单个托盘可容纳渗漏量大于废液桶容积。
5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
三、你单位应在项目运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
[bookmark: _GoBack]四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。                                   



