










鄂环东审字〔2026〕7号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司
燃煤自备电厂可再生能源替代
工程项目（风电部分）环境
影响报告表的批复

内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司：
你单位报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司燃煤自备电厂可再生能源替代工程项目（风电部分）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
1、 [bookmark: _GoBack]该项目属于新建项目，位于东胜区罕台镇九成功村和永胜村境内，总用地面积54233.33m2，其中永久用地面积3948.08m2，临时用地面积50285.25m2。项目总投资7689.47万元，环保投资60万元。主要建设内容及规模：安装3台单机容量5MW风力发电机组（总装机容量15MW），配套建设35kV集电线路（总长6.69km）、2.5MW/5MWh储能系统等；每台风机配备一台5500kVA箱式变压器，每台箱式变压器配套3.2m3事故集油池，用于收集、暂存事故状态下泄漏的变压器油。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和运行管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
1、应加强生态环境保护及恢复管理。土石方开挖过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，尽量减少占地，减少植被破坏面积。施工场地定期洒水，作业场地保持一定湿度；表土堆存苫盖抑尘；施工材料采用篷布苫盖，施工弃土及时清运或利用；施工前对表土进行剥离，施工结束后对临时占地进行覆土绿化。风机叶片采用白色为主尖部橙红色警示鸟类避让。平整覆土撒播适合当地的草籽树种，植被覆盖度恢复到与周边生态环境一致。
2、认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工降尘，生活污水经临时化粪池沉淀后定期清运。施工场地四周设置围挡，定期进行洒水。通过采取合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和养护等措施，使施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运，建筑垃圾分类回收，将不可回收的建筑垃圾运往鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司东胜区装修垃圾资源化利用厂处置。
运营期无废水产生。限制车速以减少扬尘，同时在检修车辆进场前洒水抑尘。选用低噪声设备，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。废风机叶片产生后委托有资质单位回收处置，不得在场区内进行切割、分解、填埋等。事故油池均做基础防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。
3、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、建设单位在征得林草主管部门、文物主管部门同意后方可开工建设。
五、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
七、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。  




                                                                                           
鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2026年7月21日  
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