











鄂环东审字〔2026〕8号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
东胜区罕台镇查干村张家沟河道治理
工程环境影响报告表的批复

国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿：
你单位报送的由内蒙古浩廷环保科技有限公司编制的《东胜区罕台镇查干村张家沟河道治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于新建项目，位于东胜区南部张家沟—敖包图中水拦蓄工程坝址下游。总用地面积为93527m2，其中永久用地面积42900m2，临时用地面积50627m2。项目总投资2349.22万元，环保投资142万元。主要建设内容及规模：河道治理总长度为1.810km（中心桩），起于敖包图中水拦蓄工程溢洪道，终于张家沟汇入三台基川处；左岸新建格宾石笼坡式护岸0.287km，浆砌石堤防1.879km；右岸新建格宾石笼坡式护岸1.894km；河道疏浚长度为1.810km，平均疏浚深度为0.5m；新建桥梁1座，拆建公路桥梁1座；新建跌水工程1座，采用跌坎式。建成后工程防洪标准为10年一遇。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，施工场地设置围挡，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输、堆放、回填过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工废水经临时隔油池、临时沉淀池处理后回用，不外排。施工人员生活污水经化粪池沉淀后定期清运。
3、通过采取合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和保养等措施，使施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、妥善处置各类固体废弃物。河道清淤底泥回用于堤防、护岸填筑；建筑垃圾、废弃土方运至鄂尔多斯市东胜区北郊建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾集中收集后定期由环卫部门清运；河道清理垃圾集中收集后运至生活垃圾填埋场进行处理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
5、加强施工期生态保护和污染防治。土石方开挖过程中严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，尽量减少占地，减少植被破坏面积。表土与弃土分开放置，弃土用于回填，表土用于生态恢复时的绿化覆土。合理安排施工工序，分期、分段施工，减少对植被和土壤的破坏，防止水土流失，减小对生态环境的影响。禁止将施工废水排入河道，禁止汛期施工。施工结束及时进行土地整治，对地表原有植被进行恢复。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、运营期加强临时用地范围内植被管护，保证动植物及生态功能不低于施工前水平；多选择本土植物种类，防止物种侵袭等生态风险。加强水土保持措施，加强雨季护岸工程巡护，尤其是极端天气，避免造成洪水对护岸工程的影响。
2、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
3、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
4、 建设单位在征得林草主管部门、文物主管部门同意后方可开工建设。
5、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
6、 该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
7、 该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
 


                                                                                           
鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                            2026年8月3日  
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