










鄂环东审字〔2026〕9号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
[bookmark: _GoBack]国能包头能源有限责任公司万利一矿
混凝土搅拌站项目生态环境
影响报告表的批复

国能包头能源有限责任公司万利一矿：
你单位报送的由内蒙古意丰环保科技有限公司编制的《国能包头能源有限责任公司万利一矿混凝土搅拌站项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。《报告表》经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于扩建项目，位于东胜区万利镇国能包头能源有限责任公司万利一矿工业广场现有空地。项目总占地面积1111.85平方米，总投资770万元，其中环保投资279万元。建设内容及规模：扩建1条全封闭C30混凝土搅拌站生产线，主要包括全封闭120型拌合楼1座、全封闭砂石料场1座、全封闭水泥筒仓2座、全封闭上料仓1座、全封闭输送皮带1条、全封闭蓄水罐2座，配套建设相关公辅工程和环保工程。项目建成后，年产C30混凝土700800立方米。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托煤矿现有污水处理设施处理。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。运营期物料储存、装卸、输送、生产过程全封闭。筒仓粉尘经袋式除尘器处理后由20米高仓顶排放，搅拌粉尘经袋式除尘器处理后由15米高排气筒排放，有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）（含2025年修改单）表1散装水泥中转站及水泥制品生产排放限值；无组织粉尘排放满足表3大气污染物无组织排放限值。
2、水污染防治措施。运营期不新增生活污水，生产废水全部回用于生产，不外排。
3、噪声污染防治措施。通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危险废物暂存于煤矿现有危废贮存库，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄漏的危险废物进入废液收集池中，收集后交由有资质单位处置。
5、强化环境风险防范，制定突发生态环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
3、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
4、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
5、 该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
6、 该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其生态环境影响报告表应重新审核。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化时，需重新报批生态环境影响报告表。                                       
  



鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2026年9月4日  
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