项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	东胜区高级中学建设项目
	东胜区罕台镇罕台五路南、蓝天路东、罕台东九路北、新世纪南路西、铜川镇碾盘梁沟
	鄂尔多斯市东胜区教育体育局
	内蒙古汇枫环保科技有限公司
	[bookmark: _GoBack]一、该项目属于新建项目，位于东胜区罕台镇罕台五路南、蓝天路东、罕合东九路北、新世纪南路西。项目总占地面积80832.21平方米，总投资31500万元，其中环保投资413.2万元。主要建设内容及规模：项目拟建教学楼1栋、宿舍2栋、食堂1栋及其他附属设施，教学楼内配套生物实验室2间、化学实验室2间，化学实验室准备间设置5平方米危废暂存间1间，配套建设公辅工程和环保工程，建成后容纳班级数量为64个，可容纳3200人就学。

	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水经临时化粪池沉淀后进入市政污水管网。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，施工车辆出入应尽量远离敏感点。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。运营期实验室废气由集气罩收集，经管道引至楼顶由1根25米高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；本项目排气筒高度没有高出周围200m半径范围的建筑5m以上，按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值。食堂油烟经集气罩收集，静电式油烟净化器净化后由1根19.6米高排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）表2中大型规模排放浓度限值。
2、水污染防治措施。运营期生活污水、经隔油池处理的食堂废水及实验室普通废水经化粪池沉淀满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。
3、噪声污染防治措施。运营期校园边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。
4、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。液态危险废物置于废液桶内，废液桶下设置防渗漏托盘，单个托盘可容纳渗漏量大于废液桶容积。
5、强化环境风险防范，制定突发生态环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
六、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其生态环境影响报告表应重新审核。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化时，需重新报批生态环境影响报告表。                             



