建设项目生态环境影响报告表
（生态影响类）

项目名称：东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）                                  

建设单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司

采气二厂                              

编制日期：            二〇二六年九月                         

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王健
	联系方式
	18691020176

	建设地点
	鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇巴音敖包村、什股壕村

	地理坐标
	J66P27
	E109°12′5.292″，N39°49′40.362″

	
	J66-11
	E109°16′35.802″，N39°54′21.441″

	建设项目

行业类别
	四十六、专业技术服务业；99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；全部
	用地面积（hm2）
	1.26hm2（其中，临时占地1.02hm2、永久占地0.24hm2）

	建设性质
	☑新建（迁建）

☐改建

☐扩建

☐技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目

☐重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	--
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	--

	总投资（万元）
	2530
	环保投资（万元）
	164

	环保投资占比（%）
	6.48
	施工工期
	80天

	是否开工建设
	☑否

☐是：               

.

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，项目不开展专项评价，具体见表1-1。
表 1-1
     项目专项评价设置情况判定表

专项评价

的类别

涉及项目类别

项目情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

不涉及
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

不涉及
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

不涉及
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

不涉及

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

不涉及

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

不涉及

注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


在油气开发过程中，应采取措施减轻生态影响并及时用适地植物进行植被恢复。井场周围应设置围堤或井界沟。应设立地下水水质监测井，加强对油气田地下水水质的监控，防止回注过程对地下水造成污染。

		项目采取了完善的生态措施，减轻生态影响并及时的用适地植物进行植被恢复。项目设立地下水水质监测井，加强对地下水水质的监控。项目井场周围设置围堤。
	相符


	四、污染治理


	在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。

	钻井过程中对泥浆采用泥浆不落地工艺，泥浆全部重新配制进行循环使用，不外排；钻井废水排入井场设置的防渗泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井任务结束后，钻井废水送至有资质的气田废弃物处理厂集中处理。
	相符


	固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。

	钻井过程中对泥浆采用泥浆不落地工艺，泥浆全部重新配制进行循环使用，无法继续使用而废弃（随钻井岩屑一并脱出），钻井任务结束后与岩屑一并送至具备相应资质的单位进行合规处置；钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后定期拉运至具备相应资质的单位进行合规处置。。上述收集暂存设施均采取防渗措施。

	相符


	五、运行管理与风险防范


	油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。

	采气二厂建立了完善的环境管理体系。

	相符


	在开发过程中，企业应加强油气井套管检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。

	建设单位采取了相应措施加强气井套管的检测和维护，依据腐蚀等级分类确定检测维护周期，进一步防止油气泄漏污染地下水。

	相符


	油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。

	建设单位已建立了完善的环境保护人员培训制度，所有人员均培训后上岗。

	相符


	油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。应开展特征污染物监测工作，采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。

	建设单位已建立了完善的环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法，并定期演练。

	相符



	11、与《内蒙古主体功能区规划》符合性分析
项目与《内蒙古主体功能区规划》符合性见表1-6。
表1-8  与内蒙古主体功能区规划符合性分析表

文中相关要求摘录

本项目情况

符合性

功能定位层面：1）东胜区为国家级重点开发区域，纳入呼包鄂榆城市群，定位打造国家重要能源基地。支持依法开展油气、煤炭等能源资源勘查，保障国家能源安全。2）重点开发区域允许适度开展矿产资源勘查活动，但严禁大规模无序开发；开发活动必须兼顾生态保护，控制地表扰动范围，防范草原退化、水土流失、土地沙化。
项目为天然气勘探项目，位于鄂尔多斯市东胜区，已采取防范草原退化、水土流失、土地沙化等措施。
符合

生态安全格局管控：坚持保护优先、自然恢复为主；统筹草原生态系统保护，维护防风固沙、水土保持核心生态功能；资源开发活动避免破坏生态廊道，降低景观破碎化，保护生态系统多样性、稳定性、持续性。

项目已采取防风固沙、水土保持等生态保护措施，且项目占地面积较小，不会破坏生态廊道。

符合

资源开发空间管控要求：1）矿产资源勘查开采活动应当集约布局、缩小扰动范围，推行绿色勘查，最大限度减少对地表植被、土壤、地下水的扰动； 2）避让基本草原、林地、沟谷生态廊道、水土保持敏感区域；无法避让时优化施工方案，强化生态补偿与后期修复； 3）落实谁开发、谁保护，谁扰动、谁修复，临时用地勘查结束后实施土地复垦、植被恢复。
项目在设计阶段已最大程度减小占地面积；项目已避让基本草原；项目结束后，将及时对临时占地进行植被恢复。

符合

禁止开发区域刚性约束：自然保护区、饮用水水源保护区、重要湿地、森林公园等属于禁止开发区域。
项目已避让自然保护区、饮用水水源保护区、重要湿地、森林公园等禁止开发区域。
符合
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图1-1    鄂尔多斯市生态环境分区管控图
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图1-2    J66-11井场所在分区管控单元图
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图1-3    J66P27井场所在分区管控单元图
二、建设内容

	地理位置
	项目位于鄂尔多斯市东胜区境内。项目工程建设井场见表2-1；项目各井场地理位置见附图一。

表2-1              项目工程建设井场一览表

序号

井场

坐标

井型

地理位置
1

J66P27
E109°12′5.292″

N39°49′40.362″
水平井

东胜区泊江海子镇巴音敖包村
2
J66-11
E109°16′35.802″

N39°54′21.441″
水平井
东胜区泊江海子镇什股壕村

.

	项目组成及规模
	1、项目由来

东胜气田位于鄂尔多斯市的鄂托克旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、达拉特旗以及东胜区，勘探矿权面积8940.95km2；包括锦30井区、锦51井区、锦58井区、锦66井区和锦72井区等5个井区。截至2026年2月底，东胜气田提交三级储量10889.20×108m3，其中探明储量1926.74×108m3、控制储量6226.47×108m3、预测储量2735.97×108m3。 
滚动勘探和气藏评价是以扩大储量规模、提高储量动用率和快速建成产能为目的，加快资源向效益转化、降低投资风险的有效手段，承担着确定新区块产能和储量规模的重要任务。本次工程位于锦66井区，拟部署天然气勘探井2口，在已开发气田内部及边界，开展综合地质勘查研究，寻找有开发潜力的新地层和新区域，为确定新区块产能和储量规模提供科学依据。

按照《中华人民共和国生态环境法典》，该项目应进行环境影响评价工作。对照《环境影响评价分类管理名录（2021版）》，项目属于“四十六、专业技术服务业；99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）”，应当编制生态环境影响报告表，为此中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。

本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井纳入区块另行开展环境影响评价。    
2、项目概况

项目名称：东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）
建设单位：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂

行业类型：能源矿产地质勘查（M7471）

建设性质：新建

建设地点：鄂尔多斯市东胜区境内

建设投资：总投资2530万元，其中环保投资164万元，占总投资的6.48%
3、项目组成及建设内容

项目在东胜气田锦66井区，部署天然气勘探井2口；主要建设内容为井场工程、道路工程、公用工程、环保工程以及其他配套辅助设施。项目组成及建设内容见表2-2。 
表2-2               项目组成及建设内容表

类别

项目组成

主要建设内容

主体

工程

井场工程
部署天然气勘探井2口（均为水平井），水平井平均井深4200m；建设井场2座。
辅助

工程

道路工程

利用区块内现有乡村道路。

施工生活区

每座井场设有200m2临时生活区1处，为移动式钢结构野营房。

储运

工程

储罐区

每座井场设置泥浆不落地系统装置1套，每套泥浆不落地装置配备1个50m3废液缓冲罐、1个50m3混凝沉淀罐、1个500m3泥浆固渣储存箱和1个600m3钻井岩屑固渣储存池。

每座井场设有2个30m3柴油储罐。
危废暂存间
每座井场设有1个5m2危废暂存间。
公用

工程

供电

施工过程采用柴油发电机供电。

供水

生活用水由罐车从附近牧民水井拉运；生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运。

供暖

项目冬季不施工，不涉及供暖。

环保

工程

废

气

施工

扬尘

采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施。

柴油机

烟气

钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油为燃料，属无组织排放。

试气

烟气

钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放，属无组织排放。

废

水

生产

废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。

生活

污水

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

噪

声

噪声

选用低噪声设备，加强施工管理工作。

固

废

废弃

泥浆

钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配制进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理。 
钻井

岩屑

钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理。

压裂返

排液

压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，回用率达55%，剩余45%无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理。

废机油

废油桶

施工过程中的钻井机、柴油机等设备产生的废机油、废油桶，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
废防渗材料

施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；施工过程中柴油、钻机机油等滴落至防渗材料上，从而使废防渗材料上沾染有矿物油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染废矿物油的废防渗材料属于其中“废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
生活

垃圾

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。

生

态

绿化

钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.02hm2。井场周边种植沙蒿3行，行株距为1m×1m，同时播撒本氏针茅等草籽，恢复面积为1.02hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

防

渗

重点防渗区

危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm其他人工合成防渗材料，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于6m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。
一般防渗区

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于1.5m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区

井场地面及生活区等其他区域：地面硬化。

4、工程占地及土石方平衡

（1）项目占地
项目主要工程为井场工程和道路工程；其中，井场工程占地分为临时占地和永久占地，进场道路依托现有乡村道路。项目工程占地情况见表2-3。
表2-3                工程占地情况表                 单位：hm2
工程内容

工程量

临时占地

永久占地

合计

备注

井场

2座

灌木林地
0.78
灌木林地
0.12
1.26
单井井场施工占地70m×90m，施工结束后永久占地30m×40m
天然牧草地
0.22
天然牧草地
0.12
农村道路
0.02
总计

/

1.02
0.24
1.26
/

（2）工程土石方平衡

项目主要建设井场工程和道路工程。施工期挖方量0.73万m3，填方量0.73万m3。工程挖方量和填方量内部调运，挖填平衡。项目土石方平衡具体见表2-4。

表2-4               项目土石方平衡表

工程内容

挖方量（万m3）

填方量（万m3）

井场

0.73
0.73
合计

0.73
0.73
5、钻井工程主要设备
单个钻井队主要设备清单见表2-5。  
表2-5              单个钻井队主要设备表

序号
名称
型号
载荷或功率
数量
1

钻机

ZJ50

/

1

2

井架

JJ315∕43A

3150kN

1

3

天车

TC-315

3150kN

1

4

游动滑车

YC315

3150kN

1

5

大钩

DG315

3150kN

1

6

水龙头

SL-450

3150kN

1

7

转盘

ZP-500

5850kN

1

8

绞车

JC-45

1119kN

1

9

钻井泵

3nb-1300

1193kW

2

10

压风机

自动

2v-6.5-12

53kW

1

电动

2v-6.5-12

53kW

1

11

发电机组

康明斯发电机

880kW

1

12

发电机组

康明斯发电机

300 kW

1

13

防喷器

2FZ28-35

/

1

14

控制装置

FKQ3204B

21MPa

1

15

振动筛

CQ-2L

2.2×2kW

2

16

除砂器

ZQJ250

0.2-0.4Mpa

1

17

除泥器

ZQJ100

0.2-0.4Mpa

1

18

除气器

ZCQ200P

22kW

1

19

离心机

LW600-945NA

57kW

1

20

柴油储罐

30m3
/

2

钻井过程中采用泥浆不落地工艺。单井钻井液固液分离设备见表2-6。

表2-6              钻井液固液分离设备表

序号
名称
型号
载荷或功率

数量
1

螺旋输送系统（无轴）

SS-300-12000

5.5×3kW

1

螺旋输送系统（有轴）

SS-200-6000

2.2×3kW

1

2

固化机电机

GHD-1

18.5kW

1

3

主电机

LW350

7.5kW

1

离心脱水机电机

37kW

1

4

废液缓冲罐

50m3
/

1

5

破胶脱稳装置

/

/

1

6

液固分离装置

/

/

1

7

泥浆固渣储存箱
500m3
/

1

8

岩屑固渣储存池
600m3
/

1

9

混凝沉淀罐

50m3
/

1

10

板框压滤机

/

2.5kW

1

6、原辅材料及能源消耗

项目原辅材料及能源消耗情况见表2-7；单井钻井液统计见表2-8。

表2-7               原辅材料及能源消耗表

序号

原料名称

单位

用量

备注

1

新鲜水

生产用水

m3
1600

生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运

生活用水

m3
240
生活用水由罐车从附近牧民水井拉运

2

柴油

t
230
钻井2口，单井耗量115t，每座井场设置两个柴油储罐，容积均为30m3
3

钻井液

t

360

钻井2口，单井耗量180t，袋装储存

表2-8                 单井钻井液统计表

材料名称

一开、二开用量（吨）

三开用量（吨）

合计（吨）

坂土

15

8

23

Na2CO3
2

1

3

NaOH

1

1

2

K-PAM

4.5

2.5

7

K-HP

5

2

7

NH4-HPAN

2

1

3

低粘CMC

3

4

7

高粘CMC

2

/

2

润滑剂

5

8

13

石灰石粉

8

12

20

重晶石

80

/

80

防塌剂

8

5

13

7、天然气组分

根据建设方提供天然气组分分析数据，东胜气田锦66井区以烃类气体为主，不含硫化氢。各井区天然气组分见表2-9。

表2-9               各井区天然气组分表

井区

层位

相对

密度

天然气组分

烃类组分(%)

甲烷占烃百分比（%）

非烃组分(%)

甲烷

乙烷

丙烷

异丁烷

正丁烷

异戊烷

正戊烷

N2
CO2
H2S

锦66
盒1
0.68
89.61
4.08
1.04
0.15
0.24
0.04
0.08
94.09
4.63
0.13
0

盒3
0.60
93.37
3.65
0.84
0.13
0.18
0.05
0.04
95.02
1.62
0.12
0

8、公用工程

（1）给排水

①给水

生活用水由罐车从附近牧民水井拉运；生产用水由罐车从锦58井区集中处理站生产用水水源井拉运。
根据《2016年杭锦旗区块锦58井区3亿方天然气开发项目环境影响报告书》及《竣工环境保护验收调查报告》，锦58井区集中处理站建有生产用水水源井5口，每口水源井稳定出水量不小于30m3/h，用于保障东胜气田生产用水需要。

A.生活用水

项目单井施工人数约50人、施工约40d，依据内蒙古自治区地方标准《行业用水定额》（DB15/T 385—2025），生活用水量按60L/（人.d）计，则单井生活用水量为120m3（3.0m3/d）；项目钻井2口，则生活用水总量为240m3。

B.生产用水

根据东胜气田资料数据，单井钻井平均生产用水200m3/d（其中，新鲜水用量20m3/d、循环用水量180m3/d），施工约40d，则生产用水新鲜水用量为800m3；项目钻井2口，则生产用水总量为1600m3。

②排水

A.生活污水

项目生活污水量按用水量的80%计算，则单井生活污水量为96m3（2.4m3/d）；项目钻井2口，则生活污水总量为192m3。施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

B.生产废水

项目单井钻井平均生产用水200m3/d（其中，新鲜水用量20m3/d、循环用水量180m3/d）。钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。

项目单井给排水平衡见表2-10及图2-1。
表2-10             项目单井给排水平衡表             单位：m3/d

用水环节

用水量

废水量

备注

新鲜

水量

循环

水量

损耗量

进入

泥浆

废水量

生活用水

3.0

0

0.6

/

2.4

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排

生产用水

20

180

0

20

0

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排
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图2-1              项目单井给排水平衡图            单位：m3/d
（2）供电

施工过程采用柴油发电机供电。
（3）供暖

项目冬季不施工，不涉及供暖。

9、劳动定员及施工时长

项目单井施工人数约50人、施工约40d；项目钻井2口，总施工约80天。

	总平面及现场布置
	井场平面布设主要为钻井施工场地。施工场地布设有钻机主要设备、辅助设施、泥浆不落地设施和生产生活用房等；钻井主要设备、辅助设施布置在井口四周，基本处于井场的中间位置，废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱及岩屑固渣储存池等紧邻钻机主要设备按需要布设。井场四周主要布设有材料库、配电房、油罐、值班房等。生活区集中布置在井口主风向上风或侧上风位置。

项目典型钻井井场平面布置见附图四。

	施工方案
	1、钻井作业

项目钻井过程主要包括钻前工程（井场及基础设施建设和钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）和压裂测试及完井作业后井队的搬迁等。钻井工艺流程图见图2-2。

[image: image3.jpg]TR > R SESFAENE
SEJHIIL

EE RN TR SR !
i [N Hidk It Ve





图2-2                项目钻井工艺流程图

（1）钻前工程

钻前工程主要包括循环系统及设备的基础准备、钻井设备的搬运及安装、井口设备准备以及活动房布置等，待建成并验收合格后进入钻井作业工序。

（2）钻井作业

①井身结构设计

项目水平井井身结构采用三级井身结构，裸眼完井，水平段采用6″（120.4mm）井眼尺寸。钻探完的气井井身结构一般包括采气树、套管以及钻身等，东胜气田典型直井、水平井井身结构示意见图2-3。
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图2-3                 井身结构示意图

②钻井液

项目采用水基钻井液，钻井液体系成分见表2-11。

表2-11                分井段钻井液成分
开次

主要成分
一开
表层：聚合物钻井液（配方：清水+0.2~0.3%Na2CO3+6~7%钠土+0.1~0.2%K-PAM）。
二开
直井段：低固相钾铵基聚合物钻井液（配方：一开钻井液+0.1~0.3%NaOH＋0.1~0.2%K-PAM＋0.2~0.3%K-PAN＋0.3~0.5%K-PAM＋0.5~1%NH4-PAN＋1.5~2%防塌剂+1~2%SMP+1~2%SPNH+2-3%超细碳酸钙）。
三开
水平段：钾铵基钻井完井液（配方：3~4%坂土+0.2~0.3%KOH+0.3~0.5%K-PAM+0.5~1%NH4-HPAN+2~3%SMP+2~3%无荧光防塌剂+4~6%润滑剂）。

③钻井

项目钻井工程设计针对井位所在地层特点，均采用常规水基泥浆钻井工艺。以柴油发电机提供动力，通过电动钻机带动钻杆、钻头切削地层。

第一阶段为地表至一开井段，这一过程暂需要加入钻井液。钻井液经管线注入钻杆，通过钻杆到达钻头进入切削层面；钻杆上连有螺旋输送装置，通过钻头而切下的岩屑与钻井液混合通过螺旋输送装置到达地面；第二阶段为一开井段至二开井段，钻井液注入方式与第一阶段相同；第三阶段为二开井段至三开井段，钻井液注入方式与第一阶段相同。

以上各阶段产生的钻井泥浆和岩屑经振动分离，分离出的钻井泥浆经井场泥浆不落地循环系统处理后循环使用；岩屑收集至岩屑固渣储存池并定期拉运至有资质单位处理。整个过程循环进行，不断加深进尺直至设计井深。
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图2-4                   钻井作业示意图

④完井

气井钻至设计井深后，下入套管完井。
⑤固井

固井是在井眼内下入套管柱，在套管柱与井壁环形空间注入水泥浆进行封固，封隔疏松、易塌、易漏等地层，封隔油、气、水层，防止互相窜通，形成油气通道；安装井口，控制气流，以利于钻井和生产。

表层套管采用内插法全封固的方案，确保井口和套管鞋处封固质量。水泥浆初凝时间＞60min（20℃×0.1MPa）；水泥浆必须做24h抗压强度试验，抗压强度大于3.5MPa。

技术套管固井方案采用一次注水泥，双凝水泥浆体系全井封固固井工艺，尾浆返至油气层顶界以上300m，低密度水泥浆返至井口。
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图2-5                注固井液作业示意图

⑥测井

在钻井完成后进行标准测井和综合测井。标准测井用于划分各类地层、岩层。综合测井主要针对气层段，提交砂、泥体积含量及煤岩等其它岩石成分、孔隙度、渗透率、原始含水饱和度、储层解释结论等，以取得该井施工段流体性质、测试产能、地层压力等详细工程资料。

⑦压裂

压裂是利用地面高压泵组，将压裂液注入井中，在井底引起高压，此压力超过井壁附近的地应力作用及岩石的抗张强度后，使地层中产生裂缝，继续将带有支撑剂的液体注入缝中，此缝向前延伸并在缝中填以支撑剂。停泵以后，压裂液粘度在破胶剂的作用下逐渐降低，压裂液返排出地面，并在地层中形成具有高导流能力的支撑裂缝，有利于气流从地层渗入井筒。

项目气井压裂采用加砂压裂方式，以铝矾土（陶粒）作为压裂支撑剂，每口勘探井进行一次压裂；压裂液主要由清水、支撑剂及粘土稳定剂等组成。
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图2-6                  压裂作业示意图

⑧试气

试气放空阶段天然气出井口，天然气经过管线至井场1根15m火炬处燃烧。测试放喷是在压裂作业后，利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放空火炬点火燃烧对气井进行产量测试，用于推断该地区天然气储量提供数据资料。

（3）完井作业

待以上勘探工作结束后，勘探井井口安装井口树，起到暂封井口的作用，也为后续勘探井转为生产井提供便利。同时在井场周边设警告标志、指示标志、防护网等设施后，再进行完井设备和人员搬迁撤离工作；撤离前妥善处理钻后废弃物，做到“工完、料尽、场地清”。

2、生态恢复

项目钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.02hm2。井场周边种植沙蒿3行，行株距为1m×1m，同时播撒本氏针茅等草籽，恢复面积为1.02hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态功能区划

根据《鄂尔多斯市生态功能分区图》，东胜气田内分布于西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区和鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区。本项目J66P25和J66P26井场位于鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区。
鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区以防风固沙、遏制沙地扩张为核心生态功能，区域生态本底脆弱，土地沙化敏感性高，草原退化、风蚀侵蚀、水资源短缺为突出生态问题。生态系统对人为扰动高度敏感，地表植被一经破坏极易诱发沙丘活化与风沙危害。各类开发建设活动需严守生态保护底线，最大限度减少原生植被与地表结皮破坏，落实以水定绿、分区管控，降低工程扰动对区域沙漠控制屏障功能的不利影响。



图3-1            鄂尔多斯市生态功能区划图

2、植被地带和植物区系
（1）内蒙古植被地带分布规律
内蒙古受降水梯度控制，自东北向西南依次呈带状分布：寒温带针叶林地带→森林草原地带→草甸草原地带→典型草原地带→荒漠草原地带→草原化荒漠地带→荒漠地带。森林植被带：大兴安岭区域，寒温带针叶林、针阔混交林；森林草原、草甸草原地带：呼伦贝尔东部、锡林郭勒东部，半湿润区；典型草原地带（温性干草原）：锡林郭勒西部、乌兰察布高原、鄂尔多斯高原东部（东胜区、康巴什、伊金霍洛旗一带），半干旱气候，地带性植被为典型草原；荒漠草原地带：鄂托克旗西部、鄂托克前旗西部；草原化荒漠、荒漠地带：阿拉善、鄂尔多斯西部边缘。
本项目位于鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇巴音敖包村、什股壕村，所处植被地带为暖温型草原带中的典型草原亚带。 
（2）内蒙古植物区系

内蒙古全境隶属于泛北极植物区，跨两大植物地区：欧亚草原植物地区、亚洲荒漠植物地区，东部边缘衔接东亚森林植物地区。全区现有野生维管植物约144科、737属、2600余种；优势科为菊科、禾本科、豆科、藜科，以多年生旱生草本、半灌木为主体。植物区系地理成分复杂，汇集欧亚草原成分、亚洲中部荒漠成分、东亚华北成分、蒙古高原特有成分，是华北、蒙古高原、西北荒漠植物区系的交汇过渡区域。
本项目位于鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇巴音敖包村、什股壕村，所属植物区系为欧亚草原植物区—黄土高原草原植物省—鄂尔多斯高原州。
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图3-2            内蒙古植被地带分布图
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图3-3            内蒙古植物区系分布图
3、生态环境现状调查

（1）生态环境信息获取

①遥感信息源的选取

以Landsat8美国陆地卫星2025年7月21日接收的空间分辨率为15m的遥感图像数据为信息源。评价所选用遥感影像的时间、分辨率和光谱数据生态环境信息丰富，保证了遥感解译结果的科学性和准确性，满足生态评价工作等级要求。
（2）卫星影像图的制作 
采用ArcGis10.1、ENVI图像处理软件对数字图像进行几何精校正和波段合成等图像处理。首先，以地形图和卫星图像为基础，按控制点的选取原则（包括控制点必须均匀分布、在图像上有明显的精确定位识别标志和数量），选择控制点，进行几何精校正；其次，依据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征选择波段合成方案；第三，加注坐标、气田范围、评价区范围、地名、河流等重要地理要素。制作的评价区遥感卫星影像见图3-2。
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图3-4              评价区遥感卫星影像图

③卫星影像解译技术要求

根据野外验证结果，建立土地利用现状、植被类型等生态环境要素的解译标志。采取野外调查与室内分析相结合、线面探查与重点取样相结合、目视和人机交互相结合的方法，对评价区的土地利用现状、植被类型等生态环境要素分别进行解译，绘制生态环境相关图件。采用地理信息系统软件进行图件数字化，并分类统计面积。根据解译成果，结合现场调查和收集资料，分析评价区生态环境要素的空间分布特征。

本次生态现状调查和评价范围为井场及周边50m区域。
（2）生态系统类型及特征

①生态系统类型

评价区内的生态系统类型可划分为灌丛生态系统、草地生态系统和城镇生态系统。根据生态解译结果，评价区内占比例最高的为灌丛生态系统，占总评价区面积的70.53%。项目评价区生态系统类型见表3-1及图3-3。
表3-1         项目评价区生态系统类型、面积、比例

一级分类
二级分类
评价范围
项目范围
面积hm2
占比
面积hm2
占比
灌丛生态系统
阔叶灌丛
4.26 
70.53%
0.90 
71.43%
草地生态系统
草原
1.57 
25.99%
0.34 
26.98%
城镇生态系统
工矿交通
0.21 
3.48%
0.02 
1.59%
合计
6.04 
100.00%
1.26 
100.00%
②生态系统完整性

项目位于东胜区泊江海子镇，属于温带典型草原生态系统，地处欧亚草原植物地区。区域生态系统保留典型草原基本物种组成、群落结构与防风固沙、水土保持核心生态功能；受长期放牧、人类开发活动影响，原生草原发生次生退化，景观存在一定破碎化，物种丰富度、群落稳定性有所下降，生态系统完整性总体中等，区域生态环境较为脆弱。工程建设将局部扰动草原生境，通过优化占地、临时用地复垦、乡土植被重建等生态保护措施，可减缓对生态系统完整性的不利影响，不会导致区域生态系统完整性发生不可逆退化。
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图3-5          项目评价区生态系统类型（J66-11）

[image: image12.png]346000 00000
1

&1

[ e
[Juawum
B et
. ER
| EREa

34600‘0 000000





图3-5          项目评价区生态系统类型（J66P27）

（3）土地利用现状

评价区域内的土地利用类型可划分为灌木林地、天然牧草地和农村道路。根据生态解译结果，评价区域内所占比例最高的为灌木林地，占比为70.53%；其次为天然牧草地，占比为25.99%。 
项目评价区土地利用现状见表3-2及图3-4。

表3-2         项目评价区土地利用类型、面积、比例

一级分类
二级分类
评价范围
项目范围
面积hm2
占比
面积hm2
占比
林地
灌木林地
4.26 
70.53%
0.90 
71.43%
草地
天然牧草地
1.57 
25.99%
0.34 
26.98%
交通运输用地
农村道路
0.21 
3.48%
0.02 
1.59%
合计
6.04 
100.00%
1.26 
100.00%
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图3-6          项目评价区土地利用类型（J66-11）
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图3-6          项目评价区土地利用类型（J66P27）

（4）植被现状

评价区域内的植被类型可划分为沙蒿群落、本氏针茅群落和非植被。根据生态解译结果，评价区域内所占比例最高的为沙蒿群落，占比为70.53%；其次为本氏针茅群落，占比为25.99%。 
项目评价区植被类型见表3-3及图3-5。

表3-3           项目评价区植被类型、面积、比例

一级分类
二级分类
评价范围
项目范围
面积hm2
占比
面积hm2
占比
灌木
沙蒿群落
4.26 
70.53%
0.90 
71.43%
草本
本氏针茅群落
1.57 
25.99%
0.34 
26.98%
非植被
非植被
0.21 
3.48%
0.02 
1.59%
合计
6.04 
100.00%
1.26 
100.00%
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图3-7            项目评价区植被类型（J66-11）
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图3-7           项目评价区植被类型（J66P27）
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图3-8    项目评价区沙蒿群落
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图3-9    项目评价区本氏针茅群落
（5）野生动植物现状

①野生动物现状

由于评价区人类的长期干扰和生态环境的改变，区域野生动物的种类不多。评价区内未发现《国家重点保护野生动物名录》《内蒙古自治区重点保护陆生野生动物名录》中涉及的保护野生动物。评价区常见野生动物名录见表3-4。

表3-4             评价区常见野生动物名录

序号

中文名

学名

分布生境类型

一、鸟纲AVES
（1）鸡形目GALLIFORMES

1

石鸡

Alectoris graeca(meisner)
草地、灌丛

2

雉鸡

Phasianus colchicus(Linnaeus)
草地、灌丛

（2）鸽形目COLUMIFORMES

3

毛腿沙鸡

Syrrhaptes paradoxus(pallas)
草地、灌丛

（3）雀形目PASSERIIFORMES

4

小沙百灵

C.rufescens (Vieillot)
草地、沙地

5

家燕

Hirundo rustica linnaeus

草地、农田

6

灰沙燕

Riparia riparia

草地、农田

7

树麻雀

P.mentanus(Linnaeus)
草地、灌丛

8

喜鹊

Pica pica(Linnaeus)
草地、灌丛

9

秃鼻乌鸦

Cervus fruilegus(Linnaeus)
草地、灌丛

二、哺乳纲MAMMALTA

10

蒙古兔

Lepus tolei(pallas)
草地、沙地

11

达乌尔刺猬

Hdauuricus(Linnaeus)
草地、沙地

三、两栖纲 AMPHIBIA
12

蟾蜍

gargarizans

水体、滩涂

②野生植物现状

由于评价区长期的人类活动，生物资源较为贫乏，多样性较差。评价区内未发现《国家重点保护野生植物名录》《内蒙古重点保护草原野生植物名录》中涉及的保护野生植物。评价区常见植被名录见表3-5。

表3-5               评价区常见植被名录

序号

名称

拉丁名

一、豆科Leguminosae
1

斜茎黄芪

Astuanalus sdsrμgens pall
2

柠条锦鸡儿

Caragana kurshinskii Kom
3

小叶锦鸡儿

Caragana micropHylla Lam
4

草木樨

Melilotus officinalis(L.)Pall.
5

紫花苜蓿

Medicago sativa L.
二、瑞香科Thymelaeaceae

6

百里香

Scutellaria viscidual Bunge
三、菊科Compositae
7
沙蒿
Artemisia desertorum Spreng.
8
油蒿

A/Ordosica Krosch
9
蒲公英

Taraxacum mongolicum

10
茭蒿

Compositae

四、禾本科Gramineae
11
本氏针茅

Stipa capillata Linn.

12
短花针茅

Stipa baicalensis Roshev
13
狗尾草

Setaria viridis(L.)Beauv.
4、环境质量现状调查

本次评价中对环境空气质量现状、地下水环境质量现状、土壤环境质量现状及声环境质量现状进行了监测。项目环境质量现状监测布点见附图五。

（1）环境空气质量现状

①环境空气质量达标区判定

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日公布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2025年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。
②特征污染物

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需补充TSP、非甲烷总烃和总烃特征因子的监测数据，按要求建设单位委托内蒙古宏智检测技术有限公司于2026年2月7日至2月9日进行监测。
Ⅰ监测布点及监测因子

本次环评在每座井场设置1个大气环境质量现状监测点，共2个点位。监测点名称、位置见表3-6。

表3-6               环境空气现状监测布点表

序号

监测点名称

坐标

功能区

监测因子

1

J66P27
E109°12′5.292″

N39°49′40.362″
2类区

TSP、非甲烷总烃、总烃

2

J66-11
E109°16′35.802″

N39°54′21.441″
Ⅱ监测时间和频次
连续监测3天。

TSP进行日平均浓度监测；非甲烷总烃、总烃进行小时浓度监测。

Ⅲ监测及评价结果分析
项目环境空气现状监测及评价结果见表3-7。

表3-7          环境空气现状监测及评价结果表
监测

点位

监测项目

取值类型

统计

个数

浓度范围（单位

同标准值）

标准值

最大占标率(%)
超标率

(%)

J66P27
TSP

24小时

3

70-120
300µg/m3
40.0
0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.75-1.20
2.0mg/m3
60.0
0

总烃

1小时平均

12

2.95-3.47
5.0mg/m3
69.4
0

J66-11
TSP

24小时

3

64-116
300µg/m3
38.7
0

非甲烷总烃

1小时平均

12

0.9-1.19
2.0mg/m3
59.5
0

总烃

1小时平均

12

2.95-3.39
5.0mg/m3
67.8
0

监测结果表明，各监测点TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求；总烃1小时平均浓度满足以色列《环境空气质量标准》5mg/m3要求；非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量-非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准要求。
（2）地下水环境质量现状

①监测点位及因子

为了解井场所在地附近地下水环境质量现状，本次环评在每座井场附近设置1个地下水水质和水位监测点，共2个点位。监测点名称、位置见表3-8。

表3-8            地下水环境现状监测布点表

序号

监测点名称

坐标
监测项目

监测因子

1

J66P27井场附近
E109°12'14.01"，N39°49'5.17"
水质、水位

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类，共30项。
2

J66-11井场附近
E109°16'44.53"，N39°55'4.45"
②监测时间和频次
2026年3月13日，每个点位各监测1天，每天采样1次。

③评价方法

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），水质评价方法采用标准指数法。

a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：
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式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：


[image: image20.wmf]sd

pH

pH

pH

P

-

-

=

0

.

7

0

.

7

  [image: image21.wmf]时

7

£

pH


[image: image22.wmf]0

.

7

-

0

.

7

-

su

pH

pH

pH

P

=

  [image: image23.wmf]时

7

>

pH


式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

④监测结果

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表3-9、表3-10。

表3-9           地下水水质监测及评价结果表

检测

项目

单位

J66P27井场☆1
J66-11井场☆2
标准限值

监测值
标准指数
监测值
标准指数
pH
无量纲

7.5
0.33
8.3

0.87
6.5~8.5
钾
mg/L

2.95
/
5.15

/
—
钠
mg/L

39.4
0.20
153

0.77
≤200
钙
mg/L
49.7
/
11.6

/
—
镁
mg/L
35.8
/
0.093

/
—
碳酸根
mg/L
5L
/
5L

/
—
重碳酸根
mg/L
281
/
114

/
—
亚硝酸盐氮
mg/L
0.003L
0.0015
0.922

0.92
≤1.00
硝酸盐氮
mg/L
1.73
0.09
2.90

0.15
≤20.0
氨氮
mg/L
0.026
0.05
0.212

0.01
≤0.50
挥发酚
mg/L
3.0×10-4L

0.08
3.0×10-4L

0.08
≤0.002
氟化物
mg/L
0.55
0.55
0.78

0.78
≤1.0
砷
mg/L
3.0×10-4L
0.02
3×10-4
0.02
≤0.01
汞
mg/L
4.0×10-5L

0.02
4.0×10-5L

0.02
≤0.001
铅
mg/L
0.001L
0.05
0.001L

0.05
≤0.01
六价铬
mg/L
0.004L
0.04
0.004L

0.04
≤0.05
镉
mg/L
1.0×10-4L
0.02
1.0×10-4L
0.02
≤0.005
铁
mg/L
0.01
0.03
0.02

0.07
≤0.3
锰
mg/L
0.004L
0.02
0.004L

0.02
≤0.10
高锰酸盐指数
mg/L
1.45
0.48
2.98

0.99
≤3.0
钙和镁总量
mg/L
269
0.60
27

0.06
≤450
溶解性总固体
mg/L
390
0.39
492

0.49
≤1000
石油类
mg/L
0.01L

0.01
0.01L

0.01
≤0.05
Cl-
mg/L
81.9
/
164

/
—
SO42-
mg/L

40.5
/
101

/
—
氰化物
mg/L
0.002L

0.02
0.002L

0.02
≤0.05
总大肠菌群
MPN/100mL
<2
0.67
2

0.67
≤3.0
菌落总数
CFU/mL
89
0.89
77

0.77
≤100
氯化物
mg/L
86.4
0.35
166

0.66
≤250
硫酸盐
mg/L
46.4
0.19
112

0.45
≤250
监测结果表明，各监测点位、石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
（3）声环境质量现状

为了解项目厂界声环境质量现状，内蒙古宏智检测技术有限公司于2026年2月7日对每座井场进行监测。
①监测布点

项目评价范围内各井场周边环境大致相同，本次环评在每座井场设1个声环境质量现状监测点位，共2个点位。

②监测时间和频次
2026年2月7日，每个点位监测1天，昼夜各1次，监测分昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~6:00）进行。

③评价标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 
④监测结果

项目声环境质量现状监测结果见表3-11。

表3-11             声环境质量现状监测结果表          单位：dB(A)
检测日期

检测点位

昼间

限值

是否达标

夜间

限值

是否达标

2026.02.07
J66P27井场

45
60
是

44
50
是

J66-11井场

46
是

44
是

监测结果表明，各监测点昼间声级值在45-46dB(A)之间，夜间声级值为44dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）土壤环境质量现状

①监测点位及因子
为了解井场所在地附近土壤环境质量现状，本次环评在每座井场占地范围内设置1个土壤环境监测点，共2个点位。监测点名称、位置见表3-12。
表3-12            土壤环境现状监测布点表

序号

监测点名称

层位

监测因子

1

J66P27
表层样（0-0.2m）

基本因子45项：①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1 -三氯乙烷、1,1,2 -三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3 -三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,2-cd]芘、萘。

特征因子11项：三氯苯、蒽、荧蒽、苯并[g,h,i]苝、芘、锌、苊烯、苊、芴、菲、石油烃。
2

J66-11
②监测时间和频次
2026年3月13日，每个点位各监测1天，采样1次。

③评价标准

执行标准满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准要求。

④监测结果

项目土壤环境质量现状监测结果见表3-13。

表3-13         土壤现状监测及评价结果表

检测因子

单位

J66P27□1
J66-11□2
标准限值
表层样
表层样
砷

mg/kg

9.52

8.24

60

镉

mg/kg

0.21

0.17

65

六价铬
mg/kg

1.0

0.6

5.7

铜

mg/kg

62

62

18000

铅

mg/kg

34

29

800

汞

mg/kg

0.0642

0.0595

38

镍

mg/kg

36

37

900

四氯化碳

mg/kg

ND

ND

2.8

氯仿

mg/kg

ND

ND

0.9

氯甲烷

mg/kg

ND

ND

37

1,1-二氯乙烷

mg/kg

ND

ND

9

1,2-二氯乙烷

mg/kg

ND

ND

5

1,1-二氯乙烯

mg/kg

ND

ND

66

顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg

ND

ND

596

反-1,2-二氯乙烯

mg/kg

ND

ND

54

二氯甲烷

mg/kg

ND

ND

616

1,2-二氯丙烷

mg/kg

ND

ND

5

1,1,1,2-四氯乙烷

mg/kg

ND

ND

10

1,1,2,2-四氯乙烷

mg/kg

ND

ND

6.8

四氯乙烯

mg/kg

ND

ND

53

1,1,1-三氯乙烷

mg/kg

ND

ND

840

1,1,2-三氯乙烷

mg/kg

ND

ND

2.8

三氯乙烯

mg/kg

ND

ND

2.8

1,2,3-三氯丙烷

mg/kg

ND

ND

0.5

氯乙烯

mg/kg

ND

ND

0.43

苯

mg/kg

ND

ND

4

氯苯

mg/kg

ND

ND

270

1,2-二氯苯

mg/kg

ND

ND

560

1,4-二氯苯

mg/kg

ND

ND

20

乙苯

mg/kg

ND

ND

28

苯乙烯

mg/kg

ND

ND

1290

甲苯

mg/kg

ND

ND

1200

间/对二甲苯

mg/kg

ND

ND

570

邻二甲苯

mg/kg

ND

ND

640

硝基苯

mg/kg

ND

ND

76

苯胺

mg/kg

ND

ND

260

2-氯酚

mg/kg

ND

ND

2256

苯并[a]蒽

mg/kg

0.0072

ND

15

苯并[a]芘

mg/kg

0.0076

0.0052

1.5

苯并[b]荧蒽

mg/kg

ND

ND

15

苯并[k]荧蒽

mg/kg

0.0024

ND

151

䓛

mg/kg

ND

ND

1293

二苯并[a,h]蒽

mg/kg

ND

ND

1.5

茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg

ND

ND

15

萘
mg/kg

ND

ND

70
石油烃（C10-C40）

mg/kg

7

9

4500

pH值
无量纲
8.19

8.32

—

水溶性盐总量
g/kg

0.2

1.3

—

1,2,4-三氯苯
mg/kg
ND
ND
—
蒽
mg/kg
ND
ND
—
荧蒽
mg/kg
ND
0.0656

—
苯并［g,h,i］苝
mg/kg
ND
ND
—
芘
mg/kg
ND
ND
—
苊烯
mg/kg
ND
ND
—
苊
mg/kg
ND
ND
—
芴
mg/kg
0.0610

ND
—
菲
mg/kg
ND
ND
—
锌
mg/kg
64

65

—
监测结果表明，井场占地范围内各监测点位、各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》要求，禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。本项目生态环境评价范围为井场周围50m区域。
项目环境保护目标见表3-14。 
表3-14               项目环境保护目标表

环境要素

保护对象

位置

保护要求

生态

环境

重要物种

评价区内无国家及地方保护野生动物和野生植物
控制施工边界，减少人为活动对野生动植物的干扰
公益林

项目不涉及国家一级公益林，评价范围内分布有国家二级公益林2.09hm2，仅分布于J66P27井场及附近；项目占地范围内分布有国家二级公益林0.63011hm2
严格遵守《内蒙古自治区公益林管理办法》等相关条例
基本草原

项目不涉及基本草原
/
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图3-10  项目评价区公益林分布图（仅分布于J66P27井场及附近）


	评价标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准；非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准；总烃参照执行以色列《环境空气质量标准》中标准值。 
（2）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）土壤环境质量占地范围内执行《土壤环境质量 建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。

2、污染物排放标准

（1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；柴油机烟气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值要求。

（2）噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

（3）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本次评价仅对勘探过程进行评价，不涉及运营期。本项目无总量控制指标。



四、生态环境影响分析


	危险特性

	灭火方法:切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。


		灭火剂: 泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。


	健康危害

	侵入途径:吸入。


		健康危害:当空气中浓度过高时，使空气中氧气含量明显降低，使人窒息。皮肤接触液化甲烷可致冻伤


		急性中毒：当空气中浓度达到20~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加快，共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。


		工作场所最高允许浓度：未制定；



	表4-7                    柴油理化性质

标识

中文名：柴油
英文名：Diesel oil；Diesel fuel

分子式：CxHy

分子量：190～220

危规号：31001

UN编号：1202

CAS号：无资料

理化

性质

外观与性状：稍有粘性的棕色液体

溶解性：不溶于水

熔点(℃)：-18

沸点(℃)：282～338

相对密度：(水=1)0.87～0.9

相对蒸气密度：(空气=1)无意义

饱和蒸汽压(MPa)：无意义

禁配物：强氧化剂、卤素

临界压力(MPa)：无意义

临界温度(℃)：无意义

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

危险

特性

危险性类别：第 3.3类高闪点易燃液体

燃烧性：易燃

引燃温度(℃)：257

闪点(℃)：38

爆炸下限(％)：1.5

爆炸上限(％)：4.5

最小点火能(MJ)：0.2

最大爆炸压力(MPa)：0.82

燃烧热：9700大卡/kg
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高温、容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处时，将火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
健康危害

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。

工作场所最高允许浓度：未制定

急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

泄漏

处理

切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活 性炭或惰性材料吸收，然后收集运至空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。

储运

储存于阴凉、通风房间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储 时要有防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

②生产设施风险识别

结合物质危险性识别结果，钻井工程生产设施危险性为柴油储罐泄漏、喷井等，进而引发火灾或爆炸。

Ⅰ井喷

当钻井进入气层后，遇到高压气流，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的机率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的天然气逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的天然气遇火燃烧爆炸，造成冲击波和热辐射伤人。

Ⅱ柴油泄漏

一般而言，柴油的安全性是比较好的，但其易燃易爆性是不容忽视的。井场上用柴油罐对柴油进行储存。柴油在使用、储运过程中的风险主要来自柴油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗力因素。柴油泄漏可能引起火灾、爆炸，造成人员伤亡及财产损失，还可能会污染土壤和地下水。

（3）最大可信事故的确定

在钻井过程中，若出现井喷失控，气藏内的天然气在地层压力的作用下，将以极高的动能速度从井口喷出，若自始至终未遇火源，将在其自身动量与气象条件控制下，喷涌后与空气混合形成云团。天然气喷射速率，将随着井内泥浆液柱的减小而增大，当井内的泥浆喷完后，达到最大喷射释放速率，其值取决于井的最大无阻流量。井喷点火后产生的主要污染物为烟尘、NO2，持续时间可能较长。

（4）最大可信事故概率分析

钻井过程中最大的风险事故是井喷失控事故。据不完全统计，中国在天然气勘探开发的40年间，井喷失控的事故概率约为0.603×10-4次/年，其中井喷失控着火的事故概率约为0.203×10-4次/年，未着火的事故概率约为0.4×10-4次/年。

（5）环境风险分析

①井喷对大气环境的影响

天然气泄漏事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烷烃类，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。如果一次事故泄漏量过多，覆盖面较大，在未能及时回收、气象因子适宜的条件下，便可形成较重的局部大气污染，这时，大气中总烃的浓度可比正常情况高出数倍甚至更多。泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染。

②事故状态对地下水和土壤的影响

项目钻井期柴油、泥浆等泄漏渗入可能污染地下水和土壤，但项目通过对柴油储罐外设置围堰，柴油储罐及泥浆循环系统等设施均采取防渗措施，厂区安排人员定期巡检，发现泄漏问题及时收集处理，基本不会对地下水和土壤产生影响。

综上所述，建设单位在严格执行《石油天然气钻井、开发、储运、防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）要求的前提下，项目的实施不会造成区域环境质量的改变，不会对周边环境风险产生不利影响。
	

	运营期生态环境影响分析
	本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井纳入区块另行开展环境影响评价。

因此，项目不涉及运营期。

	选址环境合理性分析
	根据《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》要求，禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等法律法规禁止开发的区域进行天然气开发。项目井场500m范围内无居民点分布，已避让自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等生态敏感区。本项目距遗鸥自然保护区实验区最近距离为3418m，具体见图4-1。
根据鄂尔多斯市林业和草原局东胜区分局《关于东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）选址是否占用天然林、公益林和基本草原答复意见的函》文件，“该项目用地范围内不涉及基本草原、天然林，涉及国家II级公益林0.63011公顷”。本次评价要求建设方在开工前依照相关法律法规要求办理公益林征占手续，并在完工后，对临时占用的公益林进行植被恢复。同时，严格控制工程占地范围，禁止超出征地范围破坏公益林。
根据鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局《关于东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）永久基本农田和生态保护红线核查情况的复函》文件，“经我局核实，项目与东胜区永久基本农田、生态保护红线不重叠”。

根据鄂尔多斯市东胜区文物局《关于东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）选址意见的函》（东文物函〔2026〕57号）文件，“经东胜区文物保护中心实地调查，并查阅东胜区现有已登记公布各级文物保护单位名录和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物名录，以及内蒙古自治区长城资源认定表和数据库，此项目用地范围地表不涉及已知文物古迹，同意该项目选址”。
项目施工过程会产生一定的污染物和生态影响等，在采取完善的环保措施和生态恢复措施后，不会对环境产生明显影响。

因此，项目选址合理可行。
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图4-1  本项目与遗鸥自然保护区位置关系图



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

（1）井场生态保护与恢复措施

井场施工结束后，临时占地全部进行生态保护恢复。

①控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地。

②做好储罐区的防漏处理，防止污染土壤环境。

③建设临时营地时，在施工前应注意表土与底层土分开堆放，表层土壤单独堆放并进行挡护，防止水土流失；在施工结束恢复地貌时，分层回填，尽可能保持植物原有的生存环境，以利于植被恢复。回填时，应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成水土流失。回填后及时补种草类植物，以免植被覆盖度下降。

④施工结束后，临时占地要及时平整地面，覆土植树种草，栽植树种、草种应选用当地适生物种。

⑤对开挖井场造成植被破坏或地表裸露的采取有效的修复措施，井场生态恢复措施应在施工期结束后的第一个播种季节进行，并尽快完成。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。针对植被恢复情况，在井场周边进行跟踪监测1次/年，必要时增加监测频次。

（2）公益林保护措施

根据公益林分布情况制定不同的恢复和治理措施，具体如下：

①对于受到重度破坏的公益林，造成占用、林木倒伏、死亡，因此要采取全面复垦的措施，恢复林木的生长条件并恢复公益林植被，具体恢复措施：施工完成后当年对于占地范围内种植区域修筑水平阶、水平沟或鱼鳞坑，蓄水保墒，提高土壤含水量，在第2年春季造林，根据海拔、坡向、坡度、土壤质地、土层厚度等，优先选用适宜当地的树种，如沙蒿、本氏针茅等，使公益林的生态功能得到基本的恢复。

②对于受到中度破坏的公益林，主要受到较小的间接影响，导致土壤水分减少、养分流失，从而造成林木长势缓慢，容易受到病虫害的侵害。因此，要根据植被动态监测成果，及时发现长势缓慢和受到病虫害侵害的林木，采取抚育和管护的措施，具体如下：按照3年6次的标准对公益林进行抚育，开展培土保墒、林地浇水、施肥、补植、整形修剪、病虫害防治等工作，促进林木良好生长，公益林林分质量不降低。

③对于受到轻度破坏的公益林，一般情况下可以自然恢复，不需要人工干预。轻度破坏的区域与中度和重度破坏区交错分布，在对重度和中度破坏区的恢复和抚育管理过程中，要注意对轻度破坏区的保护和抚育管理，根据动态监测结果，及时采取培土保墒、浇水、施肥、补植、整形修剪、病虫害防治等工作，促进林木的良好生长。
（3）野生动物保护措施

加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对野生动物滥捕滥杀，同时严禁对周围草地进行破坏、破坏野生动物的栖息环境。施工期避开内蒙古鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区保护物种遗鸥等鸟类的繁殖期（5月-7月）。
（4）工程生态恢复措施及计划

根据工程生态保护恢复措施，项目植被恢复计划见下表。
表5-1               工程植被恢复计划表

工程

植被恢复措施

恢复时间（年）

井场

井场周边种植沙蒿3行，行株距为1m×1m，同时播撒本氏针茅等草籽，恢复面积为1.26hm2。

2026-2028

加强对植被的抚育、补种工作，提高植被覆盖度，植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于现状。

2028-2030
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图5-1         井场典型生态保护措施平面布置示意图

2、污染防治措施

2.1大气污染防治措施

（1）施工扬尘

①地表开挖过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水防尘；回填土方时，对干燥表土适当洒水，防止粉尘飞扬。

②对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上大风天气应停止施工，并采取有效的防尘措施，以达到防风降尘的目的，减轻施工扬尘对周围环境空气的影响。

③运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。

④在施工过程中，选择效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成土方挖掘、堆放、土方回填和场地平整等工序；及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，不能及时清运的，必须适时采取洒水降尘等措施，防止二次扬尘。

⑤施工场地和施工道路定期洒水抑尘，同时对道路采取硬化措施，减少起尘量。严格执行施工现场环境管理规定，提倡文明作业，对施工范围以外土地尽量少扰动，避免因植被破坏引起扬尘。

（2）柴油机烟气

项目采用节能环保型燃油设备，定期对设备进行维护，提高柴油的燃烧效率，减少废气排放对环境空气的影响，采用符合《车用柴油》（GB19147-2016）的柴油，污染物排放可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及修改单中表2第三阶段污染物排放限值要求。

（3）试气烟气

钻井试气作业中天然气通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放，由于井眼加装井下压力感应装置，遇有气体逸出时将自动报警并转入压井状态，且试气阶段进行的天然气放喷试验时间短暂，废气量极小，不会对周围环境空气产生影响。

综上所述，施工期对环境空气污染影响较小，其影响随建设期的结束而停止，不会产生累积污染影响。在采取相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响可接受。

2.2水污染防治措施

（1）生产废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。

（2）生活污水

由于各井场布置比较分散，产生的生活污水量小且污染负荷轻的特点。施工井场设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

2.3噪声污染防治措施

施工期主要噪声源为钻机、绞车、振动筛、柴油发电机、泥浆泵、井下作业过程压裂车等，主要控制措施有：

（1）合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作；

（2）加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；

（3）施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声；

（4）修建的施工便道应远离居民点；

（5）对距高噪声设备较近的施工人员，应发放并要求戴保护耳塞或头盔等劳动保护设备，还应合理安排工作人员轮流操作高噪声的施工机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作；

（6）施工单位在施工现场张布通告和投诉电话，以便及时处理各种环境纠纷。

采取上述措施后，施工期厂界噪声可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，加之施工周期较短，噪声影响随着施工结束而消失，不会对周围声环境产生影响。

2.4固体废物处置措施

施工期固体废物主要有废弃钻井泥浆、钻井岩屑、压裂返排液、废机油、废油桶、废防渗材料和人员生活垃圾等。

（1）废弃钻井泥浆

项目钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配制进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃（随钻井岩屑一并脱出），经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理。

（2）钻井岩屑

项目钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理。

（3）压裂返排液

项目压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，回用率达55%，剩余45%无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理。
（4）废机油、废油桶

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油（废物代码HW08；900-249-08）、废油桶（废物代码HW49；900-041-49），为危险废物。暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
危险废物处置过程严格按照相关规定，执行危险废物联单转运制度，做到贮存、运输、处置安全。

（5）废防渗材料

项目施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；施工过程中柴油、钻机机油等滴落至防渗材料上，从而使废防渗材料上沾染有矿物油。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，沾染废矿物油的废防渗材料属于其中“废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物；废物代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
（6）生活垃圾

项目生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。

2.5地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

①选择“泥浆不落地”系统收集钻井过程中产生的泥浆、钻井岩屑、钻井废水以及压裂返排液等，减小对地下水污染风险。根据固废和废水的产生量配备足够数量和容积的储存设施，确保对所有固废和废水的有效收集。

②钻井过程中对钻井液进行实时监测，一旦发现漏失，立即采取封堵措施。

③施工过程中，采用钻井泥浆不落地工艺，钻井架底座表面应有通向相应储存设施的导流槽，保证钻井废水全部入储存设施中，无随意漫流现象，杜绝钻井泥浆流失；施工场地设置移动式环保厕所，少量生活污水经污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。

④严格按照操作规程施工，加强巡逻和定期检查，避免因人员失误问题造成污废水泄漏而引起地下水污染。

（2）分区防渗措施

施工期主要针对井场采取临时防渗措施，根据项目各个装置和设施的性质及防渗要求，将防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强管理，严格按防渗要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免“跑冒滴漏”。

项目分区防渗情况见表5-2和图5-2。

表5-2               井场分区防渗措施表
防渗位置

防渗等级

防渗技术要求

危废暂存间

重点

防渗区

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm其他人工合成防渗材料，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等

液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于6m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等

一般

防渗区

液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于1.5m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

井场地面及生活区等其他区域

简单

防渗区

地面硬化。
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图5-2               井场分区防渗措施图

2.6土壤污染防治措施

（1）源头控制措施

①选择“泥浆不落地”系统收集钻井过程中产生的泥浆、钻井岩屑、钻井废水以及压裂返排液等，减小土壤污染风险。根据固废和废水的产生量配备足够数量和容积的储存设施，确保对所有固废和废水的有效收集。

②定期对井场设备设施进行检查，对产生的废水进行合理的治理，采用先进的管道、设备对其进行良好的输送和存储，尽可能减少过程中的“跑冒滴漏”。

③输水管道铺设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于管道造成的土壤污染。

④加强巡视和日常监管，减少“跑冒滴漏”事件的发生，进而避免土壤污染。

（2）过程防控措施

①严格按照地下水污染防渗分区要求进行防渗，以防止土壤环境污染。

②对输送管道采用阴极保护、涂刷防腐涂层、进行定期探伤等措施，降低管道腐蚀速度，减小泄漏风险。

③实时进行井口压力温度监测，定期开展地层压力温度和井筒流温流压监测，定期开展井筒腐蚀性监测，发现有泄漏的风险及时采取预防措施，降低土壤污染风险。

（3）钻前和钻后土壤监测措施

根据《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》（鄂环发〔2020〕40号）规定，钻前钻后进行一次土壤监测。每座井场在施工前，在井场内设置一个1个背景监测点；在钻井施工完成后，在钻井区、泥浆处置区布设2个点位进行监测，在井场外围布设1个点位进行检测。

监测点采样深度为0-20cm，监测因子包括基本项目和特征因子。

基本项目：为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）45项，①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,2-cd]芘、萘；

特征因子：石油烃、三氯苯、蒽、荧蒽、苯并[g,h,i]苝、芘、锌、苊烯、苊、芴、菲，共11项。

当污染物浓度超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）（筛选值）浓度限值，或污染物监测值与对照点中本底值（背景值）相比有显著升高时，说明土壤受到了污染的迹象，需根据土地利用功能进行评估和修复，同时须进一步开展地下水环境监测评估工作，并由生态环境局主管业务科室开展相关监督管理工作。

2.7环境风险防范和应急措施

2.7.1环境风险防范措施

（1）钻井作业风险防范措施

施工单位应按《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并结合东胜气田现有的突发事件应急实践经验，针对本井情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括：

①开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求。设计、生产中采取有效预防措施，严格遵守钻井、井下作业的安全规定，在井口安装防喷器和控制装置，杜绝井喷的发生。

②井控操作实行持证上岗，各岗位的钻井人员有明确的分工，并且应经过井控专业培训。在气层中钻进，每班进行一次防喷操作演习。严格执行井控工作管理制度，落实监测岗位、操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开气层。

③各种井控装备及其它专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常。抓好井场建设，根据气候特点，做好井场的防护规划，严格按照设计施工，并制订严格的井场岗位责任制，有效防范雨季事故的发生。

④进入气层前对上部裸眼段进行承压试验无井漏后并将钻井液密度逐步调整至设计要求值；每次起钻前必须活动方钻杆旋塞一次，每次起钻完检查活动闸板封井器一次，半月活动检查环形封井器一次，以保证其正常可靠。

⑤气层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具，在大门坡道上准备一根防喷单根（钻杆下部有与钻铤扣相符的配合接头）。

⑥定时清除柴油机排气管内的积炭，以防井喷时排气管迸出火星引起着火，排气管出口与井口相距不少于安全距离。按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。柴油储罐设置在井场主导风向上风向，与井口的距离不得小于安全距离。在井架上、井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。

⑦严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认。

⑧认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。

⑨严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液。

⑩加强井场设备的运行、保养和检查，保证设备的正常运行，设备检修必须按有关规定执行。

⑪钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油气水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。

⑫钻进过程中，要注意观察井口返浆情况，振动筛上的岩屑返出、岩屑形状的变化，及时发现地层岩性变化，及早发现泥岩，调整钻井液性能，提高钻井液的抑制性，保证井壁的稳定性和井下安全。严格控制钻井液性能达到设计要求，提高钻井液的抑制防塌、悬浮、携带岩屑能力，确保正常钻进。

（2）柴油运输、储存及使用风险防范措施

①加强职工的安全教育，增强安全防范风险的意识。

②针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施；制定严格的操作规程。

③柴油转输前对输送管接头进行检查，确定密封严密后才进行输送。

④加强柴油运输过程管理，确保运输过程无泄漏发生。

⑤对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

⑥严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。

⑦井场的柴油罐区应设置有效防渗措施（详见地下水地下水污染防治措施），防止油罐破损泄漏的柴油污染地表土壤、地下水等。

（3）人员的紧急疏散和撤离

①事故现场人员或得知事故信息者第一时间内通知应急抢险办公室，由应急抢险办公室通过电话、广播、移动喇叭等通讯方式发布疏散令。疏散命令内容包括：疏散原因、有害物质性质、应急方法、紧急救治方法、疏散区域、正确的疏散风向、影响时间及其他注意事项。当事故后果可能威胁到井场外周边地区人员安全时，应急领导小组应立即报告东胜区应急办，请求组织人员疏散。

②事故现场人员根据当时风向向上风向撤离，并至集合点处集合。

③井场内部非事故现场人员撤离时，不得破坏事故现场，服从应急领导小组的安排，按事故应急疏散路线图到达集合点。

④警戒保卫小组负责疏散引导人员清点集合处疏散人数，将清点结果及时上报应急领导小组，并对其进行安全转移。

⑤事故现场应急救援人员撤离现场时，同时向应急领导小组汇报现场情况，按指挥要求，根据当时风向向上风向撤离，并在撤离至安全区后立即通知指挥人员。

⑥井场外周边人员的撤离疏散由当地有关部门组织指挥。

⑦根据事故的影响情况，将事故区域划分为事故中心区域、事故波及区域和受影响区域三个区域。事故中心区域即距事故现场建筑物内。事故中心区由抢险抢修小组组长指派抢险人员采取必要全身防护后，用红色标示带将危险区域公示，禁止任何非事故救援人员的进入。事故波及区域即距事故现场10~20m的区域。发生事故时，抢险人员在事故波及区域边界用黄黑标示带将隔离区域标示。受影响区域设置明显警戒标志，但应组织人员及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做好基本应急准备。事故救援疏散引导人员在事故周边区域道路设立路障以及交通绕行标志，现场指导交通，并接应抢险救护车。

（4）其他

按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，建设项目还应采取以下风险防范措施：

①企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发生态环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

②项目设计应按照国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

③相关建设项目应在其设计方案确定后、设计文件批复前，逐项对比防治污染、防止生态破坏以及防范环境风险设施的设计方案与环境影响评价文件及批复要求的相符性。建设单位应将上述环保设施在设计阶段的落实情况报环境影响评价文件审批部门备案，并抄报当地环保部门。

2.7.2突发生态环境事件应急预案

（1）应急预案编制要求

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，建设单位应针对项目可能发生的突发环境事件，编制突发生态环境事件应急预案，并在生态环境主管部门备案。

应急预案编制内容应依据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》有关规定，参照《环境污染事故应急预案编制技术指南》进行，主要内容见表5-3。

（2）应急预案其他要求与建议

①建设单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的突发事件类型，制定相应的突发生态环境事件应急预案，包括综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处置预案。各类预案之间应当相互协调，并与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。

②对本单位编制的环境应急预案进行评估，按规定报所在地生态环境保护主管部门备案。

③应当采取有效形式，开展环境应急预案的宣传教育，普及突发环境事件预防、避险、自救、互救和应急处置知识，提高从业人员环境安全意识和应急处置技能。

④应当定期进行预案演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。

表5-3                    应急预案纲要

项目

内容及要求

基本情况

单位基本概况、环境污染事故危险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。

环境风险评价

企业（或事业）单位存在的危险源及环境风险评价结果，以及可能发生事故的后果和波及范围。

组织机构和职责

1.明确应急组织形式，构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。

2.明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。

预防预警

1.明确本企业（或事业）单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。2.明确事故预警的条件、方式、方法。

信息报告和通报

1.明确24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等；明确相互认可的通告、报警形式和内容；明确应急反应人员向外求援的方式

2.明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。确定24小时与相关部门的通讯、联络方式。

3.明确可能受影响的区域的通报方式、联络方式、内容及防护措施。

应急响应和救援措施

1.针对环境污染事故危害程度、影响范围、企业（或事业）单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将环境污染事故应急行动分为不同的等级。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故应急响应。

2.根据污染物的性质及事故类型，事故可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容：

⑴明确切断污染源的基本方案；⑵明确防止污染物向外部扩散的设施与措施及启动程序；特别是为防止消防废水和事故废水进入外环境而设立的事故应急池的启用程序，包括污水排放口和雨（清）水排放口的应急阀门开合和事故应急排污泵启动的相应程序；⑶明确减轻与消除污染物的技术方案；⑷明确事故处理过程中产生的伴生/次生污染（如消防水、事故废水、固态液态废物等，尤其是危险废物）的消除措施；⑸应急过程中使用的药剂及工具（可获得性说明）；⑹应急过程中采用的工程技术说明；⑺应急过程中，在生产环节所采用应急方案及操作程序；生产过程中可能出现问题的解决方案；应急时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法；⑻污染治理设施的应急方案；⑼危险区、安全区的设定；事故现场隔离区的划定方式、方法；事故现场隔离方法；⑽明确事故现场人员清点，撤离的方式、方法及安置地点；⑾明确应急人员进入与撤离事故现场的条件、方式；⑿明确人员的救援方式、方法及安全保护措施；⒀明确应急救援队伍的调度及物资保障供应程序。

3.依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容：

⑴可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员；⑵应急抢救中心、毒物控制中心的列表；⑶抢救药品、医疗器械和消毒、解毒药品等区域内和区域外的供给情况；⑷根据化学品特性和污染方式，明确伤员的分类；⑸现场救护基本程序，如何建立现场急救站；⑹伤员转运及转运中的救治方案；⑺针对污染物，确定伤员治疗方案；⑻根据伤员的分类，明确不同类型伤员的医院救治机构。

应急监测

企业（或事业）单位应根据在事故时可能产生污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。

⑴明确应急监测方案；⑵明确污染物现场、实验室应急监测方法和标准；⑶明确现场监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等；⑷明确可能受影响区域的监测布点和频次；⑸明确根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案；⑹明确监测人员的安全防护措施；⑺明确内部、外部应急监测分工；⑻明确应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求。

现场保护与现场洗消

明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。包括：

⑴明确事故现场的保护措施；⑵明确现场净化方式、方法；⑶明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍；⑷明确洗消后二次污染的防治方案。

应急终止

⑴明确应急终止的条件；⑵明确应急终止的程序；⑶明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案。

应急终止后的行动

⑴通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除；⑵维护、保养应急仪器设备；⑶应急过程评价；⑷事故原因调查；⑸环境应急总结报告的编制；⑹环境污染事故应急预案修订；⑺事故损失调查与责任认定。

善后处置

受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

应急培训和演习

1.依据对企业（或事业）单位员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，制定培训计划，应明确以下内容：

⑴应急救援人员的专业培训内容和方法；⑵本单位员工环境应急基本知识培训的内容和方法；⑶应急指挥人员、运输司机、监测人员等特别培训内容和方法；⑷外部公众环境应急基本知识的宣传和培训的内容和方法；⑸应急培训内容、方式、考核、记录表。

2.应明确企业（或事业）单位环境污染应急预案的演习和训练的内容、范围、频次等。

应急培训和演习

⑴演习准备；⑵演习方式、范围与频次；⑶演习实施过程记录；⑷应急演习的评价、总结与追踪。

奖惩

明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。

保障措施

⑴明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。⑵明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。⑶明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。⑷明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。⑸根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）。

预案实施和生效的时间

要列出预案实施和生效的具体时间。

附件

⑴环境风险评价文件；⑵危险废物登记文件；⑶内部应急人员的职责、姓名、电话清单；⑷外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话；⑸单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图；⑹单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图；⑺应急设施（备）布置图；⑻本单位及周边区域人员撤离路线；⑼危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图；⑽企业（或事业）单位雨水、清净下水和污水收集、排放管网图；⑾各种制度、程序、方案等；⑿其他。

建设单位是本项目的环境风险责任主体，必须建立健全企业环境风险管理体系，采取有效的防范和应急措施，针对企业现有突发环境应急预案进行及时修订并重新备案。项目在严格落实风险防范措施、应急预案后，项目环境风险达到可接受水平。

2.8环境管理与监测计划

（1）环境管理

项目应依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》的要求，在施工期按已建立的体系运行。其中，环境管理的内容应符合ISO14000系列标准规定的环境管理体系原则以及石油开采、集输等有关标准的要求，健康管理体系符合《职业安全卫生管理体系》的有关要求。施工期HSE管理包括以下内容：

①施工期的HSE管理主要包括良好的工程（高产、节水、节能）设计，安全、健康与环境保护设施的同时设计、同时施工和同时投入使用，安全、绿色施工等；

②建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。

表5-4                 环境管理工作要求

阶段

环境管理主要内容

施工期

①建立施工期管理体系，签订目标责任书，要求工程设计单位做好服务与配合；

②制定环境管理工作计划，建立施工期环保档案，确保建设有序进行；

③规范施工期环境监理制度，处理施工中偶发的环境污染事故与环境纠纷；

④按照工程环保设计与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度；

⑤由专人负责监督、考核各施工单位责任书中任务完成情况；

⑥对施工中造成的土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复；

⑦制定施工期环保与生态恢复计划，认真做好各环保设施施工监理与验收，及时与当地生态环境主管部门沟通。

风险防范

①严格执行国家的安全卫生标准规范及相关法律法规，在项目建设的同时，对安全和劳动保护等方面综合考虑；

②制定安全生产方针、政策、计划和各种规范，完善安全管理制度和安全操作规程，建立健全环境管理体系和监测体系，完善各种规章制度标准；

③定期进行环保安全教育，增强职工环保意识和安全意识；

④施工过程、选材等环节严守质量关，加强技术工人的培训，提高操作水平；

⑤作业前进行隐患分析评估，制定切实可行的措施计划，在作业过程中严格监督检查，定期考核，从源头上解决安全隐患问题。

⑥定期检查和维护设备及管线，防止废水泄漏事故；

⑦定期修订应急预案，并定期组织应急演练。

（2）环境监测计划

环境监测主要对产生的废气、噪声等进行有计划的监测，依据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南-陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）并结合项目特点和污染源排放情况制定监测计划表。为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。环境质量监测计划见表5-5。

表5-5               施工期环境监测计划表

类别

监测项目

监测点位置

测点数

监测频率

控制指标

场界噪声

Leq(A)

施工场界四周

4

实时监测

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

环境空气

TSP

施工场地上、下风向

2

实时监测

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

.

	运营期生态环境保护措施
	本次评价仅对勘探过程进行评价，后续勘探井转为生产井纳入区块另行开展环境影响评价。

因此，项目不涉及运营期。

	其他
	无

	环保投资
	项目总投资2530万元，其中环保投资164万元，占总投资6.48%。项目环保投资，见表5-6。

表5-6                项目环保投资一览表

污染类别

污染源

治理措施、设施

数量

环保投资（万元）

废水

钻井废水

钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用

1套

50

最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理

1套

20

生活污水

施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理

1套

1
废气

施工扬尘

采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施

/

2
柴油机烟气

钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油为燃料

/

计入

主体工程

试气烟气

钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放

/

固废

废弃钻井泥浆

钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配制进行循环使用；无法继续使用而废弃的泥浆，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理

1套

30

钻井岩屑

钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理

1套

20

压裂返排液

压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理

/

10
生活垃圾

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理

1套

1
废机油、废油桶、废防渗材料

暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理
/
5
噪声

机械设备

选用低噪声设备，加强施工管理工作。

/

1
生态

植被恢复

钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.02hm2。井场周边种植沙蒿3行，行株距为1m×1m，同时播撒本氏针茅等草籽，恢复面积为1.02hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

1.02hm2
4
其他

分区防渗

①重点防渗区：

危废暂存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求执行，防渗层防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯，或2mm其他人工合成防渗材料，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

钻井平台区、柴油储罐、废液缓冲罐、混凝沉淀罐、泥浆固渣储存箱、岩屑固渣储存池以及泥浆泵房、泥浆药品间等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于6m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区：

仓库、修理间、垃圾暂存区及泥浆化验室等：液体和固渣均不和地面接触，四周设置低围堰，防渗等级不低于1.5m厚黏土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区：

井场地面及生活区等其他区域：地面硬化。
2套

20
合计

164
.



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	钻井结束后，对临时占地进行绿化和植被恢复，恢复面积1.02hm2。井场周边种植沙蒿3行，行株距为1m×1m，同时播撒本氏针茅等草籽，恢复面积为1.02hm2。临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。
	临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度
	--
	--

	水生生态
	--
	--
	--
	--

	地表水环境
	钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。
	不外排
	--
	--

	
	施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排。
	不外排
	--
	--

	地下水及土壤环境
	根据项目各个装置和设施的性质及防渗要求，将防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。
	防渗措施
	--
	--

	声环境
	选用低噪声设备，加强施工管理工作。
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	--
	--

	振动
	--
	--
	--
	--

	大气环境
	施工扬尘：采取场区洒水、运输车辆和物料及时苫盖等措施。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	--
	--

	
	柴油机烟气：钻井井场柴油机采用环保型设备，使用满足《车用柴油》（GB19147-2016）标准的柴油为燃料，属无组织排放。
	
	--
	--

	
	试气烟气：钻井试压作业外排天然气，通过井场1根15m火炬充分燃烧后排放，属无组织排放。
	
	--
	--

	固体废物
	钻井过程中对泥浆采用“泥浆不落地”工艺，泥浆全部重新配制进行循环使用，不外排，钻井泥浆的循环利用率约95%，5%的钻井泥浆因无法继续使用而废弃，经泥浆固渣储存箱收集后，定期拉运至有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	钻井岩屑经钻井场地内的岩屑固渣储存池收集后，定期拉运至有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	压裂返排液循环利用于下一井场压裂返排液的配制，回用率达55%，剩余45%无法回用的压裂返排液暂存于废液缓冲罐内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	废机油、废油桶暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	施工过程中未沾染废矿物油的废防渗材料为一般固废，完井收集后外售综合利用；沾染废矿物油的废防渗材料为危险废物，暂存于井场5m2危废暂存间内，定期送有资质单位处理。
	不外排
	--
	--

	
	生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理。
	不外排
	--
	--

	电磁环境
	--
	--
	--
	--

	环境风险
	制定钻井作业、废水、固废、柴油运输、储存及使用等环境风险防范措施。
	编制突发生态环境事件应急预案，并在生态环境主管部门备案
	--
	--

	环境监测
	根据施工期环境监测计划开展监测。
	达标
	--
	--

	其他
	--
	--
	--
	-


七、结论

	综上所述，东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）符合国家产业政策，建设单位在认真落实工程设计和本报告提出的各项污染防治措施、环境风险防范和应急措施以及生态保护、恢复和补偿措施，强化环境管理后，项目对环境的污染和生态影响可降低到当地环境能够容许的程度，从环境保护角度分析，项目环境影响可行。
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附件
委 托 书

内蒙古聚力山水环境检测有限公司：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环境保护管理的规定，现委托贵公司承担“东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）”环境影响报告表的编制工作。

请贵公司接收委托后按国家环境影响评价的相关工作程序，正式开展编制工作。

特此委托。
中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂

2025年9月3日
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施工场地设置移动式环保厕所，生活污水采用20m3污水罐收集后，定期运至当地生活污水处理厂处理，不外排





附近牧民水井
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生活用水-0.6





3.0





钻井废水排入井场泥浆不落地循环系统，跟随钻井泥浆进行循环使用，钻井完毕后，钻井废水存放于可拆卸储液池内，转运至下一口井循环使用，不外排；最终无法继续使用而废弃的钻井废水，在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排





集中处理站生产用水井
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