项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	东胜气田2024年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）
	鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇什股壕村
	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
采气二厂 
	内蒙古聚力山水环境检测有限公司
	一、该项目属于新建项目，位于东胜气田锦66井区东胜区泊江海子镇什股壕村。总用地面积1.26hm2，其中永久用地面积0.24hm2，临时用地面积1.02hm2。项目总投资2535万元，环保投资165万元。主要建设内容及规模：部署天然气勘探井2口（J66P25和J66P26），井型为水平井，平均井深4200米，配套建设储运工程、公辅工程及环保工程等。

	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
1、加强施工期环境管理，施工场地设置围挡，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输、堆放、回填过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、严格落实各项水污染防治措施。钻井废水和压裂返排液循环使用，不能循环使用的在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。施工人员生活污水经收集后拉运至污水处理厂处置。
3、施工期合理安排施工时间，避免夜间施工；选用低噪声施工设备，安装基础减振垫，对设备和车辆进行维护和保养，控制车辆时速，使施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、妥善处置各类固体废弃物。钻井泥浆采用泥浆不落地回收工艺；钻井岩屑经收集后，定期拉运至有资质单位处理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。施工期结束后，拆除危废暂存间。
5、加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计划定的施工范围进行施工，尽可能缩小施工作业范围，最大程度避免施工对地表植被的碾压。表土与弃土分开放置，弃土用于回填，表土用于生态恢复时的绿化覆土。井场施工结束后，对临时占地全部进行生态恢复。落实地下水污染源头防控、分区防渗措施，避免泥浆泄漏、污废水泄漏及危废暂存等引起地下水污染。落实土壤污染源头控制、过程防控措施。钻前钻后进行土壤监测，若土壤受到污染，应根据土地利用功能进行评估和修复。
6、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、建设单位在征得林草主管部门、文物主管部门同意后方可开工建设。
五、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
七、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其生态环境影响报告表应重新审核。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化时，需重新报批生态环境影响报告表。                            
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	东胜气田2025年滚动勘探和气藏评价项目（东胜区）
	鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇巴音敖包村、什股壕村

	中国石油化工股份有限公司华北油气分公司
采气二厂 
	内蒙古聚力山水环境检测有限公司
	一、该项目属于新建项目，位于东胜气田锦66井区东胜区泊江海子镇巴音敖包村和什股壕村。总用地面积1.26hm2，其中永久用地面积0.24hm2，临时用地面积1.02hm2。项目总投资2530万元，环保投资164万元。主要建设内容及规模：部署天然气勘探井2口（J66-11和J66P27）,井型为水平井，平均井深4200米，配套建设储运工程、公辅工程及环保工程等。
	《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
1、加强施工期环境管理，施工场地设置围挡，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输、堆放、回填过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、严格落实各项水污染防治措施。钻井废水和压裂返排液循环使用，不能循环使用的在钻井任务结束后由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处理，不外排。施工人员生活污水经收集后拉运至污水处理厂处置。
3、施工期合理安排施工时间，避免夜间施工；选用低噪声施工设备，安装基础减振垫，对设备和车辆进行维护和保养，控制车辆时速，使施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、妥善处置各类固体废弃物。钻井泥浆采用泥浆不落地回收工艺；钻井岩屑经收集后，定期拉运至有资质单位处理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。施工期结束后，拆除危废暂存间。
[bookmark: _GoBack]5、加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计划定的施工范围进行施工，尽可能缩小施工作业范围，最大程度避免施工对地表植被的碾压。表土与弃土分开放置，弃土用于回填，表土用于生态恢复时的绿化覆土。井场施工结束后，对临时占地全部进行生态恢复。落实地下水污染源头防控、分区防渗措施，避免泥浆泄漏、污废水泄漏及危废暂存等引起地下水污染。落实土壤污染源头控制、过程防控措施。钻前钻后进行土壤监测，若土壤受到污染，应根据土地利用功能进行评估和修复。
6、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、建设单位在征得林草主管部门、文物主管部门同意后方可开工建设。
五、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
七、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其生态环境影响报告表应重新审核。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化时，需重新报批生态环境影响报告表。 



