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鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司煤矿
生产生活辅助设施（供暖工程）
项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司:
你单位报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司煤矿生产生活辅助设施（供暖工程）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于扩建项目，位于东胜区铜川镇神山村鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司工业广场内。项目总占地面积720平方米，总投资350万元，其中环保投资110万元。主要建设内容及规模：新建1台12t/h燃煤供暖锅炉及配套公辅工程、环保工程等，建成后拆除原有4t/h供暖锅炉及其附属设施。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司现有生活污水处理设施。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。运营期锅炉废气经SNCR脱硝+布袋除尘器除尘+双碱法脱硫处理后由1根40米高排气筒排放，执行《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉污染物排放限值。脱硝工段中氨逃逸废气参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中相关规定。储煤棚、灰渣库全封闭，无组织颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。尿素配料废气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。
2、水污染防治措施。运营期不新增生活污水。锅炉排水作为除灰渣用水，软水制备废水作为脱硫系统补水，脱硫系统废水循环利用，均不外排。
3、噪声污染防治措施。通过采取选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。
5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
3、 本项目申请氮氧化物总量为8.38吨/年（鄂环气字〔2025〕98号）。
4、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
5、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
七、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                       





鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                           2025年12月31日  
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