项目情况表
	编号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任
公司纳源智慧养殖基地项目
	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇潮脑梁村窑子沟社
	鄂尔多斯市巴音孟克纳源煤炭有限责任公司
	内蒙古泽郡生态环境科技有限公司
	一、该项目属于新建项目，位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇潮脑梁村窑子沟社。项目总占地面积168448.88平方米，总投资6218万元，其中环保投资109万元。主要建设内容及规模：新建牛舍及运动场、饲料区、粪污处置区、医疗废物暂存间以及配套的公辅工程、储运工程和环保工程。项目建成后年存栏肉牛3300头，年出栏育肥牛1000头，24个月出栏。
	《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告书》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托纳源煤矿生活污水处理站处理。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
5、严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、大气污染防治措施。牛舍定时喷洒除臭剂，保持舍内通风，采用干清粪的方式，牛粪及时清理，合理设计日粮；有机肥贮存棚全封闭，定时喷洒生物除臭剂，有机肥及时外售。粪污生物处理车间废气经收集处理后由1根15米高排气筒排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准限值。厂界氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7排放标准限值。饲料搅拌车间全封闭，饲料搅拌粉尘经搅拌机自带除尘设备处理后排放，厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
[bookmark: _GoBack]2、水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”原则设计给排水。牛尿液、堆肥渗滤液和青贮池渗出液经收集掺入牛粪便中堆肥后还田，不外排；初期雨水收集后用于场区绿化；运动场雨水收集后拉运至煤矿生活污水处理站处理。生活污水经化粪池沉淀后，拉运至煤矿生活污水处理站处理。
3、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。牛粪、废垫料运至粪污生物处理车间堆肥后还田；病死牛尸体及胎盘暂存于医疗废物暂存间冷冻柜，及时委托内蒙古两宜生物科技有限公司无害化处理。医疗废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行设计、建设和管理，医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质单位处置。
5、切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则地下水》(HJ 610-2016)等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全。依据《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《排污单位自行监测技术指南畜禽养殖行业》(HJ 1252-2022)中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目在取得用地、林草等手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、你单位应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                                   



