






	



鄂环东审字〔2025〕14号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
鄂尔多斯市鼎势再生资源有限责任
公司危险废物综合收集扩建项目
环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市鼎势再生资源有限责任公司：
    你单位报送的由内蒙古华予环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市鼎势再生资源有限责任公司危险废物综合收集扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于扩建项目，位于东胜区铜川镇万立再生资源产业园区。项目总占地面积2063.3平方米，总投资10万元，其中环保投资2万元。主要建设内容及规模：本次扩建不新增占地，仅对两座危险废物贮存库进行重新分区，1#危险废物贮存库由原来的10个贮存区调整为12个贮存区，贮存占地为608平方米；2#危险废物贮存库由原来的6个贮存区调整为9个贮存区，贮存占地为480平方米，实现最大贮存量由645吨扩大至784吨，同时危险废物贮存库内配套建设导流渠、废液收集池，其他相关公辅工程和环保工程依托原有。通过重新分区及缩短转运周期扩大转运规模至3万吨/年。项目建成后收集、贮存危险废物种类以最终核发的危险废物经营许可证为准。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车等防尘设备，有效控制施工期物料装卸和物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托园区环卫设施。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、 大气污染防治措施。运营期1#危险废物贮存库废气经收集处理后由1根15米高排气筒排放，其中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准限值；2#危险废物贮存库酸雾经收集处理后由另1根15米高排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。非甲烷总烃、酸雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。
2、 运营期不产生生产废水，不新增生活污水。
3、 噪声污染防治措施。通过采取控制车速、禁止鸣笛、加强车辆保养等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、 固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危险废物贮存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物及冲洗水进入应急事故池中，收集后交由有资质单位处置。
5、 地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
6、 强化环境风险防范，提高事故风险防范和污染控制能力。加强危险废物收集和储运管理，加快危险废物转运频次，严格按照贮存能力进行贮存，不得超期超量堆存；配备必要的应急物资和个人防护设备，保障事故污水不进入外环境。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展应急演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施。
7、 你公司应按照《危险废物经营许可证管理办法》规定获得经营许可证，严禁无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存经营活动。
8、 按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。
三、本项目申请挥发性有机物总量为0.36吨/年（鄂环气字〔2025〕42号）。
四、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
五、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
七、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                              




鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                            2025年7月16日
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