






	




鄂环东审字〔2026〕3号 

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于
东胜区有害垃圾临时贮存场扩建
项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心：
你单位报送的由内蒙古屹众环保产业发展有限公司编制的《东胜区有害垃圾临时贮存场扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：
一、该项目属于改扩建项目，位于东胜区民族东街北侧巴赖沟东胜生活垃圾填埋场西北角（原生活垃圾展示区）。项目总占地40.8m2，总投资8万元，全部为环保投资。主要建设内容及规模：利用现有2间房间进行改建，每间最大贮存规模为2t，其中1间贮存废灯管类1t/a、另1间贮存废药品及其包装物2t/a。调整现有危险废物贮存库内的危险废物种类及贮存量：西侧贮存库废电池类贮存区仍为2m2，废温度计和血压计类贮存区增至4m2，废胶片和废相纸类贮存区增至2m2，不再贮存废灯管类；东侧贮存库废矿物油及其包装物贮存区增至4m2，废油漆和溶剂及其包装物贮存区增至2m2，废杀虫剂及其包装物贮存区增至2m2，不再贮存废药品及其包装物；其余建设内容不变。改扩建后全场可贮存废电池类0.1t/a、废灯管类1t/a、废药品及其包装物2t/a、废油漆和溶剂及其包装物0.01t/a、废温度计和血压计类0.01t/a、废杀虫剂及其包装物0.01t/a、废胶片和废相纸类0.01t/a、废矿物油及其包装物0.01t/a。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：
（一）严格落实施工期污染防治措施
[bookmark: _GoBack]1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸和运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、施工人员生活污水依托场区外公共卫生间，最终进入市政管网。
3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。
（二）严格落实运营期污染防治措施
1、 运营期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
2、 运营期不产生生产废水，不新增生活污水。
3、 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
4、 妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废贮存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物进入废液池中，收集后交由有资质单位处置。
5、 地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
6、 强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
3、 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
4、 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
五、该项目事中事后监管由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                                        


鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
                            2026年2月11日
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